■ 항공안전법 시행규칙 [별표 21]
순항고도(제164조제1항제2호 및 제3호 관련)
1. 일반적으로 사용되는 순항고도
가. 고도측정 단위를 미터(meter)로 사용하는 지역
비행방향
000°에서 179°까지								180°에서 359°까지
계기비행				시계비행				계기비행				시계비행
비행고도		고도		비행고도		고도		비행고도		고도		비행고도		고도
		미터	피트			미터	피트			미터	피트			미터	피트
0030 0090 0150 0210 0270 0330 0390 0450 0510 0570 0630 0690 0750 0810 0890 1010 1130 1250 1370 1490 ㆍ ㆍ ㆍ		300 900 1 500 2 100 2 700 3 300 3 900 4 500 5 100 5 700 6 300 6 900 7 500 8 100 8 900 10 100 11 300 12 500 13 700 14 900 ㆍ ㆍ ㆍ	1 000 3 000 4 900 6 900 8 900 10 800 12 800 14 800 16 700 18 700 20 700 22 600 24 600 26 600 29 100 33 100 37 100 41 100 44 900 48 900 ㆍ ㆍ ㆍ	- 0105 0165 0225 0285 0345 0405 0465 0525 0585 0645 0705 0765 0825 0920 1040 1160 1280 1400 1520 ㆍ ㆍ ㆍ		- 1 050 1 650 2 250 2 850 3 450 4 050 4 650 5 250 5 850 6 450 7 050 7 650 8 250 9 200 10 400 11 600 12 800 14 000 15 200 ㆍ ㆍ ㆍ	- 3 500 5 400 7 400 9 400 11 300 13 300 15 300 17 200 19 200 21 200 23 100 25 100 27 100 30 100 34 100 38 100 42 100 46 100 49 900 ㆍ ㆍ ㆍ	0060 0120 0180 0240 0300 0360 0420 0480 0540 0600 0660 0720 0780 0840 0950 1070 1190 1310 1430 1550 ㆍ ㆍ ㆍ		600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9500 10700 11900 13100 14300 15500 ㆍ ㆍ ㆍ	2 000 3 900 5 900 7 900 9 800 11 800 13 800 15 700 17 700 19 700 21 700 23 600 25 600 27 600 31 100 35 100 39 100 43 000 46 900 50 900 ㆍ ㆍ ㆍ	- 0135 0195 0255 0315 0375 0435 0495 0555 0615 0675 0735 0795 0855 0980 1100 1220 1370 1460 1580 ㆍ ㆍ ㆍ		- 1 350 1 950 2 550 3 150 3 750 4 350 4 950 5 550 6 150 6 750 7 350 7 950 8 550 9 800 11 000 12 200 13 400 14 600 15 800 ㆍ ㆍ ㆍ	- 4 400 6 400 8 400 10 300 12 300 14 300 16 200 18 200 20 200 22 100 24 100 26 100 28 100 32 100 36 100 40 100 44 000 47 900 51 900 ㆍ ㆍ ㆍ
나. 고도측정 단위를 피트(feet)로 사용하는 지역
비행방향
000°에서 179°까지								180°에서 359°까지
계기비행				시계비행				계기비행				시계비행
비행고도		고도		비행고도		고도		비행고도		고도		비행고도		고도
		피트	미터			피트	미터			피트	미터			피트	미터
010 030 050 070 090 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 330 370 410 450 490 ㆍ ㆍ ㆍ		1 000 3 000 5 000 7 000 9 000 11 000 13 000 15 000 17 000 19 000 21 000 23 000 25 000 27 000 29 000 33 000 37 000 41 000 45 000 49 000 ㆍ ㆍ ㆍ	300 900 1 500 2 150 2 750 3350 3 950 4 550 5 200 5 800 6 400 7 000 7 600 8 250 8 850 10 050 11 300 12 500 13 700 14 950 ㆍ ㆍ ㆍ	- 035 055 075 095 115 135 155 175 195 215 235 255 275 300 340 380 420 460 500 ㆍ ㆍ ㆍ		- 3 500 5 500 7 500 9 500 11 500 13 500 15 500 17 500 19 500 21 500 23 500 25 500 27 500 30 000 34 000 38 000 42 000 46 000 50 000 ㆍ ㆍ ㆍ	- 1 050 1 700 2 300 2 900 3 500 4 100 4 700 5 350 5 950 6 550 7 150 7 750 8 400 9 150 10 350 11 600 12 800 14 000 15 250 ㆍ ㆍ ㆍ	020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 310 350 390 430 470 510 ㆍ ㆍ ㆍ		2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000 28 000 31 000 35 000 39 000 43 000 47 000 51 000 ㆍ ㆍ ㆍ	600 1 200 1 850 2 450 3 050 3 650 4 250 4 900 5 500 6 100 6 700 7 300 7 900 8 550 9 450 10 650 11 900 13 100 14 350 15 550 ㆍ ㆍ ㆍ	- 045 065 085 105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 320 360 400 440 480 520 ㆍ ㆍ ㆍ		- 4 500 6 500 8 500 10 500 12 500 14 500 16 500 18 500 20 500 22 500 24 500 26 500 28 500 32 000 36 000 40 000 44 000 48 000 52 000 ㆍ ㆍ ㆍ	- 1 350 2 000 2 600 3 200 3 800 4 400 5 050 5 650 6 250 6 850 7 450 8 100 8 700 9 750 10 950 12 200 13 400 14 650 15 850 ㆍ ㆍ ㆍ
2. 수직분리축소공역(RVSM)에서의 순항고도
가. 고도측정 단위를 미터(meter)로 사용하며 8,900미터 이상 12,500미터 이하의 고도에서 300미터의 수직분리최저치가 적용되는 지역
비행방향
000°에서 179°까지								180°에서 359°까지
계기비행				시계비행				계기비행				시계비행
비행 고도	고도			비행 고도	고도			비행 고도	고도			비행 고도	고도
	미터		피트		미터		피트		미터		피트		미터		피트
0030 0090 0150 0210 0270 0330 0390 0450 0510 0570 0630 0690 0750 0810 0890 0950 1010 1070 1130 1190 1250 1370 1490 ㆍ ㆍ ㆍ	300 900 1 500 2 100 2 700 3 300 3 900 4 500 5 100 5 700 6 300 6 900 7 500 8 100 8 900 9 500 10 100 10 700 11 300 11 900 12 500 13 700 14 900 ㆍ ㆍ ㆍ		1 000 3 000 4 900 6 900 8 900 10 800 12 800 14 800 16 700 18 700 20 700 22 600 24 600 26 600 29 100 31 100 33 100 35 100 37 100 39 100 41 100 44 900 48 900 ㆍ ㆍ ㆍ	- 0105 0165 0225 0285 0345 0405 0465 0525 0585 0645 0705 0765 0825	- 1 050 1 650 2 250 2 850 3 450 4 050 4 650 5 250 5 850 6 450 7 050 7 650 8 250		- 3 500 5 400 7 400 9 400 11 300 13 300 15 300 17 200 19 200 21 200 23 100 25 100 27 100	0060 0120 0180 0240 0300 0360 0420 0480 0540 0600 0660 0720 0780 0840 0920 0980 1040 1100 1160 1220 1310 1430 1550 ㆍ ㆍ ㆍ	600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 5 400 6 000 6 600 7 200 7 800 8 400 9 200 9 800 10 400 11 000 11 600 12 200 13 100 14 300 15 500 ㆍ ㆍ ㆍ		2 000 3 900 5 900 7 900 9 800 11 800 13 800 15 700 17 700 19 700 21 700 23 600 25 600 27 600 30 100 32 100 34 100 36 100 38 100 40 100 43 000 46 900 50 900 ㆍ ㆍ ㆍ	- 0135 0195 0255 0315 0375 0435 0495 0555 0615 0675 0735 0795 0855	- 1 350 1 950 2 550 3 150 3 750 4 350 4 950 5 550 6 150 6 750 7 350 7 950 8 550		- 4 400 6 400 8 400 10 300 12 300 14 300 16 200 18 200 20 200 22 100 24 100 26 100 28 100
나. 고도측정 단위를 피트(feet)로 사용하며 FL290 이상 FL410 이하의 고도에서 1,000피트의 수직분리최저치가 적용되는 지역
비행방향
000°에서 179°까지								180°에서 359°까지
계기비행				시계비행				계기비행				시계비행
비행 고도	고도			비행 고도	고도			비행 고도	고도			비행 고도	고도
	피트		미터		피트		미터		피트		미터		피트		미터
010 030 050 070 090 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 450 490 ㆍ ㆍ ㆍ	1 000 3 000 5 000 7 000 9 000 11 000 13 000 15 000 17 000 19 000 21 000 23 000 25 000 27 000 29 000 31 000 33 000 35 000 37 000 39 000 41 000 45 000 49 000 ㆍ ㆍ ㆍ		300 900 1 500 2 150 2 750 3 350 3 950 4 550 5 200 5 800 6 400 7 000 7 600 8 250 8 850 9 450 10 050 10 650 11 300 11 900 12 500 13 700 14 950 ㆍ ㆍ ㆍ	- 035 055 075 095 115 135 155 175 195 215 235 255 275	- 3 500 5 500 7 500 9 500 11 500 13 500 15 500 17 500 19 500 21 500 23 500 25 500 27 500		- 1 050 1 700 2 300 2 900 3 500 4 100 4 700 5 350 5 950 6 550 7 150 7 750 8 400	020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 430 470 510 ㆍ ㆍ ㆍ	2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000 28 000 30 000 32 000 34 000 36 000 38 000 40 000 43 000 47 000 51 000 ㆍ ㆍ ㆍ		600 1 200 1 850 2 450 3 050 3 650 4 250 4 900 5 500 6 100 6 700 7 300 7 900 8 550 9 150 9 750 10 350 10 950 11 600 12 200 13 100 14 350 15 550 ㆍ ㆍ ㆍ	- 045 065 085 105 125 145 165 185 205 225 245 265 285	- 4 500 6 500 8 500 10 500 12 500 14 500 16 500 18 500 20 500 22 500 24 500 26 500 28 500		- 1 350 2 000 2 600 3 200 3 800 4 400 5 050 5 650 6 250 6 850 7 450 8 100 8 700