■ 항공안전법 시행규칙 [별표 27] <개정 2021. 8. 27.>
위험물의 포장ㆍ용기검사기관의 검사장비 및 검사인력 등의 지정기준 (제210조제2항 관련)
1. 용지 및 건물 면적 가. 시험실(화학분석실 용지는 제외한다): 231제곱미터 나. 사무실: 66제곱미터 2. 시험항목별 시험기기
시험항목	시험기기	수	비고
시험환경 및 사전처리	ㆍ항온항습실(고정) ㆍ항온항습기(work in chamber)	ㆍ 1실 ㆍ 1대 이상	(온도: -30℃～60℃/ 습도: 0%～98%)
낙하시험	ㆍ정밀낙하시험기 ㆍ중량물낙하시험기	ㆍ 1대 이상 ㆍ 1대 이상
적재시험	ㆍ적재시험기 또는 하중 추	ㆍ 1대 이상
수압시험	ㆍ수압시험기	ㆍ 1대 이상
기밀시험	ㆍ수조/기밀시험기	ㆍ 1대 이상
흡수도시험	ㆍ코브법 테스터(Cobb Method Tester: 종이 또는 판지의 물 흡수도 시험기)	ㆍ 1대 이상
기타시험	ㆍ진동시험기 ㆍ자력측정기(Gauss meter) ㆍ강봉(Steel Rod)	ㆍ 1대 이상 ㆍ 1대 이상 ㆍ 1대 이상
비고: 화학성분 정성 및 정량분석 시험기[제시된 UN No. 및 성능분석(MSDS) 등의 확인 또는 하주 의뢰 시 확인시험] ㆍICP(고주파 플라스마 발광분석기) ㆍGC-MASS(가스크로마토그래피/질량분석기) ㆍLC-MASS(액체크로마토그래피/질량분석기) ㆍFT-IR(적외선분광분석기)
3. 시험검사원 가. 시험검사책임자: 시험검사소당 1명 나. 전문시험검사원: 2명