■ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 [별표 5의16] <신설 2011.12.23>

이륜자동차의 손잡이 설치기준(제71조제1항제2호 후단 관련)

1. 가죽 손잡이가 설치된 경우

가. 승차인이 손쉽게 이용 가능할 것

나. 손잡이는 진행방향을 중심으로 좌우 대칭이어야 하며, 손잡이 중앙부위 하단부에 2MPa의 최대압력에서 정적으로 적용된 2kN의 수직견인 하중을 가했을 때 끊어지지 않을 것

2. 그 밖의 손잡이가 설치된 경우

가. 제1호의 기준에 적합할 것

나. 손잡이가 2개인 경우
손잡이는 진행방향을 중심으로 좌우 대칭이어야 하며, 각각의 손잡이 중앙부위 하단부에 1MPa의 최대압력에서 정적으로 적용된 1kN의 수직견인 하중을 가했을 때 끊어지지 않을 것