■ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 [별표 7의6] <신설 2003.2.25>
	연결자동차의 선회시 제동능력 기준(제90조제6호관련)
구분		기준곡선(반경 25m)	기준곡선(반경 40m)
제동초속도(㎞/h)		35	40
평균최대감속도(㎨)		3.63 이상	4.12 이상
측정시조작력(N)		700 이하
측정자동차상태		적차상태
기준		정지시 차체 최외측부와 기준곡선 사이의 간격은 2.2m 이내일 것