■ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 [별표 11의5] <신설 2022. 10. 26.> 정적(靜的) 전복시험기준(제91조의4 관련) 1. 인화성액체를 연료로 사용하는 자동차 별표 10, 별표 14, 별표 14의2, 별표 14의7 및 별표 14의8에 따른 시험조건에 따라 충돌시험을 한 자동차를 자동차의 길이 방향축(x축)을 중심으로 90도씩 회전 시 각 90도가 되는 위치에서 정지한 후 측정한 누유량이 다음 기준에 적합할 것
시험조건	기준
각 회전 시 회전시작 시간부터 다음회전 시작 전까지 5분간 측정	141그램 이하 및 매분 28그램 이하
2. 고전원전기장치를 사용하는 자동차 별표 11의4의 시험조건에 따라 충돌시험을 한 자동차를 자동차의 길이방향의 축을 중심으로 90도씩 4번을 회전 시 각 회전시작 시간부터 5분 동안(90도를 회전한 후 정지시간을 포함한다) 측정할 때 별표 11의4의 고전원전기장치의 충돌시험기준에 적합할 것