■ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 [별표 33] <개정 2023. 11. 23.>
제원의 허용차(제115조관련)
제원 종별	길이(㎜)	너비(㎜)	높이(㎜)	윤간거리(㎜)	축간거리(㎜)	오우버행(㎜)	객실 및 하대 (㎜)			차량중량(㎏)
							길이	너비	높이
경형 및 소형자동차	±40	±30	±50	±30	±30	±30	±30	±30	±30	±60
중형자동차 및 대형자동차	±50	±40	±60	±40	±30	±40	±50	±30	±30	±100 또는 ±3% 중 큰 허용차 적용
주 1. 제4조, 제6조, 제38조, 제38조의2부터 제38조의5까지, 제39조, 제40조, 제40조의2, 제41조부터 제44조까지, 제44조의2, 제45조, 제46조, 제49조, 제59조, 제60조 및 제75조부터 제80조까지의 규정에 따른 기준을 초과하는 자동차에 적용함에 있어서는 “+”의 허용차를 인정하지 아니한다. 다만, 별표 7의2 제11호의 순번 제3호에 따른 보조제동장치를 장착한 승합자동차의 구동축 축하중의 경우에는 3% 이하의 범위에서 “+”의 허용차를 인정한다. 2. 자동차 등화장치의 부착위치 허용차는 제원중 길이·너비 및 높이의 허용차를 준용한다. 3. 승용자동차와 이륜자동차의 제원 및 등화장치의 허용차는 경형 및 소형자동차의 허용차를 적용한다. 4. 초소형자동차의 경우에는 차량중량(kg) 허용치를 ±40을 적용한다. 5. 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1제1호에 따른 길이ㆍ너비ㆍ높이 및 총중량에 대해서는 이 표에 따른 허용차를 적용하지 않는다.