[별표 5] 검사기관 기술인력, 시설 및 장비기준(제16조 관련)
기술인력	시설 및 장비
가. 책임연구원급의 자격으로서「고등교육법」제2조에 따른 학교(각종학교는 제외한다) 및 같은 법 제29조에 따른 대학원에서 화학, 화학공학, 환경학, 식품학, 약학 또는 위생학 분야(이하 “이화학분야”라 한다)의 관련 학과를 졸업한 사람으로서, 공공연구기관에서 3년 이상(전문대학 졸업자의 경우에는 5년 이상) 수질검사업무에 종사한 경력이 있거나 「국가표준기본법」 제23조에 따른 시험기관으로 인정받은 기관에서 5년 이상(전문대학 졸업자의 경우에는 7년 이상) 수질분야 업무에 종사한 경력이 있는 사람 2명 나. 보조연구원급의 자격으로서 전문대학, 대학 또는 대학원에서 이화학 분야 관련 학과를 졸업한 사람 2명	가. 시설: 시험실 나. 장비 1) 자동저울(0.0001g) 1대 2) 자동저울(0.01g) 1대 3) 정제수 제조장치(최소저항 18 MΩㆍcm-1 이상 제조) 1대 4) 저온 항온기 1대 5) 항온 건조기 1대 6) 로터리 이배퍼레이터(Rotary evaporator) 1대 7) 흄후드(Hume hood) 1대 8) 진탕기(Shaker) 1대 9) 가열판(Hot plate) 1대 10) 가열혼합기(Hot plate stirrer) 1대 11) 현장용 온도계 1대 12) 수소이온농도(pH) 측정기 1대 13) 탁상용 수소이온농도(pH) 측정기 1대 14) 잔류염소측정기 1대 15) 탁도계(turbidimeter, 濁度計, 단위: NTU) 1대 16) 색도계(colorimeter, 色度計, 단위: 도) 1대 17) 퍼지-트랩장치 1대 18) 광전분광광도계(光電分光光度計) 1대 19) 기체크로마토그래프(ECD, FID) 각 1대 20) 기체크로마토그래프-질량분석기(GC-MS) 1대 21) 이온크로마토그래프 1대 22) 액체크로마토그래프(HPLC-DAD) 1대 23) 원자흡수분광광도계(AAS) 1대 24) 유도결합플라스마 발광광도계(ICP) 1대 25) 유도결합플라스마-질량분석기(ICP-MS) 1대 26) 분할흐름분석기(SFA) 또는 흐름주입분석기(FIA) 1대 27) 그 밖에 시험에 필요한 기구 및 장비
비고 : 색도계는 광전분광광도계로 대체 가능