[별표 2] <신설 1984.3.31>
설계도서작성기준
건축물의 구분	도서의 종류	축척	표시하여야 할 사항
연면적 200제곱미터 미만이고 2층 이하인 건축물	위치도	임의	1. 방위․도로 및 목표가 되는 물건 2. 인접도로가 폭 3미터 미만인 경우에는 폭 3미터 이상인 도로로부터의 보행거리
	배치도	1/100-1/300	1. 축척 및 방위 2. 대지면적, 대지가 접하는 도로의 위치 및 폭 3. 건축선 및 인접대지의 경계선으로부터 건축물까지의 거리 4. 담․옹벽․정화조․배수시설 등 건축물에 부수되는 시설의 위치 5. 신고건축물과 다른 건축물과의 구분 6. 무허가 또는 위법시공부분
	각층 평면도	1/100-1/300	1. 축척 2. 각실의 용도 및 면적 3. 벽의 재료 및 두께 4. 개구부의 위치 및 치수 5. 계단 및 복도의 폭 6. 무허가 또는 위법시공부분의 면적
연면적 200제곱미터 이상이거나 3층 이상인 건축물	위치도	임의	1. 방위․도로 및 목표가 되는 물건 2. 인접도로가 폭 3미터 미만인 경우에는 폭 3미터 이상인 도로로부터의 보행거리
	배치도	1/100-1/300	1. 축척 및 방위 2. 대지면적, 대지가 접하는 도로의 위치 및 폭 3. 건축선 및 인접대지의 경계선으로부터 건축물까지의 거리 4. 담․옹벽․정화조․배수시설 등 건축물에 부수되는 시설의 위치 5. 신고건축물과 다른 건축물과의 구분

			6. 무허가 또는 위법시공 부분
	각층 평면도	1/100-1/300	1. 축척 2. 각실의 용도 및 면적 3. 벽․기둥․개구부의 위치 및 치수 4. 방화구획 및 방화문의 위치 5. 복도․직통계단․피난계단 또는 특별피난계단의 위치 및 치수 6. 비상용승강기․승강기의 위치 및 치수 7. 무허가 또는 위법시공 부분의 면적
	입면도	1/100-1/300	1. 축척 2. 외벽의 마감재료 3. 개구부․연소의 우려가 있는 부분
	주단면도	1/100-1/300	1. 축척 2. 건축물의 높이․각층의 높이 및 반자의 높이 3. 벽․기둥․바닥․보․지붕․처마 및 반자의 구조 4. 계단 및 경사로의 구조