[별표] 기록물관리기관의 보존시설 및 장비의 기준
구분			자료관	국회기록보존소
1.시설	서고 면적	고정식	1만권당 99㎡(장비 및 열람석 면적은 별도임)
		이동식	고정식 면적의 40퍼센트
2.장비	공기조화설비			항온·항습설비, 공기청정장치
	자기온습도계			서고당 1대
	소화설비		가스식 휴대형소화기	가스식 자동소화시설
	보안장치			폐쇄회로감시장치
	탈산처리장비			설치
	소독처리장비			설치
3.온·습도 조건	온도(°C)			18~22°C
	습도(%)			40~55%(변화율은 10%이내)
4.전산장비	주전산기		설치	설치
	광디스크저장장치			설치
	광디스크입력장비			설치
	통신장비		설치	설치
	열람장비		설치	설치
5.마이크로필름장비	촬영기			설치
	현상기			설치
	판독복사기		설치	설치
비고 1. 자료관의 전산장비의 기준은 당해 기관안에 공동활용이 가능한 전산장비가 있는 경우에는 조정이 가능하다. 2. 국회기록보존소의 마이크로필름 관련장비중 판독복사기외의 장비는 민간용역으로 처리시 이를 설치하지 아니할 수 있다.