[별지 제1호서식] <개정 2010.2.18>
접수번호:	(자동차소유자용)
자동차종합검사 결과표
① 자동차등록번호		② 성명(상호)		③ 생년월일
④ 차명		⑤ 차종(용도)		⑥ 제작연식
⑦ 연료종류		⑧ 누적 주행거리		⑨ 최초등록일
검 사 결 과
⑩ 종합판정		관능ㆍ기능검사		안전검사		배출가스 정밀검사
⑪ 검사 유효기간	～	⑫ 재검사기간	～
⑬ 세부 검사내용
1부(관능 및 기능검사)	2부(기계ㆍ기구검사)
<부적합 내용> <시정권고 내용> 특기사항: 상시 4륜구동 등 특이사항 기록란	검사항목	기준값	측정값	판정
⑭ 사이드슬립	1m 주행에 5mm 이내
⑮ 배출가스	휘발유ㆍ가스	일산화탄소(CO):	%
탄화수소(HC):	ppm
질소산화물(NOx):	ppm
공기과잉률(λ):
경 유	매 연:	%
최 대 출 력:	ps
엔진회전수:	rpm
※ 측정값이 기준값의 80% 이상 배출되는 자동차는 빠른 시일 내에 정비ㆍ점검을 받으시기 바랍니다.
⑯제동력	앞축	전	앞축무게( ㎏)의 50% 이상	%(측정값: ㎏)
후	앞축무게( ㎏)의 50% 이상	%(측정값: ㎏)
뒤축	전	뒤축무게( ㎏)의 20% 이상	%(측정값: ㎏)
중	뒤축무게( ㎏)의 20% 이상	%(측정값: ㎏)
후	뒤축무게( ㎏)의 20% 이상	%(측정값: ㎏)
전체브레이크	전체무게( ㎏)의 50% 이상	%(측정값: ㎏)
주차브레이크	전체무게( ㎏)의 20% 이상	%(측정값: ㎏)
좌 ㆍ 우 차 이 (편차)	앞축	전	앞축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
후	앞축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
뒤축	전	뒤축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
중	뒤축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
후	뒤축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
⑰ 전조등	광 도	12,000(15,000) ~ 12,500cd
진 폭	좌: 상10/하30/좌15/우30cm 이내
우: 상10/하30/좌15/우30cm 이내
⑱ 속도계	32～44.4㎞/h(정25%, 부10%)
⑲ 검사자	검사책임자	관능ㆍ기능검사	안전검사	배출가스검사
「자동차종합검사 시행 등에 관한 규칙」 제5조제4항에 따라 위와 같이 자동차종합검사 결과표를 발급합니다. 년 월 일 종합검사대행자(종합검사지정정비사업자) ꃡ
210㎜×297㎜[보존용지(2종) 70g/㎡

(검사원 참고용)
자동차종합검사 결과표
자동차등록번호		접수번호
차대번호		원동기형식		차명
최초등록일		유효기간 만료일		유효기간	～
소 유 자		주 소
제작연도		차 종		용 도		연 료
제원관리번호		주행거리		1부	1회
차체	길이(㎜)		윤거(㎜)		변속기(단)	전
재검사
너비(㎜)		앞축(㎏)	전		1회
후		2부
재검사
높이(㎜)		중
승차정원(명)
1차 검사	검사일[ ] 적합ㆍ부적합 ㆍ시정권고
실내 (하대)	길이(㎜)		뒤축(㎏)	중
적재량(㎏)
너비(㎜)		후
	차량중량(㎏)
2차 검사	검사일[ ] 적합ㆍ부적합 ㆍ시정권고
높이(㎜)		배기량(cc)		정격출력(ps)
동 일 성 및 안 전 검 사 분 야
1부 검사항목	결과	1부 검사항목	결과	1부 검사항목	결과	1부 검사항목	결과
동일성	차대번호표기			핸들유격		연료장치	가스용기		물품적재장치	적재함 규격
원동기형식		제동장치	설치상태		밀폐상태		탱크용량
원동기	설치상태		ABS		연료도관		부식ㆍ변형ㆍ손상
정속ㆍ가속		누유ㆍ누설		충전밸브		안전잠금장치
전기장치		페달상태		용기설치위치		창유리	앞면 창유리
윤활장치		호스ㆍ파이프		밸브설치위치		그 밖의 창유리
냉각장치		유ㆍ공압장치		전기장치	점화장치		배기장치	열림방향
각종센서		배력장치		시동장치		배기관
연료공급		마스터ㆍ휠실린더		충전장치		배기가스 누출
조속기봉인		유량경고		손상등설치상태		촉매장치
동력전달	클러치		펌프ㆍ구동벨트		전기배선		훼손ㆍ부식
변속기		제동 챔버ㆍ캠		축전지		등화장치	전조등
추진축		주차제동장치		차체 및 차대	차체 및 차대		방향지시등
종감속장치		설치상태		적재량등 표기		번호등
완충장치
주행장치	타이어		스프링		측면보호대		제동등
흙받이		각종 암		후부안전판		후미등
차축		쇼크업소버		번호등 위치		안개등
휠		앵커ㆍ핀ㆍ부쉬		어린이 운송용		비상등
조종장치	가속복귀		스프링마운트		내압용기		그 밖의 등화
변속위치		유체공급도관		연결 및 견인장치		시야확보	창닦이
페달유격		토션-바		승차장치	승객좌석		후사경
조향장치	접촉ㆍ변형		스트러트-바		머리지지대		세정액 분사
파손ㆍ손상		연료	주입구설치위치		안전띠		소화설비
작동상태		탱크-캡		승강구ㆍ발판		내압용기
유량ㆍ누유		연료누출		통로		기 타
기 기 검 사 및 배 출 가 스 정 밀 검 사 분 야
2부	사이드슬립	배출가스	제동력	전조등	속도계	소음
					경적
배기
부적합 내역		시정권고 내역
210㎜×297㎜[보존용지(2종) 70g/㎡