[별표 8] <개정 2012.1.19>

최종방류구별 배출량 산정 기준(제15조제2항제1호 관련)

오염부하량 할당대상자는 최종방류구별로 배출수의 수질을 일정한 주기로 30회 이상 측정한 자료를 이용하여 할당된 오염부하량을 준수하기 위한 최종방류구별 배출량을 다음과 같이 산정한다.

○ 최종방류구별 [eqn: 배출량 = { 할당~오염부하량} over { 기준배출수질 } TIMES 10^{ 6 }]

가. 수질 측정 결과가 대수정규분포를 따를 경우에는 다음과 같이 산정한다.

○ 기준배출수질 = e(변환평균 + 1.645 × 변환표준편차)

ㆍ[eqn: 변환평균 = { ln(배출수수질) + ln(배출수수질) + CDOT CDOT CDOT } over 측정횟수]

ㆍ[eqn: 변환표준편차 = root { {｛( ln(배출수수질) - 변환평균 ｝ ^ 2 + CDOT CDOT } over { 측정횟수 -1 } }]

나. 수질 측정 결과가 대수정규분포를 따르지 않을 경우에는 다음과 같이 산정한다.

○기준배출수질 = (1-b)×Xa+b×X(a+1)로 산정한다.

ㆍ a는 1+0.95×(측정횟수-1)의 정수부분, b는 1+0.95×(측정횟수-1)의 소수부분을 말한다.

ㆍ X1, X2, X3, …, Xa, …, Xn은 배출수 수질을 오름차순으로 서열화한 값을 말한다.

ㆍ Xa는 측정자료를 오름차순으로 서열화한 값 중 a번째 배출수 수질을 말한다.

ㆍ X(a+1)은 측정자료를 오름차순으로 서열화한 값 중 (a+1)번째 배출수 수질을 말한다.

비고

1. 최종방류구별 배출량의 단위는 1일당 리터(L/일)로 한다.

2. 기준배출수질의 단위는 리터당 밀리그램(mg/L)으로 한다.

3. 할당 오염부하량은 제23조제2항에 따라 최종방류구별로 할당된 오염부하량을 말하며, 그 단위는 1일당 킬로그램(kg/일)으로 한다.