[별지 제18호서식] <개정 2019. 12. 20.>
(앞쪽)
폐수배출시설 및 수질오염방지시설 운영일지																			결재				환경기술인					부서장					공장장						대표자
년 월 일 요일 날씨: 온도:
1. 폐수배출시설 가동(조업)시간대
	시간대 구분			1	2		3		4	5		6	7	8			9	10		11		12		13		14	15		16	17		18		19		20		21		22	23	24
2. 수질오염방지시설 가동시간대(처리방법: )
	시간대 구분			1	2		3		4	5		6	7	8			9	10		11		12		13		14	15		16	17		18		19		20		21		22	23	24
	시간대별 근무자 직ㆍ성명			※ 시간대 표시는 검은색
3. 용수 공급원별 사용량과 폐수배출량
	항목 구분		전일 지침 (㎥)					금일 지침 (㎥)			사용량 (㎥/일)					검침 시간대					항목 구분						전일 지침 (㎥)				금일 지침 (㎥)						배출량 및 사용량(㎥/일)
	계																				폐수발생량
	상수도	1호																			폐수배출량
		2호
	공업용수	1호																			냉각수량
		2호
	지하수	1호																			소모 (증발량)
		2호
	하천수	1호																			재사용량
		2호
	해수등 기타	1호																			생활용수량
		2호
4. 슬러지의 발생량 및 처리량
	슬러지발생량(㎥)					처리량(㎥)									보관량(㎥)										함수율(%)										보관장소
※ 함수율(%)란은 슬러지를 처리하는 경우 또는 슬러지를 적정하게 관리ㆍ처리할 수 있는 주기(월 1회 등)마다 작성합니다. ※ 슬러지를 스스로 처리하는 경우 그 처리장소: ※ 위탁처리를 하는 경우 위탁처리업소명:
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)
5. 원료 또는 첨가제 등의 사용량
	원료 또는 첨가제 등
사용량(㎏)
※ 일반적으로 사용되는 용어 또는 공통어로 기재합니다. 6. 전력사용량
	가동시간	사용량 (㎾h)	금일 폐수 1㎥당 소모전력량(㎾h/㎥)	검침시간	적산전력계 지침	참고사항
7. 약품사용량
	약품명	구입량	약품 소모량	잔고량	비고	약품명	구입량	약품 소모량	잔고량	비고
8. 폭기조 운전상태(생물화학적 처리시설의 경우)
	pH	수온	DO	SV30	MLSS	SVI	폭기시간	주미생물상태
※ 미생물 관찰: 현미경 보유(600배율 이상), 주미생물상태는 양호 또는 불량으로 적습니다. 9. 수질오염방지시설 고장 유무 및 특기사항 10. 수질오염물질 측정내용
	항목 구분	pH	BOD	TOC	COD	SS	n-Hex	시안 (CN)	Cu				분석일
원폐수
방류수
※ 사업장에서 분석하는 경우 분석자명: ※ 분석을 위탁하는 경우 측정대행업소명:
11. 수질자동측정기기 등의 측정항목별 점검내용
	항목 구분	pH	BOD	TOC	COD	SS	T-N	T-P	유량계	시료채취조
청소상태
시료도입[튜빙(tubing: 배관)류] 상태
시약류 주입상태
센서류 작동여부
소모품 교체
12. 지도ㆍ점검을 받은 사항 ※ 제1호부터 제4호까지는 폐수처리방법 등 사업장 특성을 고려하여 해당 부분을 반드시 적어야 하며, 제5호부터 제12호까지는 사업자의 판단에 따라 선택적으로 적을 수 있습니다.