[별표 7] <개정 2001.6.30> 검사기관의 지정기준(제37조관련) 1. 조직 및 인력 가. 검사의 통일성 유지와 원활한 업무수행을 위하여 검사관리부서를 두어야 한다. 나. 검사대상 종류별 검사인력의 최소 확보기준은 다음과 같으며, 검사계획량을 일정 기간내에 처리할 수 있도록 검사인력을 확보하여야 한다.
구분		종류			검사인력 최소확보기준
국산농산물 (수출용 농산물을 포함한다)		곡류	조곡	포장물	검사장소 5개소당 1인
				산물	검사장소 1개소당 1인
			정곡		검사장소 2개소당 1인
		서류, 특용작물류, 과실류, 채소류			검사장소 5개소당 1인
수입농산물		공통			항구지 1개소당 3인
2. 시설 검사견본의 계측 및 분석, 감정기술수련, 검사용 기자재관리, 검사표준품 안전관리등을 위하여 검사현장을 관할하는 사무소별로 10㎡이상의 검정실이 설치되어야 한다. 3. 장비 검사에 필요한 기본 검사장비와 종류별 검사장비중 검사대행 품목에 해당하는 장비를 갖추어야 한다. 다만, 동일한 규격의 장비는 종류 또는 품목에 관계없이 공용할 수 있다.
가. 기본 검사장비
종류	장비명					최소비치기준(대 ․ 개)
						사무소당	검사원당
공통	○저울 - 첫달림 0.01g이하, 끝달림 300g이상(산물을 제외한다) - 첫달림 0.1g이하, 끝달림 600g이상 - 첫달림 5g이하, 끝달림 10㎏이상(산물을 제외한다) ○시료균분기(과실 ․ 채소류를 제외한다) ○용적중 측정기(산물을 제외한다) ○Micro Meter(곡류를 제외한다) ○검사증인(해당품목) ○휴대용 수분측정기					1 1 1 1 1 1	1조 1

나. 종류별 검사장비
구분	종류	종목	장비명	최소비치기준(대 ․ 개)
				사무소당	검사원당
국산농산물(수출용을 포함한다)	곡류 검사	조곡 (포장물)	○동력제현기 ○기준분동 ○감정접시(원형) ○줄체(1.6㎜) ○세로눈판체(2.0㎜, 2.2㎜, 2.4㎜, 2.5㎜) ○표준그물체(1.4㎜, 1.7㎜) ○둥근눈체(4.00㎜, 5.45㎜, 7.27㎜, 7.88㎜) ○색대(조곡용∅16㎜, 정곡용∅13㎜) ○인습기	1 1 50 각1조 각1조 각1조 각1조	각2개 1
		조곡 (산물)	○자동계량기(중량, 수분 동시측정용 ○시료건조기(건조함수 30칸이상) ○단립식 또는 적외선 수분측정기. 다만, 1회 수분측정 용량이 5g이상이고 12%~35% 범위의 수분함량 측정이 가능한 수분측정기로 대체가능 ○동력제현기 ○감정접시(원형) ○줄체(1.6㎜) ○세로눈판체(2.0㎜, 2.2㎜, 2.4㎜, 2.5㎜) 단, 보리수매장소에 한함 ○표준그물체(1.4㎜, 1.7㎜) ○색대(조곡용 ∅16㎜, 정곡용 ∅13㎜) ○인습기 ○판수동 저울(첫달림 50g이하, 끝달림 100㎏이상)	1 1 1 1 50 각1조 각1조 각1조 1	각1개 1

		정곡	○도정도 감정기구(5칸이상) ○표준그물체(1.4㎜, 1.7㎜) ○색대(조곡용 ∅16㎜, 정곡용 ∅13㎜) ○인습기 ○감정접시(원형)	1 각1조 50	각2개 1
국산농산물(수출용을 포함한다)	특작 ․ 서류 검사		○항온건조기(105℃) ○시료분쇄기(믹서기) ○그물체(0.84㎜) ○검사봉 ○색대(∅13㎜)	1 1 1	1 2
	과실 ․ 채소류 검사		○항온건조기(105℃) ○PH메타 ○당도계 ○지름판	1 1	1 1
수입농산물	곡류 검사		○정미 ․ 정맥기 ○발아시험기 ○미립투시기 ○입체현미경 ○Motomco 수분측정기 ○이중관색대 ○곡류검사용 표준체 일체 ○색대(∅13㎜)	1 1 1 1 1 1 1	2
	특작 ․ 서류 검사		○입체현미경 ○그물체(0.84㎜) ○Motomco 수분측정기 ○유분 및 산가분석기 ○색대	1 1 1 1	2
4. 검사업무규정 검사업무규정에는 다음의 사항이 포함되어야 한다. 가. 검사업무의 절차 및 방법 나. 검사업무의 사후관리 방법 다. 검사의 수수료 및 그 징수방법 라. 검사원의 준수사항 및 자체관리 ․ 감독 요령 마. 기타 국립농산물품질관리원장이 검사업무의 수행에 필요하다고 인정하여 정하는 사항