[별표 2] 위 험 물
유별	품명	지정 수량
제1류	염소산염류 과염소산염류 과산화물 질산염류 과망간산염류	50 50 50 1,000 1,000	킬로그램 〃 〃 〃 〃
제2류	황린 황화린 적린 유황(황) 금속분A 금속분B	20 50 50 100 500 1,000	〃 〃 〃 〃 〃 〃
제3류	금속칼륨 금속나트륨 탄화칼륨(카바이트) 인화석회(인화칼륨) 생석회(산화칼륨)	5 5 300 300 500	〃 〃 〃 〃 〃
제4류	특수인화물 제1석유류 초산에스테르류 의산(개미산)에스테르류 메틸에틸케톤 알코올류 피리딘 클로로 벤젠 제2석유류 제3석유류 제4석유류 동식물유류	50 100 200 200 200 200 200 300 500 2,000 3,000 3,000	리터 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
제5류	질산에스테르류 셀룰로이드류 니트로화합물	10 150 200	〃 〃 〃
제6류	발연질산 발연황산 크로로슬폰산 무수황산 농황산 농질산 무수크롬산	80 80 80 80 200 200 〃	〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
비고 1. "금속분A"라 함은 마그네슘 및 알루미늄의 분·박 및 리봉(사진촬영용 기타에 사용되는 섬광분을 포함한다)을 말하며 “금속분B"라 함은 마그네슘 및 알루미늄 이외의 금속분을 말한다. 2. "특수인화물"이라 함은 에테르·2황화탄소 및 골로디온 기타 760미리미터의 기압에 있어서 액체(섭씨 20도에서 액상으로 되는 것 또는 섭씨 20도 이상 40도 이하의 사이에서 액상으로 되는 것을 말한다. 이하 같다)로 되는 것으로서 착화온도가 섭씨100도 이하의 것 또는 인화점이 섭씨 영하 20도 이하로서 비점이 섭씨40도 이하의 것을 말한다. 3. "제1석유류"·"제2석유류"·"제3석유류"·"제4석유류"라 함은 각각 다음에 게기 하는 물품 및 성상(760미리미터의 기압에 있어서의 성상을 말한다)을 가지는 것을 말한다. 가. "제1석유류"라 함은 아세톤 및 휘발유 기타 액체로서 인화점이 섭씨 21도미만인 것을 말한다. 나. "제2석유류"라 함은 등유 및 경유 기타의 액체로서 인화점이 섭씨 21도 이상 70도 미만인 것을 말한다. 다. "제3석유류"라 함은 중유 및 클레오소드유 기타 섭씨 20도에서 액상이 되는 것으로서 인화점이 섭씨 70도이상 200도 미만의 것을 말한다. 라. “제4석유류”라 함은 기계유 및 시린더유 기타 섭씨 20도에서 액상이 되는 것으로서 인화점이 섭씨 200도 이상의 것을 말한다. 4. "알코올류"에는 퓨젤유 및 변성알코올을 포함한다. 5. "동식물유"라 함은 760미리미터의 기압과 상온상태(섭씨 20도)에서 액체로 되는 동식물유로서 불연성용기에 수납밀전되고 또한 저장보관되어 있는 것 이외의 것을 말한다. 6. "셀룰로이드류"라 함은 니트로셀룰로우스를 주재로 한 제품·반제품 및 부스러기를 말한다. 7. "니트로화합물"이라 함은 2초기 이상인 것을 말한다. 8. "농황산"이라 함은 비중 1.82이상인 것을 말하며 “농질산”이라 함은 비중 1.49 이상인 것을 말한다. 9. 도료류 기타 품명이 다른 물질을 혼합한 것에 속하는 위험물의 품명과 그 지정수량은 내무부령으로 정한다.