[별표 3] 준 위험물
유별	품명	지정 수량
제1류	아염소산염류 취소산염류 옥소산염류 중크롬산염류	10 15 20 600	킬로그램 〃 〃 〃
제2류	유지류 및 유포류 부잠사 기름찌꺼기	100 100 1,000	〃 〃 〃
제3류	금속리듐 금속칼슘 탄화알루미늄 수소화물 칼슘실리콘	5 50 60 60 200	〃 〃 〃 〃 〃
제4류	락카빠데 고무풀 제1종 인화물 나푸탈렌 송지 파라핀 제2종 인화물 장뇌	200 200 200 600 600 600 600 600	〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
제5류	니트로소화합물 니니트로소펜타메틸렌데 트라민 나트롭아미드	40 40 40	〃 〃 〃
제6류	과염소산 염화티오닐 염화슬폰닐	30 80 80	〃 〃 〃
비고 1. "유지류" 및 "유포류"라 함은 동식물유가 스며 배인 종이 또는 포와 이들의 제품을 말한다. 2. "부잠사"라 함은 번데기 기름이 스며 배인 것을 말한다. 3. "수소화물"이라 함은 알칼리 금속 및 알칼리토류금속(배리륨 및 마그네슘을제외한다)의 수소화물을 말한다. 4. "고무풀"이라 함은 생고무에 휘발유 기타 인화성 용제를 가공하여 풀과 같은 상태에 있는 것을 말한다. 5. "제1종 인화물"이라 함은 상온에서 고체이고 또한 섭씨 30도 미만에서 가연성의 증기를 발생하는 것을 말한다. 6. "제2종 인화물"이라 함은 상온에서 고체이고 또한 다음 각호의 1에 해당하는 것을 말한다. 가. 섭씨 40도 이상 100도 미만에서 가연성의 증기를 발생하는 것. 나. 섭씨 100도 이상 200도 미만에서 가연성의 증기를 발생하고 또는 연소열량이 매 그램당 8,000칼로리 이상인 것. 다. 섭씨 200도 이상에서 가연성의 증기를 발생하고 또한 연소 열량이 매 그램당 8,000칼로리 이상인 것으로서 융점이 섭씨 100도 미만인 것. 7. "니트로소화합물"이라 함은 1의 벤젠액에 2이상의 니트로소기가 결합된 것을 말한다.