[별표 14]<개정 1978.7.20, 1980.2.28, 1984.7.27>
구 분	순 위	명 칭	구 분 제 원		원동기	사업체
대지 및 건물면적	1	대지면적단위㎡(평)		1,980 (600)	495 (150)	660 (200)
	2	옥외작업장면적	현차작업장 주차장등	1,485 (450)	265 (80)	360 (110)
	3	옥내작업장면적	검차장 공작실 창고사무실등	495 (150)	230 (70)	300 (90)
각종장치	1	검차장치	빗드 또를 리프트	○		○
	2	체인부록	1톤이상	○	○
	3	카레이지작기	앙상능력 1.5톤이상	○		○
	4	부품세척장치		○		○
	5	폐유처리시설		○	○	○
공작기계	1	시린다보링머신	고정식능력범위 25~100ø(1~6ø)		○
	2	시린다호닝머신	고정식능력범위 25~100ø(1~6ø)		○
	3	크랑크연마반	길이 1,600m/m이상		○
	4	라인보정기	능력범위 25~100ø(1~4"ø)		○
	5	발브시트그라인다	능력범위 28~60ø		○
	6	콘넥팅로드머신	능력범위 25~100ø		○
	7	정류기	6V~24V	○		○
	8	라이닝장치		○		○
	9	브레이크라이닝	능력범위 150~450ø	○
		그라인다
	10	브레이크드럼선반		○
	11	탁상드리닝머신	1/4HP이상	○		○
	12	전기 드릴	능력범위 1.6~13m/m	○	○	○
	13	써웨이스 그라인다	고정식으로 시린다상면과 헷트하면 연마용		○
	14	탁상전기 그라인다	1/2HP이상	○	○	○
	15	절단기	전동식 또는 수동식	○		○
	16	유압프레스			○
	17	전기용접기	3KVA	○	○	○
	18	산소용접기		○	○	○
	19	공기압축기	3HP이상	○	○	○
	20	선반	길이 1,500m/m이상		○
	21	전기그라인다	1/2HP이상	○	○	○
	22	휠바란스	전동식 또는 수동식	○		○
공구	1	발브씨트 캇타	1조(시트각동15℃,30℃,45°, 65°, 75°용)		○
	2	바이스		○	○	○
	3	베아링레이스탈착기		○	○	○
	4	발브가이드리마	1조(5개이상)	○	○
	5	킹크핀리마	1조(5개〃)	○		○
	6	리마	1조(5개〃)	○	○	○
	7	?다이스	1조(30개이상)	○	○	○
	8	그리스건 또는 그리스펌프		○	○	○
	9	일반공구		○	○	○
	10	스프레이건		○	○	○
	11	도르그렌치	0~5㎏/㎠ 및 0~42㎏/㎠	○	○	○
검사기계	1	제동시험기		○
	2	속도계시험기		○
	3	사이드스립측정기		○
	4	햇드라이드시험기		○
	5	엔진다이나모메타		※	○
	6	분사펌프 시험기		○	○
	7	노즐시험기	0~35㎏/㎠이상	○	○	○
	8	압력측정기	0~70㎏/㎠이상	○	○	○
	9	토잉측정기		○	○	○
	10	회전반경측정기		○		○
공구 및 시험기	1	캄바카스타측정기		○		○
	2	축전지비중계	1,100~1,300	○	○	○
	3	볼트메타	0~26V	○	○	○
	4	암페어메타	0~±60A	○	○	○
	5	메가 또는 옴테스타	0~Ω	○	○	○
	6	타이어게이지	0~8.4㎏/㎠	○		○
	7	마이크로메타	내외(능력범위 0~25, 25~50,50~75, 75~100) 정밀도 1/100m/m	○	○	※
	8	바니아	정밀도 1/100m/m	○	○	○
	9	핏치게이지	윗트워스 및 매트럭	○	○	○
	10	다이얼게이지	정밀도 1/100m/m 1/1000"이상	○	○	※
	11	진공계	0~760mm Hg	○	○	※
	12	시린다게이지	1/100m/m	○	○
	13	스크비스게이지	1조(능력범위0.06~ 0.61m/m)	○	○	○
	14	연소관측기		※
	15	일산화탄소측정기		○
	16	매연측정기		○
	17	R.P.M게이지	0~5000K.P.M	○	○
	18	부동액비중계	1~18	○	○	○
	19	탄화수소측정기	0
주 : 1. ○표는 비치하여야 할 사항 2. 옥내의 작업장은 콘트리트등 포장한다. 3. 자동차운송사업체의 차고의 대지 및 건물은 동 운송사업에 지장이 없는 범위 안에서 자동차 정비사업체의 대지 및 건물로 공동사용할 수 있다. 4. 자동차운송사업체가 자가자동차 정비사업의 허가를 받은 경우 자동차 정비사업체의 시설 및 설비기준중 매연측정기는 디젤자동차, 일산화탄소 및 탄화수소측정기는 가소린 및 엘피지 자동차만을 점검정비하는 정비사업체에 적용한다.