[별표 17의3]<개정 1984.7.27> 자동차정비 및 검사용기계·기구검사대행자시설기준
고 정 용 기 구 품 명	수 량
1. 하중용 암 2. 분동(20㎏) 3. 분동(10㎏) 4. 분동(5㎏) 5. 분동(1㎏) 6. 분동받침판 7. 분동고리 8. U볼트 9. 속도교정기 10. 원주측정용 파스 11. 버어니아 캘리퍼스 12. 인장저울(최대측정능력 10~15㎏) 13. 다이얼게이지(행정 20~30m/m) 14. 다이얼게이지취부용구(스텐드 마그넷) 15. V부록 16. 시험기 교정기 17. 거리측정용자(1~3m) 18. 전압변환기 19. 수평 20. 기타공구	8 32 8 8 8 8 8 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4셋트
비고 : 제1호 내지 제5호·제9호·제11호 내지 제13호 및 제16호 내지 제19호의 기계·기구는 성능검사를 받은 것이어야 한다.