[별표 21]<개정 1981.5.21, 1983.6.14, 1984.7.27> 검사장 시설기준
용지 및 건물면적(1개검사질로마다)
기준 방식	건 물 면 적
	용 지 면 적 (㎡)			검 차 장 (㎡)				사 무 실 (㎡)
1. 재래식검사기기	2,000이상			200이상				60이상
2. 반자동제어 방식검사기기	2,650이상			240이상				70이상
3. 자동제어방식 검사기기	3,300이상			240이상				70이상
주 : 1. 용지는 충분히 활용될 수 있는 모양으로 한다. 2. 용지중 수검차량의 진입로, 퇴출로 및 주차장은 시멘트 또는 아스팔트등으로 견고하게 포장되어야 한다 3. 사무실은 검사요원용, 행정처리용 및 수검자대기실을 포함하되 각각 격벽시설을 하여야 함 4. 용지 및 건물면적은 1검사진로 증가마다 2분의 1을 증가함.
2. 검사용 기계기구의 수량
검 사 진 로 품명		검 사 진 로 수
		1	2		3	4	5		6	비고
1.헷드라이트시험기		1	2		3	4	5		6
2.음량계		1	1		2	2	3		3
3.삭 제
4.삭 제
5.회전반경측정기		1	2		3	4	5		6	예비검사장
6.제 동 시 험 기		1	2		3	4	5		6
7.일산화탄소측정기		1	1		2	2	3		3
8.매 연 측 정 기		1	1		2	2	3		3
9.싸이드스??측정기		1	2		3	4	5		6
10.차축부하시험기		1	1		1	1	1		1	예비, 신규, 구조변경 검사장
11.삭 제
12.속도계시험기		1	2		3	4	5		6
13.테스트리프트		1	2		3	4	5		6
14.경사각도시험기		1	1		1	1	1		1	예비검사장
15.공 기 압 축 기		1	2		3	4	5		6
16.가스누설감지기		1	1		2	2	3		3
17.탄화수소측정기		1	1		2	2	3		3
주 : 1. 오드리프트형빗트는 테스트리프트에 가름할 수 있다. 2. 공기압축기는 1검사진로마다 5마력을 표준으로 하고 총 마력으로 개수를 조정할 수 있다.