[별표 26]<신설 1978.7.20.>

노후도 검사기준

1. 엔진

○시동정도

○가속, 감속

○배기

○공기청정기

○시린다헤드 및 다지관의 체결

○윤활유, 연료유, 냉각수 누설

○연료, 여과기 폐쇄

○공급펌프의 기능

○각종벨트

○성능

2. 조향장치

○유격 흔들림

○기어복스의 기름누설

○축수부의 흔들림

○롯드 및 암류의 이완, 손상

○낫클균열

○휠 아라이멘트

○좌우 회전각도

3. 제동장치

○폐달 및 레바의 유격

○롯드, 케이블의 이완, 손상

○호오스, 파이프의 손상누설

○마스타시린다, 휠시린다

○각종 배력장치의 기능

○제동력

4. 주행장치

○전후차축의 균열

○크??, 하브볼트, 낫트

○링, 드럼, 디스크의 손상

○전후 차륜의 흔들림

5. 완충장치

○손상 및 좌우부동

○연결부의 이완, 손상

6. 동력전달장치

○크럿치, 변속기의 기능

○기름누설

○추진축의 연결부의 이완

○축수부의 흔들림

7. 전기장치

○점화계통의 기능

○시동장치의 기능

○충전장치의 기능

○축전지의 기능

○배선상태

8. 기타

○등화장치의 상태

○보안장치의 기능

○배기관, 소음기

○공기압축기

9. 차체

○차실내 상판

○의자

○물품적재 장치

○천정상태

○외부보듸의 부식 및 손상

○승강구문 및 창문

○푸렘의 균열, 굴곡상태