[별표 27]<신설 1978.7.20, 1978.10.27> 노후도검사기준(노후도검사표) (1년간 보존)
자동차정비 의뢰자 성명			최초등록일자년식								전회제한차량연장기간			금회분해재생정비시행일자
			. . . 년식								부터 년 월 일 까지			입고 년 월 일 출고
자동차 등록번호			차 명 · 형 식								전회분해재생정비완료일자			자동차 검사증 유효기간
분 해 재 생 정 비				정비 비용			상태 (양호)		득점			분 해 재 생 정 비			정비 비용	상태 (양호)		득점
엔 진 (10점)	보링						5.0					현 가 장 치 (5점)	에어베로우스 교환			2.0
	분사펌푸 점검교환						1.0
													레베링발브〃			2.0
	윤활장치 〃						0.5
													쇽크아브쇼비 점검교환			0.2
	냉각장치 〃						1.0
													스프링 〃			0.2
	파워세이버휀〃						0.5
	크랭크푸리 〃						0.5
													연결부(샷클·브라켓) 〃			0.4
	발브작동상태〃						0.5
													압축공기배관			0.2
	배기관						1.0
크 랏 치 및 변 속 장 치 (5점)	디스크교환						1.0					전 기 장 치 (5점)	레규레다 교환			1.0
	리링스레바교환						1.0						연료계,온도계,오일압력계 각 유니트교환			0.5
	리필스샤후드점검교환						1.0						방향지시등 교환			0.1
	하우징 〃						0.2						번호등 〃			0.1
	톱기어·오바드라이부기어 교환						0.2						축전지 및 게이블 〃			0.5
	기타기어류 점검교환						0.2						다고그라푸속도계(케이블포함)점검교환			0.5
	레바 및 롯트 〃						0.2						전조등·안개등 점검교환			0.5
	카운드 샤후드 〃						0.2						와이파모터 〃			0.1
	각종베어링 〃						0.3						각종스위치 〃			0.1
	카바						0.2						각종리레이 〃			0.1
	유격(축·배격)점검						0.5						속도표시등 〃			0.5
													배 선 〃			0.5
	개조변경						5.0
													발전기·전동기 〃			0.5
												제 동 장 치 (10점)	페달(높이 바닥간격)〃			2.0
추 진 축 (10점)	스파이다교환						3.0
													브레이크레바 〃			1.0
	쟈날크로스베어링교환						3.0
													롯드·게이블 〃			1.0
	죠인트요구점검교환						2.0
													배관(연결포함)고무호스〃			1.0
	풀림·유격점검						2.0
	개조변경						-10.0						브레이크 쟘바 〃			1.0
													압축기 및 탱크 〃			1.0
차 동 장 치 (5점)	각종기어류점검교환						2.0
																1.0
													배력장치 〃
	각종베어링 〃						1.0
																2.0
													제동력 〃
	뉴유점검 〃						1.0						개조변경 〃			-10.0
	유격(축·배격)						1.0
												주 행 장 치 (10점)	각베어링교환			4.0
	개조변경						-5.0
													휠디스크 점검교환			2.0
	킹핀·킹핀붓싱교환						3.0
													타이어 〃			2.0
차 축 (10점)	드럼·라이닝 〃						2.0						휠아라이맨드,회전각도			2.0
	낫-----클 점검교환						2.0
												차 실 자 체 (10점)	시이드·시이드 벨트교환			1.0
	휠디스크앗셈브리 〃						1.0
																1.0
													상판 및 멧드 〃
	액슬샤후드 〃						1.0
																2.0
													보디판넬(분해재생) 〃
	서테빌라이자 〃						1.0
																1.0
													승강구문 점검교환
	개조변경						-10.0
																1.0
													창문(비상구문포함) 〃
조 향 장 치 (10점)	타이롯드엔드 교환						3.0
																1.0
													각종유리 〃
	아브쇼바 점검교환						0.5
																0.5
													계기판 〃
	파워스테어링 펌푸 〃						0.5
																2.0
													의자(승객·승무원) 〃
	고압호스 〃						0.5
																0.5
													난방·냉방시설 〃
	드래크링 〃						2.0
																1.0
												기 타 (10점)	주행성능 〃
	핏드맨암 〃						2.0
	기어박스(부착상태·누유) 〃						1.5
																-5
													차령 7년~11년
																-10
	개조변경						-10.0						11년이상
	(기 재 요 령) 1.정비내용에는 우측 기호1개만 기입 2.양호는 정비기준치에 적합한 상태임 3.득점합계 60점이상을 합격으로60점미만은 불합격으로 판정	정 비 내 용										재생결과	노후도검사자 소속 성명		검 사 결 과
		분해			수리	교환		조정		양호			인		득점합계		판 정
		W			△	X		A		V
													정 비 사 업 체 명				합 격 불합격
													인