[별표 28]<신설 1978.7.20>

분해재생기준

1. 엔진

○보링

○분사펌푸 점검교환

○오일, 워터펌푸 점검교환

○휀(파워세이버 휀)점검교환

○크랭크푸리 점검교환

○방열기 점검교환

2. 크럿치

○디스크 교환

○리릴스레바 교환

○리릴스 샤후트 점검교환

○하우싱 점검교환

3. 변속기

○톱기어, 오바드라이브기어 교환

○기타 기어류 점검교환

○체인지 레바 및 롯드 점검교환

○메인드라이브 카운터 샤후드점검교환

○각종 베어링 점검교환

○카바 점검교환

○축유격, 배격 측정

4. 추진축

○스파이다 교환

○쟈날 크로스베어링 교환

○추진축 점검교환

○진동측정

○유니버어샬죠인트요크 점검교환

5. 차동장치

○각종기어 점검교환

○각베어링 점검교환

○축유격, 배격측정

6. 전,후 차축

○킹핀, 킹핀붓싱교환

○드럼교환

○라이닝교환

○브레이크쟘바 점검교환

○낫클 점검교환

○휠듸스크 앗센브리 점검교환

○액슬 샤후드 점검교환

○스테빌라이자 점검교환

○브레이크호스 점검교환

7. 조향장치

○타이롯트 앤드 교환

○아브쇼바 점검교환

○파워스테어링 펌푸 점검교환

○고압호스 점검교환

○드레크링 점검교환

○웜기어(기어박스) 점검교환

○핏트맨암 점검교환

8. 현가장치

○에어베로우스 교환

○레베링발브 교환

○쇽크아브쇼바 점검교환

○스프링 부라켓트 점검교환

○압축공기 배관 점검교환

9. 전장장치

○레규레다 교환

○휴즈박스 점검교환

○연료게이지 유니트 교환

○온도게이지 유니트 교환

○오일 압력게이지 유니트 교환

○방향지시등 교환

○번호등 교환

○축전지 교환

○축전지 케이블 교환

○타고그래프 점검교환

○R.P.M센타유니트 점검교환

○전조등, 안개등 점검교환

○와이파모타 점검교환

○스윗치박스 점검교환

○각종 스윗치 점검교환

○각종 리레이 점검교환

○배선 점검교환

10. 발전기

○부라슈 교환

○스테이터코일 점검교환

○로타코일 점검교환

○다이오드 점검교환

○베어링 점검교환

○부라시 홀타 점검교환

○부라겟트 점검교환

11. 시동전동기

○부라시 교환

○마그넷트 스윗치 점검교환

○계자코일 점검교환

○아마차 점검교환

○부라시 홀다 점검교환

○오바란닝크랏치(피스온 기어)점검교환

○하우싱 점검교환

12. 보디

○시드 교환

○안전벨트 교환

○상판멧트 교환

○보듸판넬 교환

○승강구문 점검교환

○의자(승객, 운전사)점검교환

13. 성능검사

○정격 엔진출력의 90%이상

○파워스테어링 펌프의 유출 압력치는 생산메이커의 기준치

○분사펌프의 압력치는 생산메이커의 기준치

○발전기의 단자전압 및 전류의 기준치는 생산메이커의 기준치의 90%이상

○시동전동기는 생산메이커의 사용한도이내