[별표 31]<신설 1978.7.20> 매매자동차 성능점검시설 및 설비기준
품 명	규 격	비 고
1. 빗 트	0.8m ×10m
2. 카레이지 작기	앙상능력 1.5톤이상
3. 휠 바란스	전동식 또는 수동식
4. 압력측정기	0~70㎏/㎠이상
5. 토잉측정기
6. 전압시험기	0~26V
7. 전류시험기	0~±60A
8. 저항시험기	0~Ω
9. 축전기비중계	1,100~1,300
10. 타이어게이지	0~84㎏/㎠이상