[별지 제13호서식]<개정 1985.8.30>
등록(차량)번호																					월분
점검 시행 장소										일상점검기록부											소속
항별일별	기관,동력전달장치						차 체				조종장치			제 동 장 치				주행장치				기 타					점검자성명	사용자또는정비관리자확인
	시 동가 속저 속	에나크리나상태	배기상태	크랏치상태	면 속기조작	추진측상태	차실상태	승강구및비상구문	차내배수		조향핸들	조향장치핸들부	조향호오크	제동페달	수동레바다쳇드	제동파이프	제동롯드연동부	크 ?? 하 부 볼 트 · 낫 트	타이야및링상태	샤시스프링볼트		각종등화장치	경후 음부 기반 방사 향기 지유 시리 기딱 기	속도계각종계기	번호판상태	기타장치
1
2
3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28
29
30
1. 점검결과 양호한 개소는 ∨표, 요기수개소는 ○표, 불량개소는 △표로 기입하고 요기수 및 불량개소를 수리 또는 교환하였을 때는 같은 란에 ○, ∨표는 △∨표로 기입할 것. 가. 요기수는 전체교환을 제외한 경미한 수리 나. 불량개소는 분해수리를 해야할 상태 2. 점검 완성후 운행가부의 결정은 정비관리자가 한다. 3. 갑편과 을편 사이에는 복사지로서 상하동일하게 기입되어야 한다. ◎갑편은 얇지, 을편은 후지.