[별지 제45호서식]<신설 1978.7.20.> 분 해 재 생 정 비 기 록 부 (갑, 을) (1년간 보존)
(1)자동차정비 의뢰자성명		(2)최초등록일자 연식			(3)전회제한차령연장기간		⑷금회분해재생정비시행일자
		. . . 연식			부터 년 월 일 까지		입고 년 월 일 출고
(5) 자동차 등록번호		(6)차명 · 형식			(7)전회분해재생정비완료일자		(8)자동차 검사증 유효기간
(9)분해재생정비			(10) 정비 내용	(11) 정비 결과	(12) 분해재생정비			(13) 정비 내용	(14)정비 결과
(15)	보링				(21) 현 가 장 치 (5점)	에어베로우스 교환
	분사펌푸 점검교환
엔 진 (10점)						레베링발브 〃
	윤활장치 〃
						쇽크아브쇼비 점검교환
	냉각장치 〃
						스프링 〃
	파워제이버휀〃
						연결부(샷클브라켓) 〃
	크랭크푸리 〃
						압축공기배관교관
	발브작동상태				(22)	레규레다 교환
	배기관 점검교관
					전기장치
						연료계,온도계,오일압력계 각 유니트교환
						방향지시등 교환
	디스크교환
(16) 크 랏 치
						번호등 〃
	리릴스레바교환
						축전지 및 케이블〃
	리릴스샤후트점검교환
						다고그라프,속도계(케이블포함)점검교환
	하우징 〃

및변속장치	톱기어·오바드라이브기어 교환			(5점)	전조등, 안개등 점검교환
					와이파모터 〃
	기타기어류 점검교환
					각종스위치 〃
	레바 및 롯드 〃
					각종리레이 〃
	카운드샤후드 〃
					속도표시등 〃
	각종베어링 〃
					배 선 〃
	카바 〃
(5점)
					발전기·전동기 〃
	유격(축·배격)점검
				(23) 제 동 장 치 (10점)	페달(높이 바닥간격)〃
	개조변경
					브레이크레바 〃
(17) 추 진 축 (10점)	스파이다교환
					롯드, 케이블 〃
	쟈날크로스베어링교환
					배관(연결포함)고무호스 〃
	죠인트요구점검교환
					브레이크쟘바 〃
	풀림·유격점검
					압축기 및 탱크 〃
	개조변경
					배력장치 〃
					제동력
(18) 차 동 장 치 (5점)	각종기어류점검교환
					개조변경
	각종베어링 〃			(24) 주 장 행 치 (10점)	각베어링교환
	뉴유점검
					휠디스크 점검교환
	유격(축·배격)점검
					타이어 〃
	개조변경
					휠아라이맨트,회전각도

	킹핀·킹핀붓싱교환
(19) 차 축 (10점)	드럼·라이닝 〃									(25) 차 실 자 체 (10점)		시이드·시이드 벨트교환
												상판 및 멧드 〃
	낫클 점검교환
												보디판넬(분해재생) 〃
	휠디스크앗셈브리〃
												승강구문 점검교환
	액슬샤후트 〃
												창문(비상구문포함) 〃
	서레빌라이자 〃
												각종유리 〃
	개조변경(용접포함)
												계기판 〃
(20)	타이롯드엔드교환
												의자(승객, 승무원) 〃
조 향 장 치 (10점)	아브쇼바 점검교환
												난방, 냉방시설 〃
	파워스테어링펌푸〃
										(26) 기 타 (10점)		주행성능
	고압호스 〃
	드래크링 〃
	핏드맨암 〃
												차령 7년~11년
	기어박스(부착상태,뉴우) 〃
												11년이상
	개조변경									(27) 정 비
												정비사업체명 대표자 정비주임
(기 재 요 령) 1. 정비내용에는 우측기호 1개만 기입. 2. 양호는 정비기준치에 적합한 상태임. 3. 득점합계 60점이상을 합격으로 60점미만은 불합격으로 판정		정비내용											대 표 자
		분해	수리		교환	조정	양호						정비주임
		W	△		X	A	V
3004-4-45 78. 6. 20.승인											268mm ×360mm(인쇄용지)(특급) 120g/㎡)