[별표 1] 안전표지(표지판)의 종류·제식 및 설치장소
종형	일 련 번 호	종류	제식(단위 : 미리미터)	설치장소	비고
주의표지	101	교차로표지판	[그림 생략]	교차지점앞쪽 30m 내지 120m의 지점 오른편 가쪽에	제식중 치수의 단위는㎜로 하고 규격은 부표와 같이 한다 이하 같다
	102	우선도로표지판	[그림 생략]	우선도로 아닌 도로가 우선도로와 교차하는 교차지점 앞쪽 30m내지 120m 의 지점 오른편 가쪽에
	102-1	우선도로표지판	[그림 생략]	우선도로 아닌 도로가 우선도로에 진입하는 지점 앞쪽 30m~120m의 지점 오른편 가쪽에
	103	우로 굽은길 표지판	[그림 생략]	굽기 시작하거나 꺾이기 시작한 앞쪽 30m 내지100m의 지점 오른편 가쪽에
	103-1	좌로 굽은길 표지판	[그림 생략]	굽기 시작하거나 꺾이기 시작한 앞쪽 30m 내지100m의 지점 오른편 가쪽에
	104	우로 굽어 나가는 길 표지판	[그림 생략]	첫번 굽히기 시작한 앞쪽 30m 내지 100m의 지점 오른편 가쪽에
	104-1	좌로 굽어 나가는 길 표지판	[그림 생략] (104호의 반대)	위와 같음
	105	차단기 없는 철길 건널목 표지판	[그림 생략]	철길 건널목에서 50m 내지 120m못미쳐 오른편 가쪽에
	106	차단이 있는 철길 건널목 표지판	[그림 생략]	철길 건널목에서 50m 내지 120m못미쳐 오른편 가쪽에
	107	차단기 없는 철길 건널목 예고 표지판	[그림 생략]	철길 건널목 못미쳐 필요한 지점에
	107-1	차단기 있는 철길	[그림 생략]	위와 같음
	108	거리표지판	[그림 생략]	거리를 표시할 필요가 있는 지점에
	109	어린이표지판	[그림 생략]	학교, 유치원, 보육원등이 있어 교통상 필요하다고 인정되는 지점으로부터 50m 내지 120m 못미쳐 오른편 가쪽에
	110	횡단보도앞표지판	[그림 생략]	횡단보도에서 50m 내지 120m 못미쳐 오른편 가쪽에
	111	미끄러운길표지판	[그림 생략]	미끄러운 도로에 80m∼150m 못미쳐 오른편 가쪽에
	112	좁아지는길표지판	[그림 생략]	도로의 너비가 좁아지는 지점으로부터 50m∼120m 못미쳐 오른편 가쪽에
	113	양길통행표지판	[그림 생략]	외길 통행이던 도로가 양길 통행이 되는 지점앞쪽 50 ∼120m 못미쳐 오른편 가쪽에
	114	공사중표지판	[그림 생략]	도로공사를 시행하고 있는 구역의 양쪽머리에
	115	오르막길표지판	[그림 생략]	오르막 지점 10m 내지 100m 오른편 가쪽에
	115-1	내리막길표지판	[그림 생략]	내리막 지점 10m 내지 100m 못미쳐 오른편 가쪽에
	116	울퉁불퉁길표지판	[그림 생략]	도로가 울퉁 불퉁한 지점 10m 내지 100m 못미쳐 오른편 가쪽에
	117	로타리앞길표지판	[그림 생략]	로타리 50m 내지 120m 못미쳐 지점의 오른편 가쪽에
	118	신호등표지판	[그림 생략]	신호등 설치 지점에 50m∼120m 못미쳐 오른편 가쪽에
	119	위험표지판	[그림 생략]	차, 말, 소, 궤도 차등의 운행으로 위험이 인정되는 곳에 30m∼120m못미쳐 오른편 가쪽에
	120	돌떨어지는 길 표지판	[그림 생략]	길위에서 돌이 굴러떨어지는 지점에 50m∼120m못미쳐 오른편 가쪽에
	121	돌 또는 흙탕물튀는 길 표지판	[그림 생략]	돌 또는 흙탕물이 튀는 지점에 50m∼ 120m못미쳐 오른편 가쪽에
	122	강가길표지판	[그림 생략]	강가길 바닷가길 부두길 등이 시작되는 지점에 50m∼ 120m 못미쳐 오른편 가쪽에
	123	자전거표지판	[그림 생략]	자전거 탄 사람이 도로를 횡단하거나 도로로 들어오는지점에 80m∼150m 못미쳐 오른편 가쪽에
	124	비행기표지판	[그림 생략]	비행기가 도로위를 얕게 뜨는 지점에 50m∼120m 못미쳐 오른편 가쪽에
	125	야생동물표지판	[그림 생략]	야생동물이 길로 뛰어드는 구역의 양쪽끝에
	126	동물표지판	[그림 생략]	가축 또는 동물이 뛰어드는 구역의 양쪽끝에
	127	옆바람표지판	[그림 생략]	옆바람이 심하게 부는 구역의 양쪽 끝에
	128	위험물지점표지판	[그림 생략]	위험물이 있는 지점에 10m∼100m못미쳐 오른쪽 가쪽에
규제표지	201	통행금지 표지판	[그림 생략]	사람, 차, 말, 소들의 통행을 금지 할 구역의 양쪽 길복판에	규격등에 관하여는 부표에 의할 것
	202	차못다님 표지판	[그림 생략]	모든 차의 통행을 금지할 구역의 양쪽길복판 또는 오른편 가쪽에
	203	자동차못다님표지판	[그림 생략]	두바퀴 차 이외의 자동차의 통행을 금지할 구역의 양쪽길복판 또는 오른편 가쪽에
	204	큰자동차 못다님 표지판	[그림 생략]	큰 자동차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길복판 또는 오른편 가쪽에
	205	대형승용차 못다님 표지판	[그림 생략]	대형승용차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길복판 또는 오른편 가쪽에
	206	두 바퀴 자동차 못다님 표지판	[그림 생략]	두 바퀴 자동차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길복판 또는 오른편 가쪽에
	207	자동차 원동기 못다님 표지판	[그림 생략]	자동차와 원동기 장치자전거의 통행을 금지할 구역의 양쪽 오른편 가쪽에
	207-1	우마차 못다님 표지판	[그림 생략]	우마차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 오른편 가쪽 또는 인도의 복판에
	208	손수레 못다님 표지판	[그림 생략]	손수레의 통행을 금지할 구역의 양쪽 오른편 가쪽 또는 인도의 복판에
	209	자전거 못다님 표지판	[그림 생략]	자전거의 통행을 금지할 구역의 양쪽 오른편 가쪽 또는 인도의 복판에
	210	차못들어감 표지판	[그림 생략]	모든 차의 바로들 어감을 금지할 곳의 오른편 가쪽에
	211	표시 방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]	자동차의 표지 방향으로 꺾음을 금지할 곳의 오른편 가쪽에
	211-1	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]	자동차의 표지 방향으로 꺾음을 금지할 곳의 오른편 가쪽에
	211-2	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]	위와 같음
	211-3	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]	위와 같음
	211-4	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략] 211-2의 반대	자동차의 표지 방향으로 꺾음을 금지할 곳의 오른편 가쪽에
	211-5	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]	위와 같음
	211-6	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]	위와 같음
	211-7	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]	위와 같음
	211-8	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]	자동차의 표지 방향으로 꺽음을 금지할 곳의 오른편 가쪽에
	212	차못돌림 표지판	[그림 생략]	모든 차의 돌림을 금지할 구역의 앞쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
	213	앞지르지 못함 표지판	[그림 생략]	모든 차의 앞지름을 금지할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 양쪽 오른편 가쪽에
	214	협소도로부분 우선통행 표지판	[그림 생략]	모든 차의 협소도로 부분 우선통행 할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 양쪽 오른편 가쪽에
	215	차 서지도 두지도 못함 표지판	[그림 생략]	모든 차의 세움과 세워둠을 금지할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 양쪽 오른편 가쪽에
	216	차못둠표지판	[그림 생략]	모든 차의 세워둠을 금지할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 양쪽 오른편 가쪽에
	217	한쪽에 차못둠 표지판	[그림 생략]	모든 차의 길한쪽의 세워두는 것을 금지하는 장소의 오른편 가에
	218	양쪽에 차못둠 표지판	[그림 생략]	모든 차의 길양쪽에 세워두는 것을 금지하는 장소의 앞 또는 오른편 가에
	219	무게제한 표지판	[그림 생략]	지정된 무게를 넘는 모든 차의 통행을 금지할 구역의 양편 앞쪽 오른편 가쪽에
	220	짐높이제한 표지판	[그림 생략]	지정된 높이를 넘는 모든 차의 통행을 금지할 구역 양쪽의 오른편 가쪽에
	221	짐넓이표지판	[그림 생략]	지정된 너비를 넘는 모든 차의 통행을 금지할 구역 양쪽의 오른편 가쪽에
	222	속도제한 표지판	[그림 생략]	모든 차의 속도를 제한할 구역의 양쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
	223	최저속도제한표시판	[그림 생략]	모든 차의 최저속도를 제한할 구역의 양쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
	224	소리제한표지판	[그림 생략]	모든 차의 운행을 조용히 하여야 할 구역의 양쪽 오른편 가쪽에
	225	천천히 앞에 우선도로표지판	[그림 생략]	모든 차의 천천히 감을 필요로 하는 곳과 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
	226	우선멈춤표지판	[그림 생략]	모든 차를 우선 멈추게 할 필요가 있는 곳의 오른편 가쪽 또는 복판에
	227	검문소표지판	[그림 생략]	모든 차를 검문할 필요가 있는 곳으로 오른쪽 가쪽 또는 복판에
	228	못걸어다님표지판	[그림 생략]	보행자의 다님을 금지할 구역의 양쪽 못미쳐 오른편 가쪽 또는 인도의 복판에
	229	걸어못건넘표지판	[그림 생략] (225호와 같음)	보행자의 길을 걸어 건넘을 금지할 구역의 양쪽 끝에
	230	양보표지판	[그림 생략]	모든 차의 양보를 필요로 하는 지점의 오른편 가쪽에
	231	정면교차로표지판	[그림 생략]	평면 교차로지점양쪽 30m 내지 120m지점의 오른편 가쪽에
지시표지	301	자동차길표지판	[그림 생략]	보통 자동차 이외의 자동차의 통행을 금지할 구역의 양쪽길 복판 또는 오른편 가쪽에	규격등에 관하여는 부표에 의할 것
	302	자전거길표지판	[그림 생략]	자전거 이외의 모든 차의 통행을 금지할 구역의 양쪽길 복판 또는 오른편 가쪽에
	303	걸어다니는길표지판	[그림 생략]	걸어다니는 사람 이외의 모든 차의 다님을 금지할 구역의 양쪽길 복판에 또는 오른쪽 가쪽
	304	로타리표지판	[그림 생략]	자동차를 표시 방향으로 다니게 할 지점 오른편 가쪽에
	305	고동울림표지판	[그림 생략]	모든 차의 고동을 울리게 하여야 할 구역의 양쪽 오른편 가쪽에
	306	스노우타이어또는 체인표지판	[그림 생략]	미끄러운 도로 구역의 양쪽 오른편 가쪽에
	307	속도지시표지판	[그림 생략]	강제적 최저속도를 지정하고자 하는 도로 구간의 앞쪽 오른편 가쪽에
	308	측면통과표지판	[그림 생략]	모든 차의 측면통행을 필요로 하는 구역의 양쪽복판 또는 오른쪽 가쪽에
	309	방향지시표지판	[그림 생략]	자동차를 표시 방향으로 다니게 할 지점양쪽 길복판 또는 오른쪽 가쪽에
	309-1	방향지시표지판	[그림 생략]	위와 같음
	309-2	방향지시표지판	[그림 생략]	위와 같음
	309-3	방향지시표지판	[그림 생략]	자동차를 표지향으로 다니게 할 지점 양쪽 길복판 또는 오른쪽 가쪽에
	310	외길통행표지판	[그림 생략]	모든 차의 외길통행을 필요로 하는 구역의 앞쪽과 그 안에 필요한 지점 의 오른편 가쪽에
	311	차철길다녀도좋음 표지판		보통자동차 철길 위를 다닐 수 있음을 지정한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
	312	차두어도좋음차둘 구역표지판	[그림 생략]	모든 차를 세워둘 수 있음을 지정한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 시점의 가쪽에
	313	우선도로표지판	[그림 생략]	모든 차가 우선 통행할 수 있음을 지정한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 가쪽에
	314	안전지대표지판	[그림 생략]	안전지대를 설정한 곳의 양쪽에
	315	횡단보도표지판	[그림 생략]	횡단보도 앞쪽의 오른편 가쪽에
	316	학교앞횡단보도	[그림 생략]	학교, 유치원, 보육원등의 앞의 횡단보도 앞쪽 오른편 가쪽에
안내표지	401	고속도로입구방향 표지판	[그림 생략]	고속도로 입구의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점에	규격등에 관하여 부표에 의할 것
	401-1	고속도로입구의 방향예고표지판	[그림 생략]	위와 같음
	402	고속도로입구표지판	[그림 생략]	고속도로 입구의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점에
	402-1	고속도로출구표지판	[그림 생략]	고속도로로부터 나가는 도로의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점에
	403	자동차 길 표지판	[그림 생략]	자동차도의 시작 되는 도로의 앞쪽 오른편 가쪽에
	403-1	자동차길 해제 표지판	[그림 생략]	자동차 길이 끝나는 도로의 앞쪽 오른편 가에
	404	방면 및 거리표지판	[그림 생략]	고속도로에 있어서 방향 방면 및 거리를 알리고자 하는 지점에
	405	방면 및 차선표지판	[그림 생략]	고속도로에 있어서 방면 및 방향을 알리고자 하는 지점에
	406	방면 및 차선표지판	[그림 생략]	고속도로에 있어서 방면 및 방향을 아리고자 하는 지점에
	407	방향, 방면 및 거리 표지판	[그림 생략]	고속도로 또는 일반도로에 있어서 방향, 방면 및 거리를 알리고자 하는 지점에
	407-1	방향, 방면 및 거리 표지판	[그림 생략]	위와 같음
	408	방향, 방면 및 거리 표지판	[그림 생략]	고속도로에 있어서 방면 및 방향을 알리고자 하는 지점에
	409	방면 및 거리표지판	[그림 생략]	고속도로의 출구 지점을 알리고자 하는 지점에
	410	방면 및 거리표지판	[그림 생략]	위와 같음
	411	돈받는곳 표지판	[그림 생략]	고속도로의 요금징수소의 앞쪽에
	412	휴게소 표지판	[그림 생략]	고속도로의 휴게소의 앞쪽에
	413	비상전화 표지판	[그림 생략]	고속도로의 비상전화의 앞쪽에
	414	대피소표지판	[그림 생략]	고속도로의 대피소의 앞쪽에
	415	주차장예고표지판	[그림 생략] 설치장소에 따라 규격을 정한다	고속도로에서 주차장의 양쪽 머리에 또는 차두는 곳을 미리 알릴 필요가 있는 곳에
	416	주차장표지판	[그림 생략]	고속도로에 있어서 주차장의 앞에
	417	돌아가는길표지판	[그림 생략]	고속도로 또는 일반도로에 있어서 돌아가는 길이 있음을 알릴 필요가 있는 지점 앞쪽에
	418	돌아가는길표지판	[그림 생략] 설치장소에 따라 규격을 정한다	고속도로 또는 일반도로에 있어서 도로가 공사중이므로 돌아가야함을 알릴 필요가 있는 지점의 앞쪽에
	419	돌아가는길표지판	위와 같음	고속도로 또는 일반도로에 있어서 지정된 무게를 넘는 차는 돌아가야 함을 알릴 필요가 있는 지점의 앞쪽 에
보조표지	501	거리, 구역표지판	[그림 생략] 설치장소에 따라 규격을 정한다	본 표지판과 함께	규격등에 관하여는 부표에 의할 것
	501-1	거리구역 표지판	[그림 생략] 설치장소에 따라 규격을 정한다	본 표지판과 함께
	501-2	거리구역 표지판	[그림 생략]	위와 같음
	502	날자, 시간표지판	[그림 생략]	위와 같음
	502-1	시간표지판	[그림 생략]	위와 같음
	502-2	시간표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함께
	503	시각지점 표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함께 그 시작지점의 앞쪽에
	504	구간내표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함께그 구역내의 필요한 지점에
	505	구간끝표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함께 그 끝나는 지점에
	506	금지 및 제한해제 표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함께 금지 또는 제한해제되는 지점에
	507	앞에 우선 도로	[그림 생략] 설치장소에 따라 규격을 정한다	본 표지판과 함께 앞에 우선 도로가 있는 지점의 앞쪽에
	508	안전속도	[그림 생략]	본 표지판과 함께 안전속도를 표지 할 필요한 곳에
	509	방향표지판	[그림 생략] 설치장소에 따라 규격을 정한다	본 표지판과 함께 방향을 표시할 필요한 곳에

[부표] 1. 규격 가. 주의표지, 규제표지, 지시표지, 안내표지 및 그의 보조판과 기둥의 규격은 다음과 같다.
구분	치 수			비고
주의표지	단위 : ㎜ [그림 생략]			1. 표지판의 크기는 필요에 따라 표준표지판보다 크게하거나 작게 할 수 있으나 작게하는 경우에도 한변의 길이가 45㎝보다 작아서는 아니 된다. 2. 표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 전면에 반사장치를 하여야 한다. 다만, 부분적인 반사장치를 하는 때에는 표지판의 내용을 알 수 있는 정도의 반사장치가 되어야 한다. 3. 표지판을 철판으로 제작할 때에는 녹아나지 않도록 방청도료를 도장 하여야 한다.
규제표지	단위 : ㎜ [그림 생략]			1. 표지판의 크기는 필요에 따라 표준표지판보다 크게 하거나 작게 할 수 있으나 작게하는 경우에는 직경이 40㎝보다 작아서는 안된다. 2. 표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 전면에 반사장치를 하여야 한다. 다만, 부분적인 반사장치를 하는 때에는 표지판의 내용을 알 수 있는 정도의 반사장치가 되어야 한다. 3. 표지판을 철판으로 제작하는 경우에는 녹아나지 않도록 방청도료를 도장하여야 한다.
지시표지	단위 : ㎜ [그림 생략]			1. 표지판의 크기는 필요에 따라 표준표지판보다 크게 하거나 작게 할 수 있으나 작게하는 경우에도 한변의 길이가 40㎝보다 작아서는 안된다. 2. 표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 전면에 반사장치를 하여야 한다. 단, 부분적인 반사장치를 하는 때에는 표지판의 내용을 알 수 있는 정도의 반사장치가 되어야 한다. 3. 표지판을 철판으로 제작하는 경우에는 녹아나지 않도록 방청도료를 도장하여야 한다.
안내표지	단위 : ㎜ [그림 생략]			1. 표지판의 크기는 필요에 따라 적당한 크기로 한다. 2. 표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 전면에 반사장치를 하거나 부분적으로 반사장치를 하여야 한다. 단, 부분적인 반사장치를 하는 경우에는 표지판의 내용을 알 수 있는 정도의 반사장치가 되어 있어야 한다. 3. 표지판을 철판으로 제작하는 경우에는 녹이나지 않도록 방청도료를 도장하여야 한다.
보조표지	단위 : ㎜ [그림 생략]
나. 표지판에 표시하는 내용의 규격은 다음과 같다.(단위 : ㎜ 이하 같다.)
표지판의 종류(번호)			표 시 하 는내 용			넓 이	가 로	세 로
제101호			곱표				400	400
제102호			도 로 폭				320	520
제102호의 1			도 로 폭				360	520
제103호			화 살 표				80	350
제103호의 1			화 살 표				80	350
제104호			화 살 표				280	470
제104호의 1			화 살 표				280	470
제105호			기차				500	400
제106호			찻길				450	380
제107호 제107호의 1 제108호			건널목표				450	1,500
제109호			어 린 이				400	350
제110호			사람				600	500
제111호			자 동 차				300	230
제112호			도 로 폭				200	400
제113호			화 살 표				60	320
제114호			일하는사람				180	450
제115호 제115호의 1			가 른 길				520	310
제116호			울퉁불퉁한길				550	160
제117호			원형 화살 표				320	320
제118호			신 호 등				80	320
제119호			문자				100	100
제120호			돌떨어짐				300	380
제121호			자 동 차				240	300
제122호			강 가 길				200	250
제123호			자 전 거 탄 사 람				350	350
제124호			비 행 기				320	300
제125호			사슴				320	400
제126호			소				360	250
제127호			풍 향 기				360	300
제128호			느낌표				80	400
제201호			곱표					240
제202호			차 바 퀴				400	400
제203호			자 동 차				290	230
제204호			화 물 차				310	160
제205호			버스				340	125
제206호			2 륜 차				290	230
제207호			자 동 차 2 륜 차				185 185	160 160
제207호의 1			마차				320	250
제208호			손 수 레				290	230
제209호			자 전 거				375	210
제210호 제211호 제211호의 1 제211호의 2 제211호의 4			화 살 표				60	430
제211호의 3 제211호의 5			화 살 표				230	235
제211호의 6			화 살 표				340	235
제211호의 7 제211호의 8			화 살 표				200	430
제212호			화 살 표				210	305
제213호			자 동 차				140	130
제214호			화 살 표(흑색, 홍색)				60	430
제215호			곱표					240
제216호			원형					400
제217호			도로				60	430
제218호			이선도로				60	430
제219호			글자				247	240
제220호			글자				240	200
제221호			글자				255	200
제222호			글자				324	240
제223호			글자				324	240
제224호			나팔				300	150
제225호			글자				278	85
제226호			글자				100	80
제227호			글자				340	100
제228호 제229호			사람				245	470
제230호			삼각형					800
제231호			곱표				900	600
제301호			자 동 차				380	300
제302호			자 전 거				375	210
제303호			사람				380	380
제304호			원형화살표				360	360
제305호			나팔				350	150
제306호			스 노 우 타 이 어				250	300
제307호			문자				300	300
제308호			화 살 표				300	300
제309호			화 살 표				430	80
제309호의 1			화 살 표				80	430
제309호의 1			화 살 표				230	235
제309호의 3			화 살 표				200	430
제310호			화 살 표				500	206
제311호			자 동 차				300	285
제312호			글자				225	225
제313호			도 로 폭				540	560
제314호			안 전 표				475	335
제315호			사람				245	380
제316호			사람				290	370
제401호			글자				400	100
제401호의 1			글자				400	100
제402호 제402호의 1 제403호 제403호의 1			고속도로 자 동 차				400 400	600 300
제404호			글자					40
제405호			글차					300
제406호			글자					300
제407호 제407호의 1			글자
제408호			글자					300
제409호			글자					500
제410호			글자					300
제411호			글자					500
제412호			그림				300	450
제413호			전화수화기					500
제414호			대 피 소				200	400
제415호			영문글자					300
제416호			영문글자					450
제417호			글자					60
제418호			글자
제419호			글자
제501호 제501호의 1 제501호의 2 제502호 제502호의 1 제502호의 2			글자
제503호 제504호 제505호			화 살 표
제506호			원형					400
제507호			글자
제508호			문자				200	200
제509호			화 살 표
다. 지정하지 아니한 치수는 그 너비에 따라 정당한 크기로 한다. 2. 빛깔 가. 주의표지, 규제표지 및 보조표지의 바탕과 뒷면은 백색으로 지시표지 및 안내표지의 바탕 및 뒷면은 청색으로 한다. 다만, 안내표지중 고속도로에 적용되는 표지는 바탕 및 뒷면을 녹색으로 한다. 나. 주의표지의 가장자리 이중세모꼴로 거리표지판의 사선을 홍색으로 한다. 다. 규제표지의 가장자리의 원과 사선, 걸어못다님표지 및 걸어못건넘표지의 가장자리 5각형과 그 중앙의 봉장선(봉상선) 및 우선멈춤 표지 중앙의 세모꼴은 홍색으로 한다. 라. 주의표지 중앙의 기호 또는 글자와 거리표지의 가장자리의 금은 흑색으로 한다. 다만, 오르막길 표지 및 내리막길표지 중앙의 화살표는 백색으로, 신호등표지 중앙의 신호등 기호는 적색, 황색, 녹색으로 한다. 마. 규제표지 중앙의 기호 또는 글자는 흑색으로 한다. 다만, 앞지르지 못함 표지의 기호중 왼쪽의 자동차모형은 홍색으로 차못섬표지의 중앙원은 청색바탕에 백색글자로 한다. 바. 주의표지, 규제표지 및 지시표지의 가장리의 금과 지시표지의 기호 및 글자는 백색으로 한다. 사. 안내표지의 가장자리의 금과 기호 및 글자는 백색으로 한다. 다만, 방면 및 방향표지 중앙 오른쪽가의 원과 돌아가는 길 표지판의 기호중 세모꼴 및 원의 표지는 홍색으로 하고 비상전화표지 기호중 전화수화기의 모형은 흑색으로 한다. 아. 보조표지의 가장자리의 금과 기호 및 글자는 흑색으로 한다.자. 주의표지, 규제표지, 지시표지, 안내표지 및 그의 보조판의 빛깔의 색도 기준은 다음과 같다.
구분		빛갈			기 준
주의표지		흰빛			N9.3 허용차 N9이상
		붉 은 빛			7.5R 4/13.5 허용차 H＝±2 V＝±0.3 C＝±1
		검 은 빛			N＝1.5 허용차 N,2이하
		누 른 빛			2.5Y 8/12.5 허용차 H＝±2 V＝±0.3 C＝±1
규제표지		붉 은 빛			7.5R 4/13.5/7.5 허용차 H＝±2 V＝±0.3 C＝±1
		검 은 빛			N1.5 허용차 N2이하
		푸 른 빛			7.5P B2.5/7.5 허용차 H＝±2 V＝±0.3 C＝±1
		흰빛			N9.3 허용차 N9이상
지시표지		푸 른 빛			7.5P B2.5/7.5 허용차 H＝±2 V＝±0.3 C＝±1
		흰빛			N9.3 허용차 N9이상
안내표지		초 록 빛			5G 4/8 허용차 H＝±2 V＝±0.3 C＝±1
		푸 른 빛			7.5P B2.5/7.5 허용차 H＝±2 V＝±0.3 C＝±1
		검 은 빛			N1.5 허용차 N2이하
		흰빛			N9.3 허용차 N9이상
보조표지		흰빛			N9.3 허용차 N9이상
		검 은 빛			N1.5 허용차 N2이하
비고 : 본표 색도기준은 한국공업규격 색의 삼속상에 대한 표시방법(KS A 0062 상공부고시 제2,163호)에 의한 것으로서 N은 무채색, R은 빨강색, P B는 청자색, G는 녹색, Y는 노랑색을 말하며 H는 색상, V는 명도, C는 채도를 말한다. 3. 기타 가. 글씨는 꼬직체로 한다. 나. 표지판에는 되비침칠을 쓰고 또는 되비침 장치 야간 조명장치를 할 수 있다.