[별표 2] 안전표지(구획표지)의 종류·제식 및 설치장소 (단위 : m)
종 형	일 련 번 호	종 류	제 식 (단위 : 미터)				빛깔	표 시 장 소	비고
구획표지	601	찻길 복판 표 지 금	[그림 생략]				흰빛	찻길(철길 부분은 제외)의 너비 5.5미터이상 되는 구역안의 복판을 표시할 필요가 있는 경우는 그 복판
	602	찻길 살피 표 시 금	[그림 생략]				흰빛	비차줄이상 되는 찻길에 찻줄의 살피금을 표시할 필요가 있는 경우는 그 살필 곳에
	603	찻 길 갓 표 시 금	[그림 생략]				흰빛	찻길의 가장자리를 표시할 필요가 있는 구역의 찻길 가쪽에
	604	길넓이달라 짐 표지금	[그림 생략]				흰빛	찻길의 너비가 달라짐을 표시 할 필요가 있는 경우는 그 달라진 부분가쪽
	605	거 침 새 표 지 금	한쪽으로피할경우	[그림 생략] ℓ＞15d	양쪽으로피할경우	[그림 생략] ℓ＞15d	흰빛	찻길의 거침새 가 있음을 표시 할 필요가 있는 곳
	606	차 둘 곳 표 지 판	[그림 생략]				흰빛	길거리 차 둘구역의 가장자리에(인도에 닿는 곳은 제외)
비고 : 가. 표시금이 두가지이상인 때에는 어느것으로 표시하여도 무방하다. 나. 필요에 따라 되비침칠을 쓸 수 있고 되비침장치를 하여도 무방하다.