[별표 3]<개정 1973.12.29> 안정표지(한정표지)의 종류·제식 및 설치장소 (단위 : m)
종 형	일 련 번 호	종 류	제 식 (단위 : 미터)	빛 갈	표 시 장 소	비고
한정표지	701	차 못다님 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	모든차(전차 기동차 제외)의 다님을 금지할 구역의 앞쪽에
	702	우(좌)로못 꺾음표시금	[그림 생략]	누른빛	자동차의 우(좌)로 꺾음을 금지할 지점의 앞쪽에
	703	차못들어감 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	모든차의 바로 들어감을 금지할 지점의 앞쪽에
	704	못 꺾 음 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	자동차의 우나 좌로 꺾음을 금지할 지점의 앞쪽에
	705	차 못돌림 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	모든차의 돌림을 금지할 구역의 앞쪽 또는 그 안의 필요한 지점에
	706	걸어못건넘 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	걸어서 건너감을 금지할 구역의 인도에
	707	앞지름 또는 넘지못함 표시금	[그림 생략]	누른빛	모든 차의 앞지름을 금지할 곳에
	708	차 못 둠 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	모든 차 세워둠을 금지할 곳의 오른편 인도 가장자리에
	709	차서도두도 못함표시금	[그림 생략]	누른빛	모든 차의 세움 및 세워둠을 금지할 곳의 오른편 인도 가장자리의 윗면과 옆면에
	710	속도제한표 시 금	[그림 생략]	누른빛	모든 차의 속도를 제한할 구역의 양끝 앞쪽에
	711	외길 통행 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	모든 차의 외길통행을 필요로 하는 구역의 앞쪽에
	712	왼쪽다니기 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	자동차를 왼쪽으로 다니게 할 구역 양 끝에
	713	천 천 히 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	모든 차를 천천히 다니게 할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 곳에
	714	차서도좋음 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	모든 차를 세워도 좋음을 지정한 곳의 인도옆면에
	715	차두어도좋 음 표시금	[그림 생략]	흰 빛	모든 차를 세워두어도 좋음을 지정한 곳의 인도 가장자리 윗면에
	716	차 둘 자리 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	인도와 찻길의 구별이 없는 길의 오른쪽 가에서 안으로 0.5미터되는 금에 따라 모든 차를 세워두게 하는 곳에
	717	차 가로둠 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	길(인도와 찻길의 구별이 있는 데에서는 찻길)의 가쪽에 가로 모든 차를 세워두게 할 곳에
	718	차 모로둠 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	길의 갓쪽에 모로 모든 차를 세워두게 할 곳에
	719	우선 멈춤 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	모든 차를 우선 멈추게 할 갈랫길 앞쪽에
	720	속도제한해 제 표시금	[그림 생략]	흰 빛 (위) 누른빛 (아래)	모든 차의 속도 제한 구역의 양끝에
	721	안전 지대 표 시 금	[그림 생략]	누른빛 (바깥) 흰 빛 (안)	안전 지대(성꼴시설이 있는 곳은 제외)를 설정할 곳에
	722	시간제차둠 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	시간제로 모든 차의 세워둠을 금지할 곳 또는 차 세워두는 시간을 제한할 곳의 오른편 인도에
	723	시간제차섬 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	시간제로 모든 차의 섬을 금지할 곳의 오른편 인도에
	724	건 널 목 표 시 금	[그림 생략]	흰빛	걸어서 건너가는 건널목을 설정할 곳에
비고 : 가. 건널목 표시금은 신호대가 있는 건널목에 있어서도 신호대가 없는 건널목에 표시하는 것으로 표시할 수 있다. 다만, 이때에는 신호대 바로 앞이 아닌 곳에 하여야 한다. 나. 차수는 길의 현상 또는 교통상의 형편에 따라서 적의 늘릴 수 있다. 다. 글자의 모양 및 치수는 지정한 곳을 제외하고는 적의하고는 적의 형상에 알맞게 할 수 있다. 라. 화살표의 모양은 다음과 같은 기준으로 한다. [그림 생략] 마. 필요에 따라 피뢰침을 쓸 수 있고 피뢰침장치를 하여도 무방하다. 바. 시간제 차둠 표시금 또는 시간제차섬 표시금을 표시하는 경우에는 차세워두지 못할 시간 차세워둘 시간 또는 차서지 못할 시간을 표시하는 표시판을 아울러 설치하여야 한다.