[별표 5] 신호기의 제식
횡 형		종 형
		현 수 식		측 주 식		중 앙 주 식
[그림 생략]		[그림 생략]		[그림 생략]		[그림 생략]
도로의 상황에 따라 필요하다고 인정할 때 주로 보행자만을 위하여 설치할 때 또는 이동식 신호기를 설치할 때에 높이는 250㎝부터 450㎝사이에서 렌즈는 15㎝부터 30㎝사이에서 적의 할 수 있다.
점 멸 형	횡 형		종 형
[그림 생략]	적색, 녹색의 두 가지만을 장치할 때 [그림 생략]		적색, 녹색의 두 가지만을 장치할 때		적색, 황색, 녹색의 세 가지를 장치할 때
화 살 형	적색, 황색, 녹색의 세 가지를 장치할 때		[그림 생략]		[그림 생략]
[그림 생략] ※화살표는 진행 또는 회전할 수 있는 방향으로 향하게 한다.	[그림 생략]
비고 1. 배면판을 장치할 때에는 폭 10㎝의 녹색과 백색 또는 흑색과 황색의 줄을 칠하여야 한다. 2. 도로의 상황에 따라 필요하다고 인정할 때에는 횡형에 있어서는 녹색등화기 밑 또는 옆, 종형에 있어서는 적색등화기의 옆 또는 녹색등화기 밑에 화살형등화기를 부설할 수 있다.