[별표 1의2]<신설 1986.11.11>

작업시안전담당자를지정하여야할위험물(제4조의7 관련)

1. 폭발성물질

가. 니트로글리콜·니트로글리세린·니트로셀룰로우스 기타 폭발성의 질산에스테르

나. 트리니트로벤젠·트리니트로톨루엔·피크린산 기타 폭발성의 니트로화합물

다. 과초산·메틸에틸케톤과산화물·과산화벤조일 기타 유기과산화물

2. 발화성물질

가. 금속리튬

나. 금속칼륨

다. 금속나트륨

라. 황린

마. 황화린

바. 적린

사. 셀룰로이드류

아. 탄화칼슘(카아바이드)

자. 인화석회

차. 마그네슘분말

카. 알루미늄분말

타. 마그네슘분말 및 알류미늄분말외의 금속분말

3. 산화성물질

가. 염소산칼륨·염소산나트륨·염소산암모늄 기타 염소산염류

나. 과염소산칼륨·과염소산나트륨·과염소산암모늄 기타 과염소산염류

다. 과산화칼륨·과산화나트륨·과산화바륨 기타 무기과산화물

라. 질산칼륨·질산나트륨·질산암모늄 기타 질산염류

마. 아염소산나트륨 기타 아염소산염류

바. 치아염소산칼륨 기타 치아염소산염류

4. 인화성물질

가. 에틸에테르·가솔린·아세트알데히드·산화푸로필렌·이황화탄소 기타 인화점이 섭씨 영하 30도미만인 물질

나. 노말헥산·산화에틸렌·아세톤·벤젠 기타 인화점이 섭씨 영하 30도이상 0도미만인 물질

다. 메탄올·에탄올·크시렌·초산벤질(초산아밀) 기타 인화점이 0도이상 30도미만인 물질

라. 등유·경유·테레핀유·이소벤질알콜(이소아밀알콜·초산 기타 인화점이 섭씨 30도이상 65도미만인 물질

마. 가연성가스(수소·아세틸렌·에틸렌·메탄·푸로판·부탄 기타 섭씨 15도 1기압에서 기체로 있는 가연성 물질을 말한다.)