[별표 12]
굴착면의 구배기준(제233조 관련)
구 분	지반의 종류	구 배
보 통 흙	습 지	1:1 - 1:1.5
	건 지	1:0.5 - 1:1
암 반	풍 화 암	1:0.8
	연 암	1:0.5
	경 암	1:0.3