[별표 13] <개정 1996.8.29, 2001.7.24>

고장차량의 표지(제23조)

단위 : mm

[그림생략]

비  고

1. 규격은 산업표준화법 제10조의 규정에 의한 한국산업규격(KS) R 5050 "자동차용 정지표지판"과 같다.

2. "*"는 반사체를 부착하는 틀이며, 5mm이하의 부분이 형광표지체와 동일재료인 경우는 형광표지체의 일부로 간주한다.

3. 반사체를 부착하기 위하여 틀을 사용하는 경우는 바깥틀의 3각의 꼭지점에 반지름 6mm이상의 둥글기를 붙인다.