[별표 13의5]<신설 1999.1.5, 2001.3.10> 운동능력측정기기 판정기준(제25조의6제3항관련)
항 목	세 목	합 격	약간불명	불 량
핸 들 조 작	조 작 량	580도	480-580도	480도미만
	조 작 력	4.8㎏	3.6-4.8㎏	3.6㎏미만
	지속시간	24초이상	24초미만
	소요시간	2.5초이내	2.5초초과
(발)브레이크 조 작	압 력	40㎏	30㎏	30㎏미만
	지속시간	24초이상	24초미만
	반응시간	0.72초	0.72-0.84초	0.84초초과
	정 확 성	정 확	부 정 확
수동식브레이크 조 작	압 력	8㎏	6㎏	6㎏미만
	지속시간	24초이상	24초미만
액셀러레이터조작	압 력	4㎏	3㎏	3㎏미만
	지속시간	24초	18-24초	18초미만
	정 확 성	정 확	부 정 확
수 동 식 액셀러레이터조작	견 인 력	8㎏	6㎏	6㎏미만
	지속시간	24초	18-24초	18초미만
클 러 치 조 작	압 력	10㎏	7㎏	7㎏미만
	지속시간	24초이상	24초미만
	원 활 성	정 상 적	비정상적
기어변속구간	원 활 성	정확	부 정 확
사이드브레이크	견 인 력	12㎏	9㎏	9㎏미만
	정 상	정 확	부 정 확
(주) 1. 항목별로 약간 불량시에는 3회까지 반복 측정하여 1회 이상 불량한 것으로 측정된 경우에는 이를 불량으로 판정한다. 2. 위 표의 항목중 신체상태에 따라 측정을 하지 아니할 수 있는 항목은 다음 각목과 같다. 가. 양팔의 팔꿈치관절 이상을 잃은 사람 또는 양팔을 전혀 쓸 수 없는 사람: 핸들조작, 수동식브레이크조작, 수동식액셀러레이터조작, 기어변속조작, 사이드브레이크조작 나. 양쪽다리무릎관절부터 아래부분이 없거나 이와 동등한 기능장애 및 양쪽다리고관절부터 아래부분이 없거나 이와 동등한 기능장애 : (발)브레이크조작, 액셀러레이터조작, 클러치조작(자동변속기 조건을 부과한 경우에 한한다)