[별지 제36호서식]<개정 1999.4.30>
(제46조의2제2항)
대 한 민 국 REPUBLIC OF KOREA 국제 자동차 교통 국제운전면허증 INTERNATIONAL DRIVING PERMIT 1949.9.19의 도로교통에 관한 협약 발급지 발급연월일 면허번호 [그림 생략]	본 운전 면허증은 발급국 국내를 제외하고는 모든 국제 도로 교통 협약가 입국에서 사용할 수 있으며 유효기간은 1년이고 본 면허증 사용차량은 최후면 기재 차량에 한한다.
지방경찰청장
	본 면허증 소지자는 통과 회원국의 모든 법규를 준수해야 하며 위반시에는_______회원국법의 적용을 받는다.
2106-298(9-1)A 1982.3.17.승인	105㎜×152㎜ (인쇄용지(특급)120g/㎡)

………… 성 1 운전자에 관한 사항 …………… 명 2 ……출 생 지 3 ……생년월일 4 ……본 적 5 본 운전면허증이 유효한 차량						가사인略歷 姓名 1 其他名字 2 出生地址 3 出生日期 4 永久居所地址 5 本許可證生效之車輛 :
	이륜자동차(측면 부착차의 유무를 불문)신체장애자용 차량 및 차체중량 400㎏을 초과하지 않는 3륜 자동차			A			機器脚踏車有無側車不論, 病人車及三輪汽車其純量不超過四百公斤(九百磅)者		甲
	운전자의 좌석이외에 최대 8개 좌석을 가진 승용차 및 허용최대 중량이 3,500㎏을 초과하지 않는 화물자동차 상기차량은 1개의 경피견인차를 연결할 수 있음			B			載客汽車除가사인座位外其座位最多不過八個者,或載貨汽車所許最高重 量不踰三千五百公斤(七千六百磅)者此類車輛得附加小型拖車一輛		乙
	허용 최대 중량이 3,500㎏을 초과하는 화물자동차 1개의 경피견인차를 연결할 수 있음			C			載貨汽車所許最高重量踰三千五百公斤(七千七百磅)者, 此類車輛得附加小型拖車一輛		丙
	운전자의 좌석이외에 8개이상의 좌석을 가진 승객운송자동차 1개의 경피견인차를 연결할 수 있음			D			載客汽車除가사인座位外其座位達八個以上者此類車輛得附加小型拖車一輛		丁
	상기 B·C·D의 자동차로서 1개 경피견인차 이외의 것을 연결할 것			E			乙類丙類或丁類車輛淮許附帶小型拖車以外之車輛者		戊
"허용 최대중량"이라 함은 동차량의 차체 중량과 최대적재량을 합한 것이며, "최대적재량"이라 함은 차량등록국의 관계당국이 선언할 적재중량임. 경피견인차는 허용 최대중량이 750㎏을 초과하지 않는 것을 말함.						車輛之 "所許最高重量"指車身重量及其啓程前所載 最高貨重. "最高貨重" 指定各國主管車輛登記機關公布之貨. "小型拖車" 指所許最高重量不踰七百五十公斤(一千六百五十磅)者.
제 외 본 운전면허증 소지자는 _____(국가명)에서 운전권을 다음의 이유로서 박탈한다.			제 외 국가(Ⅰ-Ⅷ)			拒絶持證人가사 持證人在 …… 國內無가사 權, 其理由爲 …………… 關防 地點 …………… 或日期 …………… 截記/簽字 ……………		拒絶持證人가사\ (國名自 1-至八)
		이유 징소 시간				以上篇幅如不持塡寫,可利用其餘"拒絶持證人가사"·各欄
	관계처자 인
2106-298(9-2)A 82.3.17승인						105㎜×152㎜ (인쇄용지(특급)120g/㎡)

Particulars concerning Surname 1 the Driver Other name 2 Place of birth 3 Date of birth 4 Permanent place of residence 5 Vehicles for which the permit is valid:				"Permissible maximum weight" of a vehicle means the weight of the vehicle and its maximum load when the vehicle is ready for the road. "Maximum load" means the weight of the load declared permissible by the competent authority of the country of registration of the vehicle. "Light trailers" shall be those of a permissible maximum weight not exceeding 750㎏ (1,650lbs.).
	Motor cycles, with or without a side-car, invalid carriages and three-wheeled motor vehicles with an unladen weight not exceeding 400㎏ (900Lds).	A
	Motor vehicles used for the transport of passengers and comprising in addition to the driver's seat, atmost eight seats, or those used for the transport of goods and having a permissible maximum weight not exceeding 3,500㎏ (7,700lbs). Vehicles in this category may be coupled with a light trailer	B
				EXCLUSION Holder of this permit is eprived of the right to rive in (country)……………………… ………………………………………… by reason of …………………… ………………… [그림 생략] ………………… ………………… Place ………… Date ………… Signature	Exclu- sions (Count rise) Ⅰ-Ⅷ
	Motor vehicles used for the transport of goods and of which the permissible maximum weight exceeds 3,500㎏ (7,700lbs). Vehicles in this category may be coupled with a light trailer.	C
	Motor vehicles used for the transport of passengers and comprising, in addition to the driver's seat, more than eight seats. Vehicles in this category may be coupled with a light trailer.	D
				Should the above space be already filled use anyother space provided for "Exclusion".
	Motor vehicles of categories B, C or D, as authorized above, with other than a light trailer.	E
2106-298(9-3)A 1982.3.17.승인				105㎜×152㎜(인쇄용지(특급)120g/㎡)

[그림 생략]	[그림 생략]
2106-298(9-7)A 1982.3.17.승인	105㎜×152㎜(인쇄용지(특급)120g/㎡)

[그림 생략]	[그림 생략]
2106-298(9-5)A 1982.3.17.승인	105㎜×152㎜(인쇄용지(특급)120g/㎡)

………… 姓 1 運轉者に關する事項 ………… 名 2 ……出 生 地 3 ……生年月日 4 ……住 所 5 この運轉免許證で運轉することができる 運轉				車輛の「許容最大重量」とは，運行することができる狀態にある車輛の重量及びその最大積載量の和をいら 「最大積載量」とは，車輛の登錄國の權限のある當局が宣言した積載物の重量の限度をら． 「輕量の被牽引車」とは，許容最大重量が750キログラム(1,650ボンド)をこえない被牽引車をいら．
	二輪の自動車(側車付きのものを含 む)，身體障害者用車輛及び空車狀 態における重量が400キログラム( 900ボンド)をこえない三輪の自動車	A
	乘用に供され運轉者席のほかに8人 分をこえない座席を有する自動車又 は貨物輸送の用に供され許容最大重 量が3，500キログラム(7,700ボンド )をこえない自動車,この種類の自動 車には，輕量の被牽引車を連結する ことができる．	B
				除 外 この運轉免許證の所持者は ……………(國名) における運轉を次の理由に より禁止される． …………… [그림 생략] …………… …………… …………… 場 所 …… 年月日 …… 署 名	除 外 (Ⅰ-Ⅷの圓)
	貨物輸送の用に供され, 許容最大重 量が3,500キログラム(7,700ボンド )をこえない自動車,この種類の自動 車には，輕量の被牽引車を連結する ことができる．	C
	乘用に供され，運轉者席のほかに8 人分をこえる座席を有する自動車, この種類の自動車には，輕量の被牽 引車を連結することができる．	D
				上の欄がすでに使用されて いるとをは，他の除外權を 使用するものとする．
	運轉者が免許を受けたB,C又はDの自 動車に輕量の被牽引車以外の被牽引 車を連結した車輛	E
2106-298(9-6)A 1982.3.17.승인				105㎜×152㎜(인쇄용지(특급)120g/㎡)

[그림 생략]	[그림 생략]
2106-298(9-8)A 82.3.17승인	105㎜×152㎜ (인쇄용지(특급)120g/㎡)

[그림 생략]
2106-298(9-7)A 82.3.17승인	105㎜×152㎜ (인쇄용지(특급)120g/㎡)

1 …………………………………… 2 …………………………………… 3 …………………………………… 4 …………………………………… 5 …………………………………… [그림 생략]	Signature du titulairo EXCLUSIONS (pays Ⅰ- Ⅶ) Ⅰ…………… Ⅴ…………… Ⅱ…………… Ⅵ…………… Ⅲ…………… Ⅶ…………… Ⅳ…………… Ⅷ……………
2106-298(9-9)A 1982.3.17.승인	105㎜×152㎜ (인쇄용지(특급)120g/㎡)