[별표 3] 경계점표지의 규격과 재질(제50조관련)
(목제)	(철못1호) (철못2호) (철못3호)
「목제경계점표지」
비 고 1. 목제는 비포장지역에 설치한다. 2. 철못1호는 아스팔트포장지역에 설치한다. 3. 철못2호는 콘크리트포장지역에 설치한다. 4. 철못3호는 콘크리트 구조물· 담장· 벽에 설치한다.