[별표 4]

지적측량기준점표지의 규격과 재질(제57조관련)

지적삼각점(표석)

지적도근점

(표석)  (철제 또는 프라스틱제)  (맨홀식)

비고

1. 표석은 아스팔트, 콘크리트 등 외의 지역에 설치한다.

2. 철재 또는 프라스틱 표지는 아스팔트, 콘크리트 등에 설치한다.

3. 표석은 지표면에서 1cm~2cm 돌출되도록 설치한다.

지적위성기준점