[별지 제34호서식] 평면거리계산부
약도													공식 ○연직각에 의한 계산 [eqn: S=d ⋅cos 1 over 2 (alpha_1 + alpha_2 ) - {D(H prime_1 + H prime _2 )} over 2R] ○표고에 의한 계산 [eqn: S`=`D- {(H prime_1 - H prime _2 )}^2 over 2D - {D(H prime _1 + H prime _2 )} over 2R] ○평면거리 [eqn: D_0 = S`` ×` K```( K= 1+ {(Y_1 + Y_2 )^2} over 8R^2 )]
													[eqn: D]=경사거리 [eqn: H_1 H_2]=표고 [eqn: i]=기계고 [eqn: alpha_1 alpha_2]=연직각(절대치)					[eqn: S]=기준면거리 [eqn: R]=곡률반경(6372199.7m) [eqn: f]=시준고 [eqn: K]=축척계수
													[eqn: Y_1 Y_2]=원점에서 삼각점까지의 횡선거리(km)
연직각에 의한 계산																	표고에 의한 계산
방향	점 → 점
[eqn: D]												m ㆍ					[eqn: D]														m ㆍ
[eqn: alpha_1]								°						′		"	[eqn: 2D]														ㆍ
[eqn: alpha_2]																	[eqn: H prime_1]														ㆍ
[eqn: 1 over 2 ( alpha_1 + alpha_2 )]																	[eqn: H prime_2]														ㆍ
[eqn: cos 1 over 2 (alpha_1 + alpha_2 )]																	[eqn: (H prime_1 - H prime_2 )]														ㆍ
[eqn: D⋅cos 1 over 2 (alpha_1 + alpha_2 )]												m ㆍ					[eqn: (H prime_1 - H prime_2 )^2]														ㆍ

[eqn: H prime _1 = H_1 + i]									.				[eqn: {( H prime _1 - H prime _2 )} over 2D]										.
[eqn: H prime _2 = H_2 + f]									.				[eqn: D- {(H prime _{1} -H prime _{2} ) ^{2}} over {2D}]										.
[eqn: R]													[eqn: R]
		6372199.7													6372199.7
[eqn: 2R]													[eqn: 2R]
		12744399.3													12744399.3
[eqn: {D(H prime _1 + H prime_2 )} over 2R]								.					[eqn: {D(H prime _1 + H prime_2 )} over 2R]										.
[eqn: S]								.					[eqn: S]										.
[eqn: Y_1]								km ㆍ					[eqn: Y_1]										km ㆍ
[eqn: Y_2]								.					[eqn: Y_2]										.
[eqn: ( Y_1 + Y_2 )^2]								.					[eqn: ( Y_1 + Y_2 )^2]										.
[eqn: 8R^2]													[eqn: 8R^2]
		km 324839427.7													km 324839427.7
[eqn: K = 1 + {(Y_1 + Y_2 )}^2 over {8R^2}]													[eqn: K = 1 + {(Y_1 + Y_2 )}^2 over {8R^2}]
[eqn: S×K]								m ㆍ					[eqn: S×K]										m ㆍ
평균([eqn: D_0])												m ㆍ
계산자													검사자
210㎜×297㎜ (보존용지(1종) 70g/㎡)