[별지 제37호서식] 표고계산부
α₁ α₂ A B D f₂ i₂ H₂ h i₁ f₁ H₁ L									공식 [eqn: H_2 = H_1 + h] [eqn: h = L ⋅ tan 1/2 (alpha_1 - alpha_2 )+1/2(i_1 -i_2 +f_1 -f_2 )] [eqn: L=D⋅cos alpha_1] 또는 [eqn: alpha_2]
									[eqn: H_1]………기지점 표고 [eqn: H_2]………소구점 표고 [eqn: h]‥……고저차 [eqn: L]‥……수평거리										[eqn: alpha_1 alpha_2]………연직각 [eqn: i_1 i_2]‥……기계고 [eqn: f_1 f_2]‥……시준고 [eqn: D]………경사거리
기지점명	점								점								점									점
소구점명	점																점
[eqn: L]						m ㆍ								m ㆍ									m ㆍ													m ㆍ
[eqn: alpha_1]				°		′		"				°		′		"					°		′		"						°					′				"
[eqn: alpha_2]
[eqn: (alpha_1 - alpha_2 )]
[eqn: tan {(alpha_1 - alpha_2 )} over 2]		.								.								.										.
[eqn: L⋅tan {(alpha_1 - alpha_2 )} over 2]					m ㆍ								m ㆍ									m ㆍ											m ㆍ
[eqn: i_1]					.								.									.											.
[eqn: i_2]					.								.									.											.
[eqn: f_1]					.								.									.											.
[eqn: f_2]					.								.									.											.

[eqn: {(i_1 - i_2 + f_1 - f_2 )} over 2]						.												.								.													.
[eqn: h]						.												.								.													.
[eqn: H_1]						.												.								.													.
[eqn: H_2]						.												.								.													.
평균												m ㆍ																					m ㆍ
교차												m ㆍ																					m ㆍ
공차												m ㆍ																					m ㆍ
계산자																			검사자
210㎜×297㎜ (보존용지(1종) 70g/㎡)