1. 제정이유

「도로명주소법」이 개정(법률 제9569호, 2009. 4. 1. 공포ㆍ시행)됨에 따라 「도로명주소법」제8조의4에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 도로명판의 설치 등(안 제4조부터 제10조까지)

1) 도로명판의 내용, 종류별 제작기준ㆍ설치기준 및 설치방법을 정함.

2) 도로명판을 사용대상 및 도로구간의 주변상황 등에 맞게 설치함으로써 누구나 길을 쉽게 찾을 수 있도록 함.

나. 건물번호판의 설치 등(안 제11조부터 제18조까지)

1) 건물번호판의 내용, 종류별 제작기준ㆍ설치기준 및 설치방법을 정함.

2) 건물번호판을 사용대상 및 건물등의 주변상황에 맞게 설치함으로써 누구나 건물등을 쉽게 찾을 수 있도록 함.

다. 지역안내판의 설치 등(안 제19조부터 제24조까지)

1) 지역안내판의 내용, 종류별 제작기준ㆍ설치기준 및 설치방법을 정함.

2) 지역안내판을 사용대상 및 도로구간의 주변상황 등에 맞게 설치함으로써 누구나 주요 도로 또는 건물등을 쉽게 찾을 수 있도록 함.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 국토해양부 등과 합의되었음

라. 기    타 : 입법예고(2009. 5. 11. ～ 6 . 1.) 결과, 특기할 사항 없음

행정안전부령 제 102 호

도로명주소안내시설규칙안

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규칙은 「도로명주소법」제8조의4에 따라 도로명주소안내시설의 설치장소와 크기 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “교차로”란 하나의 도로구간이 둘 이상의 도로구간으로 갈라지는 지점 또는 둘 이상의 도로구간이 엇갈리는 지점을 말한다.

2. “지주”(支柱)란 도로명판, 건물번호판을 설치하기 위하여 세우는 기둥을 말한다.

3. “시각경계선”이란 도로명판 또는 건물번호판을 주위의 다양한 장애물과 시각적으로 분리시켜 도로명판 또는 건물번호판에 초점을 맞추도록 구분하는 것을 말한다.

4. “한국산업표준규격(KS)”이란 「산업표준화법」 제11조에 따라 지식경제부장관이 고시한 산업표준을 말한다.

5. “도로시설물”이란 「도로명주소법」(이하 “법”이라 한다) 제15조제1항에 따라 도로명판을 설치하기 위해 사용할 수 있는 교통신호등ㆍ도로표지판ㆍ전선주ㆍ가로등ㆍ전신주 등을 말한다.

6. “자율형 건물번호판”이란 건물등의 소유자 또는 관리인이 직접 제작ㆍ설치하는 건물번호판을 말한다.

제3조(도로명주소안내시설의 구분) 도로명주소 안내시설은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 도로명판: 도로명과 기초번호를 안내하기 위하여 제작ㆍ설치하는 표지판

2. 건물번호판: 도로명과 건물번호를 안내하기 위하여 제작ㆍ설치하는 표지판

3. 지역안내판: 도로명주소안내도를 이용하여 일정한 지역을 안내하기 위하여 제작ㆍ설치하는 알림판

제2장 도로명판

제4조(도로명판의 종류) ① 도로명판의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 가리키는 방향에 따른 다음 각 목의 도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

나. 왼쪽과 오른쪽 양 방향용 도로명판

다. 앞쪽 방향용 도로명판

2. 사용 대상에 따른 다음 각 목의 도로명판

가. 보행자용 도로명판

나. 차량용 도로명판

3. 제작형식에 따른 다음 각 목의 도로명판

가. 판자형 도로명판

나. 조명형(야광형을 포함한다. 이하 같다) 도로명판

② 제1항에 따른 종류별 도로명판의 크기는 별표 1과 같다.

제5조(도로명판의 표시 사항) ① 도로명판에 표시하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 한글 도로명

2. 로마자 도로명

3. 기초번호

4. 방향표시용 화살표

② 제1항에 따른 도로명판의 구조는 별표 2와 같고, 도로명판의 세부규격은 별표 3과 같다.

제6조(도로명판의 글씨체) ① 도로명판에 사용하는 글씨체는 한길체로 한다. 다만, 한길체로 쓸 수 없는 외국어는 다른 글씨체로 표시할 수 있다.

② 제1항에 따른 한길체의 모양은 별표 4와 같다.

③ 시장ㆍ군수ㆍ자치구청장(이하 “시장등”이라 한다)은 제1항에도 불구하고 지역 특성을 고려하여 다른 글씨체를 사용하려는 경우에는 행정안전부장관에게 사용승인을 신청하여야 한다.

④ 제3항의 신청을 받은 행정안전부장관은 법 제22조의2에 따른 중앙도로명주소위원회의 심의를 거쳐 다른 글씨체의 사용을 승인할 수 있다.

제7조(도로명판의 색채) ① 도로명판의 바탕색은 남색으로 하고, 글자색은 흰색으로 한다. 다만, 조명을 사용하는 경우에는 글자색과 바탕색을 서로 바꿀 수 있다.

② 제1항에 따라 사용하는 색도범위의 기준은 별표 5와 같다.

제8조(도로명판의 제작기준) 도로명판의 제작기준은 다음 각 호와 같다. 다만, 조명식 도로명판을 설치하는 경우에는 다른 재질을 사용할 수 있다.

1. 도로명판은 한국산업표준규격(KS)의 알루미늄 또는 그 이상의 강도를 가진 재질로서 3밀리미터의 두께로 제작하되, 반사지나 잉크 프린팅 등을 이용하여 변색ㆍ탈색ㆍ갈라짐ㆍ주름ㆍ깨짐 등이 발생하지 않도록 내구성 있게 할 것

2. 도로명판의 글자는 한국산업표준규격(KS)의 산업 및 교통안전용 재귀반사시트(KS A3507)를 사용할 것

제9조(도로명판의 설치기준) ① 도로명판은 도로명이 부여된 도로구간의 시작지점, 끝지점 및 교차로 등의 장소에 설치하되, 쉽게 볼 수 있는 위치에 안전성을 고려하여 보행자 중심으로 설치한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에는 도로명판을 설치하지 아니할 수 있다.

1. 막다른 도로구간의 끝지점

2. 「도로법」 제57조에 따라 도로명 도로표지가 설치된 간선도로의 교차로

② 도로명판의 설치위치는 다음 각 호와 같다.

1. 도로구간이 엇갈리는 보도의 모퉁이에 설치하는 경우에는 맞은편 도로명판과 중복되지 않도록 대각선 방향으로 설치할 것. 다만, 편도 3차선 이상의 도로와 편도 2차선 이상의 도로가 엇갈리는 도로구간은 보도의 모퉁이마다 도로명판을 설치할 수 있다.

2. 교차로에 설치하는 도로명판은 도로의 폭과 보행자의 방향을 고려하여 설치할 것

③ 제2항에 따른 교차로별 도로명판 설치위치는 별표 6과 같다.

제10조(도로명판의 설치방법) ① 도로명판은 다음 각 호의 방법으로 설치한다.

1. 지주ㆍ도로시설물 또는 벽면 등을 이용하여 설치할 것

2. 지주를 이용하여 도로명판을 설치하는 경우에는 보도가 있으면 보도의 차도 쪽에 설치하고 보도가 없으면 갓길에 설치할 것

3. 도로명판은 가리키는 도로를 향하도록 설치하되, 보행자용 도로명판은 보도의 윗부분에 설치하고, 차량용 도로명판은 차도의 윗부분에 설치할 것. 다만, 보도가 없는 경우에는 주변 상황에 맞도록 안전하게 설치한다.

4. 도로명판의 설치높이는 지면으로부터 도로명판의 밑단까지의 거리를 기준으로 다음 각 목의 구분에 따를 것. 다만, 차량용 도로명판은 교통안전에 지장이 없는 경우에는 4.5미터 이하로 설치할 수 있다.

가. 보행자용 도로명판: 2.5미터 이상 3미터 이하

나. 차량용 도로명판: 4.5미터 이상 5미터 이하

5. 하나의 지주에 2개 이상의 도로명판을 설치할 경우에도 가능하면 같은 높이로 설치할 것

② 도로시설물을 이용한 도로명판의 설치 유형은 별표 7과 같다.

제3장 건물번호판

제11조(건물번호판의 종류) ① 건물번호판의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 건물등의 용도에 따른 다음 각 목의 건물번호판

가. 일반용 건물번호판

나. 문화재ㆍ관광용 건물번호판

다. 관공서용 건물번호판

2. 도로 구분에 따른 다음 각 목의 건물번호판

가. 대로ㆍ로(路)용 건물번호판

나. 길용 건물번호판

3. 제작형식에 따른 다음 각 목의 건물번호판

가. 판자형 건물번호판

나. 조명형 건물번호판

② 제1항에 따른 종류별 건물번호판은 별표 8과 같다.

제12조(건물번호판의 표시 사항) ① 건물번호판에 표시하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 건물번호

2. 한글 도로명

3. 로마자 도로명(생략하거나 다른 외국어 도로명으로 대체할 수 있다)

4. 시각 경계선

② 제1항에 따른 건물번호판의 구조는 별표 9와 같고, 건물번호판의 세부 규격은 별표 10과 같다.

③ 건물번호판은 설치하려는 장소의 도로구간 또는 이와 인접한 도로구간의 도로 구분에 따라 설치한다. 다만, 기둥 또는 벽면이 협소하여 건물번호판을 설치하기 곤란한 경우에는 대로ㆍ로(路)용 건물번호판 대신 길용 건물번호판을 설치할 수 있다.

제13조(건물번호판의 글씨체) ① 건물번호판에 사용하는 글씨체는 릭스(Rix)체로 한다. 다만, 릭스(Rix)체를 사용할 수 없는 경우에는 유사 글씨체를 사용할 수 있다.

② 제1항에 따른 릭스(Rix)체 및 유사 글씨체는 별표 11과 같다.

제14조 (건물번호판의 색채) ① 건물번호판의 색채는 다음 각 호의 구분에 따른 색채로 한다.

1. 일반용ㆍ관공서용 건물번호판: 남색과 흰색

2. 문화재ㆍ관광용 건물번호판: 어두운 갈색과 흰색

② 제1항에 따라 사용하는 색도범위의 기준은 별표 5와 같다.

제15조(건물번호판의 제작기준) ① 건물번호판은 한국산업표준규격(KS)의 알루미늄ㆍ아크릴ㆍ폴리카보네이트 등에 반사지 또는 잉크 프린팅 등을 이용하여 변색ㆍ탈색ㆍ갈라짐ㆍ주름ㆍ깨짐 등이 발생하지 않도록 내구성 있게 제작해야 한다. 다만, 조명형 건물번호판을 설치하는 경우에는 다른 재질을 사용할 수 있다.

② 시장등은 해당 지역의 건물번호판에 지역의 특성을 반영하거나 예술적으로 표현할 필요가 있는 경우에는 법 제22조의2에 따른 시ㆍ군ㆍ구 도로명주소위원회의 심의를 거쳐 제12조부터 제14조까지의 규정에 따른 세부 규격, 글씨체 및 색채와 다르게 제작할 수 있다.

제16조(건물번호판 설치의 기준 및 방법) ① 건물번호판은 해당 건물등의 주된 출입구의 벽면 또는 기둥 등에 설치하되, 쉽게 볼 수 있는 위치에 안전성을 고려하여 설치해야 한다.

② 해당 건물등의 출입구가 진입도로에서 멀리 떨어져 있어 보행자 등이 쉽게 건물번호를 찾아볼 수 없는 경우에는 진입도로 입구 또는 옥외 광고물 등에 추가로 건물번호판을 설치할 수 있다.

③ 건물번호판의 부착방법은 다음 각 호와 같다.

1. 건물등의 주된 용도에 맞는 건물번호판으로 부착할 것

2. 설치높이는 1.8미터 이상으로 할 것. 다만, 건물등의 구조상 주된 출입구의 정면 또는 상단 중앙에 설치하는 것이 더 효과적인 경우에는 그 곳에 설치한다.

3. 보안업체의 간판, 상업 간판, 우편함 등의 크기가 건물번호판의 크기보다 큰 경우에는 이들과 서로 멀리 떨어져 있게 설치하여 건물번호판이 쉽게 눈에 띄게 할 것

4. 건물번호판의 바탕색과 벽면의 색채가 서로 같거나 유사한 경우에는 부근의 다른 색채의 벽면에 설치할 것

제17조(자율형 건물번호판) ① 「도로명주소법 시행령」 제19조제3항에 따라 건물등의 소유자 또는 관리인이 자율형 건물번호판을 제작ㆍ설치하려는 경우에는 별지 제1호서식의 자율형 건물번호판 설치 신청서에 자율형 건물번호판 제작ㆍ설치계획서를 첨부하여 해당 시장등에게 신청해야 한다.

② 제1항에 따른 신청을 받은 시장등은 신청을 받은 날부터 7일 이내에 신청사항에 대한 검토 결과를 통지하여야 한다.

③ 제2항에 따라 자율형 건물번호판을 설치하도록 통지받은 자는 통지받은 날부터 30일 이내에 건물번호판을 설치한 후 별지 제2호서식의 자율형 건물번호판 설치 완료서에 건물번호판 사진[디지털사진(JPG파일)을 포함한다] 1장과 건물번호판이 설치된 건물등이 3분의 1 이상 나타난 건물등 사진[디지털사진(JPG파일)을 포함한다] 1매를 첨부하여 시장등에게 제출하여야 한다.

제18조(자율형 건물번호판의 규격) ① 제17조에 따른 자율형 건물번호판의 규격은 다음 각 호와 같다.

1. 자율형 건물번호판은 제12조제2항 별표 10 건물번호판의 세부규격과 같거나 크게 할 것

2. 건물번호판을 사용하지 아니하고 건물등의 벽면에 글자를 직접 붙이는 방법으로 건물번호판을 표시하는 경우에는 글자의 크기는 가로ㆍ세로의 길이를 각각 20센티미터 이상(숫자 “1”의 가로길이는 제외한다)으로 할 것

3. 옥외광고물에 건물번호판을 포함하여 설치하는 경우에는 표기된 도로명과 건물번호의 외곽선을 연결하여 그린 다각형의 내부 면적이 제1호에 따른 면적과 같을 것

② 자율형 건물번호판에는 제12조제1항제1호 및 제2호의 사항이 포함되어야 한다.

제4장 지역안내판 등

제19조(지역안내판의 종류) 지역안내판의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 대형 안내판: 대로인 도로구간, 공원, 광장, 버스터미널, 버스 정류소, 지하철역 입구, 관광지, 마을 입구 또는 그 밖에 시장등이 필요하다고 인정하는 장소에 설치하는 지역안내판

2. 중형 안내판: 로(路)인 도로구간이나 대형 안내판을 설치하기 곤란한 장소에 설치하는 지역안내판

3. 소형 안내판: 길인 도로구간이나 대형 안내판 또는 중형 안내판을 설치하기 곤란한 장소에 설치하는 지역안내판

제20조(지역안내판의 표시 사항) ① 지역안내판에 표시하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 도로명

2. 기초번호

3. 주변 도로명

4. 주요 건물등의 건물번호

5. 설치관리자의 연락처

6. 그 밖에 시장등이 필요하다고 인정하는 사항

② 제1항에 따른 지역안내판의 구조는 별표 12와 같다.

제21조(지역안내판의 규격) 지역안내판의 종류별 규격은 별표 13과 같다.

제22조(지역안내판의 글씨체 및 색채) ① 지역안내판에 사용하는 글씨체는 한길체로 한다.

② 지역안내판의 바탕 중 머리 부분과 강조 부분은 노란 주황색으로 하고, 몸체 부분은 검은 초록색으로 한다.

③ 지역안내판에 사용하는 글자색은 흰색 또는 노란 주황색으로 하고, 지도는 단색조(單色調)로 표현하되 강조할 부분은 다른 색을 사용할 수 있다

④ 제2항 및 제3항에 따라 사용하는 색도범위의 기준은 별표 5와 같다.

제23조(지역안내판의 제작기준) ① 지역안내판의 재질은 한국산업표준규격(KS)의 강화유리, 폴리카보네이트, 알루미늄 등으로 한다.

② 시장등은 해당 지역안내판에 지역 특성을 반영하거나 예술적으로 표현할 필요가 있는 경우에는 법 제22조의2에 따른 시ㆍ군ㆍ구도로명주소위원회의 심의를 거쳐 제20조에서 제22조까지의 규정에 따른 규격ㆍ글씨체 및 색채와 다르게 제작할 수 있다.

제24조(지역안내판의 설치) 지역안내판의 설치위치와 종류는 보도의 폭, 보행환경 등을 고려하여 결정한다.

제25조(시행세칙) 이 규칙에서 정한 것 외에 도로명주소안내시설의 설치 및 관리에 관한 세부 사항은 행정안전부장관이 정한다.

부칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(도로명주소안내시설에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시에 설치된 도로명주소안내시설은 이 규칙에 따라 설치한 것으로 본다.

[별표 1]

도로명판의 종류별 크기(제4조제2항 관련)

1. 도로명판의 종류별 기본 크기

구 분		한쪽 방향용(mm) (가로×세로)	양쪽 방향용(mm) (가로×세로)	앞쪽 방향용(mm) (가로×세로)
보행자용 도로명판		700 × 260	950 × 260	655 × 260
		900 × 260	1150 × 260	855 × 260
		1050 × 260	1300 × 260	1005 × 260
차량용 도로명판	길인 도로구간	900 × 350	1250 × 350	840 × 350
		1200 × 350	1550 × 350	1140 × 350
		1450 × 350	1800 × 350	1390 × 350
	대로 또는 로(路)인 도로구간	1250 × 450	1700 × 450	1170 × 450
		1650 × 450	2100 × 450	1570 × 450
		2000 × 450	2450 × 450	1920 × 450

2. 보행자용 도로명판의 크기

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호(기점 ↔ 종점)의 구성: #			크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####
2	700	700	700	기본 글자 크기 및 자간
3	700	700	700
4	700	900	900
5	900	900	900
6	900	1050	1050
7	1050	1050(자간 50pt)	1050(자간 50pt)
8	1050(자간 0pt)	1050(자간-50pt)	1050(자간-50pt, 장평 95%)
로마자	# - ##	# - ###	# - ####
14자 이하	700	700	700	기본 글자 크기 및 자간
15	900	900	900
16	900	900	900
17	900	900	900
18	900	900	900
19	900	900	900
20	1050	1050	1050
21	1050	1050	1050
22	1050	1050	1050
23	1050	1050	1050
24	1050	1050	1050	크기: 100% 자간: -50pt
25	1050	1050	1050
26	1050	1050	1050	크기: 90% 자간: -75pt
27	1050	1050	1050
28	1050	1050	1050
29	1050	1050	1050	크기: 85% 자간: -75pt
30	1050	1050	1050
31	1050	1050	1050
32	1050	1050	1050	크기: 80% 자간: -75pt
33	1050	1050	1050
34	1050	1050	1050

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 303pt, 자간 109pt

2. 로마자: 크기 240pt, 자간 0pt

3. 기초번호: 크기 195pt, 자간 -25pt

나. 왼쪽과 오른쪽 양 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호							비고
한글	1자리	2자리		3자리		4자리
2	950	950		950		950		기본 글자 크기 및 자간
3	950	950		950		950
4	950	950		950		1150
5	1150	1150		1150		1150
6	1150	1150		1150		1300
7	1300	1300		1300		1300(자간 0pt)
8	1300	1300		1300(자간0pt)		1300(자간-100pt)
로마자	1자리		2자리		3자리		4자리
9자 이하	950		950		950		950	기본 글자 크기 및 자간
10	950		950		950		1150
11	950		950		950		1150
12	950		950		1150		1150
13	950		950		1150		1300
14	950		950		1150		1300
15	950		1150		1150		1300
16	950		1150		1150		1300
17	1150		1150		1300		1300	크기: 100% 자간: -100pt
18	1150		1150		1300		1300
19	1150		1300		1300		1300
20	1150		1300		1300		1300
21	1150		1300		1300		1300
22	1300		1300		1300		1300
23	1300		1300		1300		1300	크기: 60% 자간:-50pt
24	1300		1300		1300		1300
25	1300		1300		1300		1300
26	1300		1300		1300		1300
27	1300		1300		1300		1300
28	1300		1300		1300		1300
29	1300		1300		1300		1300
30	1300		1300		1300		1300
31	1300		1300		1300		1300
32	1300		1300		1300		1300
33	1300		1300		1300		1300
34	1300		1300		1300		1300

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 303pt, 자간 109pt

2. 로마자: 크기 240pt, 자간 0pt

3. 기초번호: 크기 298pt, 자간 0pt

다. 앞쪽 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호(기점 ↔ 종점)의 구성: #			크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####
2	655	655	655	기본 글자 크기 및 자간
3	655	655	655
4	655	855	855
5	855	855	855
6	855	1005	1005
7	1005	1005(자간 50pt)	1005(자간 50pt)
8	1005(자간 0pt)	1005(자간-50pt)	1005(자간-50pt, 장평 95%)
로마자	# - ##	# - ###	# - ####
14자 이하	655	655	655	기본 글자 크기 및 자간
15	855	855	855
16	855	855	855
17	855	855	855
18	855	855	855
19	855	855	855
20	1005	1005	1005
21	1005	1005	1005
22	1005	1005	1005
23	1005	1005	1005
24	1005	1005	1005	크기: 100% 자간: -50
25	1005	1005	1005
26	1005	1005	1005	크기: 90% 자간: -75
27	1005	1005	1005
28	1005	1005	1005
29	1005	1005	1005	크기: 85% 자간: -75
30	1005	1005	1005
31	1005	1005	1005
32	1005	1005	1005	크기: 80% 자간: -75
33	1005	1005	1005
34	1005	1005	1005

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 303pt, 자간 109pt

2. 로마자: 크기 240pt, 자간 0pt

3. 기초번호: 크기 298pt, 자간 0pt

3. 길인 도로구간의 차량용 도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호(기점 ↔ 종점)의 구성: #			크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####
2	900	900	900	기본 글자 크기 및 자간
3	900	900	900
4	1200	1200	1200
5	1200	1200	1200
6	1450	1450	1450
7	1450	1450(자간 25pt)	1450(자간 25pt)
8	1450(자간-25pt)	1450(자간-50pt)	1450(자간-50pt, 장평 95%)
로마자	# - ##	# - ###	# - ####
13자 이하	900	900	900	기본 글자 크기 및 자간
14	1200	1200	1200
15	1200	1200	1200
16	1200	1200	1200
17	1200	1200	1200
18	1200	1200	1200
19	1450	1450	1450
20	1450	1450	1450
21	1450	1450	1450
22	1450	1450	1450	크기: 100% 자간: -50pt
23	1450	1450	1450
24	1450	1450	1450	크기: 100% 자간: -75pt
25	1450	1450	1450
26	1450	1450	1450	크기 : 90% 자간 : -75pt
27	1450	1450	1450
28	1450	1450	1450
29	1450	1450	1450	크기: 80% 자간: -75pt
30	1450	1450	1450
31	1450	1450	1450
32	1450	1450	1450	크기: 75% 자간: -75pt
33	1450	1450	1450
34	1450	1450	1450

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 424pt, 자간 109pt

2. 로마자: 크기 340pt, 자간 0pt

3. 기초번호: 크기 262pt, 자간 -25pt

나. 왼쪽과 오른쪽 양 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호				비고
한글	1자리	2자리	3자리	4자리
2	1250	1250	1250	1250	기본 글자 크기 및 자간
3	1250	1250	1250	1250
4	1250	1250	1250	1550
5	1550	1550	1550	1550
6	1550	1550	1550	1800
7	1800	1800	1800	1800(자간50pt)
8	1800	1800	1800(자간0pt)	1800(자간-75pt)
로마자	1자리	2자리	3자리	4자리
9자 이하	1250	1250	1250	1250	기본 글자 크기 및 자간
10	1250	1250	1250	1550
11	1250	1250	1250	1550
12	1250	1250	1550	1550
13	1250	1250	1550	1550
14	1250	1550	1550	1550
15	1250	1550	1550	1800
16	1550	1550	1800	1800
17	1550	1800	1800	1300
18	1550	1800	1800	1800
19	1550	1800	1800	1800	크기: 100% 자간: -100pt
20	1550	1800	1800	1800
21	1800	1800	1800	1800
22	1800	1800	1800	1800
23	1800	1800	1800	1800
24	1800	1800	1800	1800	크기: 60% 자간: -50pt
25	1800	1800	1800	1800
26	1800	1800	1800	1800
27	1800	1800	1800	1800
28	1800	1800	1800	1800
29	1800	1800	1800	1800
30	1800	1800	1800	1800
31	1800	1800	1800	1800
32	1800	1800	1800	1800
33	1800	1800	1800	1800	크기: 50% 자간: -100pt
34	1800	1800	1800	1800

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 424pt, 자간 109pt

2. 로마자: 크기 340pt, 자간 0pt

3. 기초번호: 크기 383pt, 자간 0pt

다. 앞쪽 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호(기점 ↔ 종점)의 구성: #			크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####
2	840	840	840	기본 글자 크기 및 자간
3	840	840	840
4	1140	1140	1140
5	1140	1140	1140
6	1390	1390	1390
7	1390	1390(자간 25pt)	1390(자간 25pt)
8	1390(자간-25pt)	1390(자간-50pt)	1390(자간-50pt, 장평 95%)
로마자	# - ##	# - ###	# - ####
13자 이하	840	840	840	기본 글자 크기 및 자간
14	1140	1140	1140
15	1140	1140	1140
16	1140	1140	1140
17	1140	1140	1140
18	1140	1140	1140
19	1390	1390	1390
20	1390	1390	1390
21	1390	1390	1390
22	1390	1390	1390	크기: 100% 자간: -50
23	1390	1390	1390
24	1390	1390	1390	크기: 100% 자간: -75
25	1390	1390	1390
26	1390	1390	1390	크기: 90% 자간: -75
27	1390	1390	1390
28	1390	1390	1390
29	1390	1390	1390	크기: 80% 자간: -75
30	1390	1390	1390
31	1390	1390	1390
32	1390	1390	1390	크기: 75% 자간: -75
33	1390	1390	1390
34	1390	1390	1390

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 424pt, 자간 109pt

2. 로마자: 크기 340pt, 자간 0pt

3. 기초번호: 크기 383pt, 자간 0pt

4. 대로 또는 로(路)인 도로구간의 차량용 도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호(기점 ↔ 종점)의 구성: #			크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####
2	1250	1250	1250	기본 글자 크기 및 자간
3	1250	1250	1250
4	1250	1650	1650
5	1650	1650	1650
6	1650	2000	2000
7	2000	2000	2000
8	2000(자간 50pt)	2000(자간0pt)	2000(자간 -25pt)
로마자	# - ##	# - ###	# - ####
14자 이하	1250	1250	1250	기본 글자 크기 및 자간
15	1650	1650	1650
16	1650	1650	1650
17	1650	1650	1650
18	1650	1650	1650
19	2000	2000	2000
20	2000	2000	2000
21	2000	2000	2000
22	2000	2000	2000
23	2000	2000	2000
24	2000	2000	2000	크기: 100% 자간: -50pt
25	2000	2000	2000
26	2000	2000	2000	크기: 100% 자간: -75pt
27	2000	2000	2000
28	2000	2000	2000	크기: 75% 자간: -75pt
29	2000	2000	2000
30	2000	2000	2000
31	2000	2000	2000	크기: 80% 자간: -75pt
32	2000	2000	2000
33	2000	2000	2000
34	2000	2000	2000

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 559pt, 자간 109pt

2. 로마자: 크기 440pt, 자간 0pt

3. 기초번호: 크기 337pt, 자간 -25pt

나. 왼쪽과 오른쪽 양 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호				크기 및 자간 간격
한글	1자리	2자리	3자리	4자리
2	1700	1700	1700	1700	기본 글자 크기 및 자간
3	1700	1700	1700	1700
4	1700	1700	1700	2100
5	2100	2100	2100	2100
6	2100	2100	2100	2450
7	2100	2100	2450	2450
8	2450	2450	2450	2450
로마자	1자리	2자리	3자리	4자리
9자 이하	1700	1700	1700	1700	기본 글자 크기 및 자간
10	1700	1700	1700	2100
11	1700	1700	1700	2100
12	1700	1700	2100	2100
13	1700	1700	2100	2100
14	1700	2100	2100	2450
15	1700	2100	2100	2450
16	2100	2100	2450	2450
17	2100	2100	2450	2450	크기: 100% 자간: -100pt
18	2100	2100	2450	2450
19	2100	2450	2450	2450
20	2100	2450	2450	2450
21	2450	2450	2450	2450
22	2450	2450	2450	2450
23	2450	2450	2450	2450	크기: 60% 자간: -50pt
24	2450	2450	2450	2450
25	2450	2450	2450	2450
26	2450	2450	2450	2450
27	2450	2450	2450	2450
28	2450	2450	2450	2450
29	2450	2450	2450	2450
30	2450	2450	2450	2450
31	2450	2450	2450	2450
32	2450	2450	2450	2450
33	2450	2450	2450	2450
34	2450	2450	2450	2450

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 559pt, 자간 109pt

2. 로마자: 크기 440pt, 자간 0pt

3. 기초번호: 크기 545pt, 자간 -0pt

다. 앞쪽 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자 수	기초번호(기점 ↔ 종점)의 구성: #			크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####
2	1170	1170	1170	기본 글자 크기 및 자간
3	1170	1170	1170
4	1170	1570	1570
5	1570	1570	1570
6	1570	1920	1920
7	1920	1920	1920
8	1920(자간 50pt)	1920(자간0pt)	1920(자간 -25pt)
로마자	# - ##	# - ###	# - ####
14자 이하	1170	1170	1170	기본 글자 크기 및 자간
15	1570	1570	1570
16	1570	1570	1570
17	1570	1570	1570
18	1570	1570	1570
19	1920	1920	1920
20	1920	1920	1920
21	1920	1920	1920
22	1920	1920	1920
23	1920	1920	1920
24	1920	1920	1920	크기: 100% 자간: -50pt
25	1920	1920	1920
26	1920	1920	1920	크기: 100% 자간: -75pt
27	1920	1920	1920
28	1920	1920	1920	크기: 75% 자간: -75pt
29	1920	1920	1920
30	1920	1920	1920
31	1920	1920	1920	크기: 80% 자간: -75pt
32	1920	1920	1920
33	1920	1920	1920
34	1920	1920	1920

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 559pt, 자간 109pt

2. 로마자: 크기 440pt, 자간 0pt

3. 기초번호: 크기 337pt, 자간 -25pt

[별표 2]

도로명판의 구조(제5조제2항 관련)

1. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

2. 왼쪽과 오른쪽 양 방향용 도로명판

3. 앞쪽 방향용 도로명판

[별표 3]

도로명판의 세부규격(제5조제2항 관련)

1. 보행자용 도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

(단위 : mm)

나. 왼쪽과 오른쪽 양 방향용 도로명판

(단위 : mm)

다. 앞쪽 방향용 도로명판

(단위 : mm)

2. 길인 도로구간의 차량용 도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로구간

(단위 : mm)

나. 왼쪽과 오른쪽 양 방향용 도로구간

(단위 : mm)

다. 앞쪽 방향용 도로명판

(단위 : mm)

3. 대로 또는 로(路)인 도로구간의 차량용 도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로구간

(단위 : mm)

나. 왼쪽과 오른쪽 양 방향용 도로구간

(단위 : mm)

다. 앞쪽 방향용 도로구간

(단위 : mm)

4. 도로명판에 로마자 외의 외국어로 쓴 도로명을 추가하는 경우에는 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 세부 규격보다 더 크게 할 수 있다.

5. 방향표시용 화살표의 크기

[별표 4]

한길체의 모양(제6조제2항 관련)

[별표 5]

색도 범위의 기준(제7조제2항, 제14조제2항, 제22조제4항 관련)

색	KS기호	KS 계통색명	색도 좌표의 범위								Y값의 한계(%)
			1		2		3		4
			x	y	x	y	x	y	x	y	상한	하한
남색	5PB 2/8	남색	0.15	0.05	0.12	0.08	0.17	0.19	0.21	0.17	5	1
흰색	N9	흰색	0.30	0.30	0.28	0.32	0.34	0.38	0.36	0.36	-	40
갈색	5YR 2/4	어두운 갈색	0.46	0.36	0.46	0.40	0.52	0.42	0.52	0.38	5	1
주황	10YR 7/14	노란 주황	0.52	0.42	0.48	0.46	0.50	0.48	0.54	0.44	45	40
초록	10GY 2/2	검은 초록	0.32	0.34	0.28	0.38	0.32	0.42	0.36	0.40	7	2
<비고 1> KS 기호와 KS 계통 색명은 KS A0062, KS A0011을 따른다. <비고 2> 색도 좌표 x, y 및 휘도율(Y%)은 KS A0066에서 규정한 조명(45˚ 조명, 수직 수광)에 따라 표준광 D65 및 XYZ색 표시계에 의해 구한 값. 다만, 휘도율은 완전 확산 반사면의 값을 1.00으로 한 값으로 나타낸다.

[별표 6]

교차로별 도로명판의 설치 위치(제9조제3항 관련)

1. 편도 3차선 및 편도 2차선 이상의 도로

구 분	교차점	3거리
보행자용
차량용

2. 편도 2차선 이하의 도로

구 분	교차점	3거리
보행자용
차량용

3. ‘ㅈ’자형 교차로

구 분	1	2
보행자용
차량용

4. ‘ㅅ'자형 교차로

구 분	1	2
보행자용
차량용

5. 다방향 교차로

보행자용	차량용

6. 회전형 교차로

보행자용	차량용

[별표 7]

도로명판의 설치 유형(제10조제2항 관련)

1. 전용 지주를 이용한 도로명판 설치

2. 도로시설물을 이용한 도로명판 설치

[별표 8]

건물번호판의 종류(제11조제2항 관련)

일반용 건물번호판	문화재ㆍ관광용 건물번호판	관공서용 건물번호판

[별표 9]

건물번호판의 구조(제12조제2항 관련)

1. 일반용 건물번호판

가. 사각형 건물번호판

나. 오각형 건물번호판

2. 문화재ㆍ관광용 건물번호판

3. 관공서용 건물번호판

[별표 10]

건물번호판의 세부 규격(제12조제2항 관련)

1. 일반용 사각형 건물번호판

가. 대로 또는 로(路)인 도로구간

구분	이미지 및 세부규격	추가
가-1
	ㆍ외곽크기: 400mm×300mm ㆍ전체면적: 1,197㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 밝은고딕 B - 건물번호 및 로마자: Frutiger 65 Bold - 자간간격: 건물번호, 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 한글표기 45mm, 건물번호 110mm, 로마자표기 25mm
가-2		ㅡ
	ㆍ외곽크기: 400mm×300mm ㆍ전체면적: 1,197㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 비타민 B - 건물번호 및 로마자 : Bookman Old Style Bold - 자간간격: 건물번호, 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 한글표기 45mm, 건물번호 110mm, 로마자표기 25mm
가-3		ㆍ
	ㆍ외곽크기: 400mm×300mm ㆍ전체면적: 1,197㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 명조 B - 건물번호: New Baskerville Bold - 로마자: Bookman Old Style Bold - 자간간격: 건물번호, 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 한글표기 45mm, 건물번호 110mm, 로마자표기 25mm

나. 길인 도로구간

구분	이미지 및 세부규격	추가
나-1
	ㆍ외곽크기: 260mm×200mm ㆍ전체면적: 518㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 밝은고딕 B - 건물번호 및 로마자: Frutiger 65 Bold - 자간간격: 건물번호, 로마자 0pt, 한글 : 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 한글표기 28mm, 건물번호 70mm, 로마자표기 16mm
나-2
	ㆍ외곽크기: 260mm×200mm ㆍ전체면적: 518㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 비타민 B - 건물번호 및 로마자: Bookman Old Style Bold - 자간간격: 건물번호, 로마자 0pt, 한글 : 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 한글표기 28mm, 건물번호 70mm, 로마자표기 16mm
나-3	m	m
	ㆍ외곽크기: 260mm×200mm ㆍ전체면적: 518㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 명조 B - 건물번호: New Baskerville Bold - 로마자: Bookman Old Style Bold - 자간간격: 건물번호, 로마자 0pt, 한글 : 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 한글표기 28mm, 건물번호 70mm, 로마자표기 16mm

2. 일반용 오각형 건물번호판

가. 대로 또는 로(路)인 도로구간

구분	이미지 및 세부규격
가-1
	ㆍ외곽크기: 400mm×320mm ㆍ전체면적: 1,174㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 밝은고딕 B - 건물번호 및 로마자: Frutiger 65 Bold - 자간간격: 건물번호 및 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 한글표기 45mm, 로마자표기 25mm, 건물번호 110mm
가-2
	ㆍ외곽크기: 400mm×320mm ㆍ전체면적: 1,174㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 비타민 B - 건물번호 및 로마자: Bookman Old Style Bold - 자간간격: 건물번호 및 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 한글표기 45mm, 로마자표기 25mm, 건물번호 110mm
가-3
	ㆍ외곽크기: 400mm×320mm ㆍ전체면적: 1,174㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 명조 B - 건물번호: New Baskerville Bold - 로마자: Bookman Old Style Bold - 자간간격: 건물번호 및 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 한글표기 45mm, 로마자표기 25mm, 건물번호 110mm

나. 길인 도로구간

구분	이미지 및 세부규격
나-1
	ㆍ외곽크기: 260mm×215mm ㆍ전체면적: 504㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 밝은고딕 B - 건물번호 및 로마자: Frutiger 65 Bold - 자간간격: 건물번호 및 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 한글표기 28mm, 로마자표기 16mm, 건물번호 72mm
나-2
	ㆍ외곽크기: 260mm×215mm ㆍ전체면적: 504㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 비타민 B - 건물번호 및 로마자: Bookman Old Style Bold - 자간간격: 건물번호 및 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 한글표기 28mm, 로마자표기 16mm, 건물번호 72mm
나-3
	ㆍ외곽크기: 260mm×215mm ㆍ전체면적: 504㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 명조 B - 건물번호: New Baskerville Bold - 로마자: Bookman Old Style Bold - 자간간격: 건물번호 및 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 한글표기 28mm, 로마자표기 16mm, 건물번호 72mm

3. 문화재ㆍ관광용 건물번호판

가. 대로 또는 로(路)인 도로구간

구분	이미지 및 세부크기	추가
가-1
	ㆍ외곽크기: 400mm×400mm ㆍ전체면적: 1,405㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 밝은고딕 B - 건물번호 및 로마자: Frutiger 65 Bold - 자간간격: 건물번호, 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호 110mm, 한글표기 45mm, 로마자표기 25mm
가-2
	ㆍ외곽크기: 400mm×400mm ㆍ전체면적: 1,405㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 비타민 B - 건물번호 및 로마자: Bookman Old Style Bold - 자간간격: 건물번호, 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호 110mm, 한글표기 45mm, 로마자표기 25mm
가-3
	ㆍ외곽크기: 400mm×400mm ㆍ전체면적: 1,405㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 명조 B - 건물번호: New Baskerville Bold - 로마자: Bookman Old Style Bold - 자간간격: 건물번호, 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호 110mm, 한글표기 45mm, 로마자표기 25mm

나. 길인 도로구간

구분	이미지 및 세부규격
나-1
	ㆍ외곽크기: 260mm×260mm ㆍ전체면적: 589㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 밝은고딕 B - 건물번호 및 로마자: Frutiger 65 Bold - 자간간격: 건물번호 및 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호 70mm, 한글표기 27mm, 로마자표기 15mm
나-2
	ㆍ외곽크기: 260mm×260mm ㆍ전체면적: 589㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 비타민 B - 건물번호 및 로마자: Bookman Old Style Bold - 자간간격: 건물번호 및 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호 70mm, 한글표기 27mm, 로마자표기 15mm
나-3
	ㆍ외곽크기: 260mm×260mm ㆍ전체면적: 589㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 한글 도로명: Rix 명조 B - 건물번호: New Baskerville Bold - 로마자: Bookman Old Style Bold - 자간간격: 건물번호 및 로마자 0pt, 한글 100pt - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호 70mm, 한글표기 27mm, 로마자표기 15mm

4. 관공서용 건물번호판

가. 대로 또는 로(路)인 도로구간

이미지 및 세부규격

ㆍ외곽크기: 400mm×400mm

ㆍ전체면적: 1,257㎠

ㆍ글자모양 및 크기

- 한글 도로명: 휴먼엑스포

- 건물번호 및 로마자: Futura Bold

- 자간간격: 건물번호, 로마자 0pt, 한글 100pt

- 정렬방식: 가운데

- 세로크기: 건물번호 110mm, 한글표기 40mm, 로마자표기 25mm

나. 길인 도로구간

이미지 및 세부규격

ㆍ외곽크기: 260mm×260mm

ㆍ전체면적: 531㎠

ㆍ글자모양 및 크기

- 한글 도로명: 휴먼엑스포

- 건물번호 및 로마자: Futura Bold

- 자간간격: 건물번호 및 로마자 0pt, 한글 100pt

- 정렬방식: 가운데

- 세로크기: 건물번호 70mm, 한글표기 25mm, 로마자표기 16mm

5. 그림표지ㆍ심벌 및 로고 기준

대로 또는 로(路)인 도로구간 이미지 및 세부크기	길인 도로구간 이미지 및 세부크기
ㆍ원: 110mm ㆍ 1번 크기: 55mm × 75mm - 세로형 그림표지, 심벌, 로고에 사용 ㆍ 2번 크기: 75mm × 55mm - 가로형 그림표지, 심벌, 로고에 사용 ㆍ 3번 크기: 65mm × 65mm - 정사각 그림표지, 심벌, 로고에 사용	ㆍ 원: 72mm ㆍ 1번 크기: 36mm × 50mm - 세로형 그림표지, 심벌, 로고에 사용 ㆍ 2번 크기: 50mm × 36mm - 가로형 그림표지, 심벌, 로고에 사용 ㆍ 3번 크기: 44mm × 44mm - 정사각 그림표지, 심벌, 로고에 사용

6. 국가표준 공공안내 그림표지

문화재ㆍ관광용 그림표지	관공서용 그림표지

※ 지식경제부 기술표준원 KS A0901(공공안내 그림표지)에 따른 것임.

7. 건물번호판에 로마자 외의 외국어로 쓴 도로명을 추가하는 경우에는 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 세부규격보다 더 크게 할 수 있다.

[별표 11]

릭스(Rix)체 및 유사 글씨체(제13조제2항 관련)

1. 일반용 및 문화재ㆍ관광용 건물번호판 글씨체

세트구분	사용장소	사용범위			서체
1	현대적인표현	한글	기본		Rix 밝은고딕 B
			유사체		윤고딕 150, 산돌고딕 B
		로마자			Frutiger 65 Bold
		번호			Frutiger 65 Bold
2	현대와 고전적인 표현	한글		기본	Rix 비타민 B
				유사체	웹파랑색 B
		로마자			Bookman Old Style Bold
		번호			Bookman Old Style Bold
3	고전적인 표현	한글		기본	Rix 명조 B
				유사체	윤명조 140, 산돌명조 M, 타명조 L
		로마자			Bookman Old Style Bold
		번호			New Baskerville Bold

2. 관공서용 건물번호판 서체

한글	기본	휴먼 엑스포
	유사체	HY 울릉도 M, HY태백 B
로마자		Futura Bold
번호		Futura Bold

3. 세트별 서체 이미지

가. 세트 1

나. 세트 2

다. 세트 3

라. 관공서용

[별표 12]

지역안내판의 구조(제20조제2항 관련)

1. 대형 안내판

2. 중형 안내판

3. 소형 안내판

[별표 13]

지역안내판의 종류별 규격(제21조 관련)

1. 대형 안내판

2. 중형 안내판

3. 소형 안내판

[별지 제1호서식]

자율형 건물번호판 설치 신청서						처리기간
						7일
신 청 인		성 명		생년월일
		주 소	(전화 )
도 로 명
건물번호
건물번호판	크기
	모양
	재질
「도로명주소법 시행령」 제19조3항 및 「도로명주소안내시설규칙」 제17조제1항에 따라 위와 같이 자율형 건물번호판의 설치를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 시장ㆍ군수ㆍ구청장 귀하
※ 구비서류: 자율형 건물번호판 제작ㆍ설치계획서							수수료
							없음

210×297㎜ (일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제2호서식]

자율형 건물번호판 설치 완료서
신 청 인		성 명		생년월일
		주 소	(전화 )
도 로 명
건물번호
건물번호판	크기
	모양
	재질
「도로명주소안내시설규칙」 제17조제3항에 따라 위와 같이 자율형 건물번호판의 설치 완료서를 제출합니다. 년 월 일 제출인 (서명 또는 인) 시장ㆍ군수ㆍ구청장 귀하
구비서류: 1. 건물번호판 사진 1장 2. 건물번호판이 설치된 건물등이 3분의 1 이상 나타난 건물등 사진 1장 ※ 사진은 디지털사진파일(JPG파일)을 첨부해도 됩니다.						수수료
						없음

210×297㎜ (일반용지 60g/㎡(재활용품))