■ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 [별표 6의29] <개정 2021. 8. 27.>

차로이탈경고장치 기준(제89조의2 관련)

1. 성능기준

1) 차로이탈경고장치가 아래 3)에 따라 작동중일 때는 언제나 주행 중인 자동차가 직선부와 다양한 곡선부(내측차선의 곡률반경이 250m 이상인 곡선부)로 구성된 도로에서 운전자의 의도와는 무관하게 주행 중인 차로의 차선을 가로지르는 경우 운전자에게 아래 제3호 1)에 따른 경고를 제공할 것. 다만, 차로를 변경하고자 하는 운전자의 의도적인 행위가 있는 경우에는 경고하지 않을 수 있다.

2) 차로이탈경고장치의 고장이 있는 한 언제나 별표 2의 "차로이탈경고장치 기능고장 자동표시기"의 식별부호를 지속적으로 점등시킬 것

3) 차로이탈경고장치는 제2호에 따라 운전자가 수동으로 차로이탈경고장치의 기능을 해제시키지 않는 한 최소한 시속 60킬로미터 이상에서 작동될 것

주) 1. "차로"란 자동차가 도로의 정해진 부분을 한 줄로 통행할 수 있도록 차선에 의해 구분되는 차도의 부분을 말한다.

2. "차선"이란 자동차가 주행하는 동안 운전자에 의하여 직접적으로 식별될 수(예를 들어 눈으로 덮이지 않는 등) 있도록 차로의 경계선에 계획적으로 설치한 도로 경계 표시를 말한다.

2. 기능정지 조종장치

1) 차로이탈경고장치의 기능을 해제시키는 "차로이탈경고장치 기능정지 조종장치"를 설치할 수 있으며, 그 조종장치로 해제된 차로이탈경고장치의 기능은 새로운 시동사이클("On" 또는 "Run")마다 정상작동 상태로 복귀될 것

2) 1)의 조종장치로 기능을 해제시킨 경우에는 이를 운전자에게 알리기 위해 시각경고를 지속적으로 점등시킬 것. 또한, 이를 알리기 위해 별표 2의 "차로이탈경고장치 기능고장 자동표시기"의 식별부호를 사용할 수 있다.

3. 식별표시 기준

1) 차로이탈경고는 운전자가 명확하게 확인할 수 있어야 하며, 아래의 가) 또는 나)를 사용하여 경고할 것. 다만, 시각경고인 경우에는 별표 2의 "차로이탈경고장치 기능고장 자동표시기"를 점멸시킬 수 있다.

가) 시각, 청각 또는 촉각경고 중에서 2개 이상의 수단

나) 자동차가 차로를 이탈하는 방향을 운전자가 알 수 있도록 하는 촉각 또는 청각 경고 중 어느 하나의 수단

2) 차로이탈경고장치의 고장발생을 알리는 시각경고는 황색일 것

3) 차로이탈경고장치의 시각경고는 원동기 구동전 "On"(또는 "Run")위치로 있을 때 또는 제작사가 점검위치로 지정한 "On"(또는 "Run")과 "Start"사이의 위치에 있을 때에 점등확인기능으로 점등될 것. 다만, 공유구역에 표시되는 식별표시에는 그러하지 아니하다.

4) 시각경고는 운전자가 낮에도 운전석에서 맨눈으로 쉽게 식별할 수 있을 것

5) 안개ㆍ폭우 등 기상악화로 차로이탈경고장치의 기능이 일시적으로 불가함을 운전자에게 알리기 위해 시각경고를 제공하는 경우 그 경고는 지속적으로 점등될 것. 또한, 이를 알리기 위해 별표 2의 "차로이탈경고장치 기능고장 자동표시기"의 식별부호를 사용할 수 있다.

주) "공유구역"이란 2개 이상의 식별표시, 표시장치, 식별부호, 그 밖의 메시지를 표시하지만 동시에 표시하지 아니하는 구역을 말한다.