■ 군사기지 및 군사시설 보호법 시행규칙 [별표 3]
지원항공작전기지의 활주로 등급별 착륙대의 폭과 수평표면의 반지름(제3조제2항 관련)
활주로 등급	활주로 길이 (미터)	착륙대의 폭(미터)		수평표면의 반지름(미터)
		계기용	비계기용
D	1,500 이상 1,800 미만	300 이상 600 이하	150 이상 300 이하	2,500
E	1,280 이상 1,500 미만	300 이상 600 이하	150 이상 300 이하	2,000
F	1,080 이상 1,280 미만	150 이상 300 이하	80 이상 160 이하	1,800
G	900 이상 1,080 미만	150 이상 300 이하	80 이상 160 이하	1,500
※ 비고: 착륙대의 폭은 해당 비행장의 입지 조건과 장기발전계획 등을 고려하여 관할부대장이 정한다.