■ 자동차관리법 시행규칙 [별표 5의3] <개정 2017. 7. 18.>

운행구역 또는 운행제한구역을 나타내는 표지판 등 시설물의 종류, 만드는 방식, 표시하는 뜻, 설치기준 및 장소(제57조의6제3항 관련)

가. 공통기준

만드는 방식(단위:  밀리미터)

기둥의 규격(단위:  밀리미터)

나. 개별기준

일련번호

종류

만드는 방식(단위: 밀리미터)

표시하는 뜻

설치기준 및 장소

1

저속전기자동차 운행구역 표지판

·저속전기자동차 운행구역임을 지시하는 것

·저속전기자동차 운행구역의 입구 그 밖에 필요한 구간의 도로 우측에 설치

·구간 내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로 우측에 설치

2

저속전기자동차 운행제한구역 표지판

·저속전기자동차 운행제한구역임을 지시하는 것

·저속전기자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치

(주)

1. 표지판의 문자와 기호, 그림의 색채는 녹색 또는 백색으로, 바탕은 백색으로, 테두리는 녹색 또는 적색으로 한다.

2. 표지판의 크기는 교통상황에 따라 다음과 같이 기본규격보다 아래와 같이 확대하거나, 0.5배 또는 0.8배 축소할 수 있다.

도로종별	확대비율
고속도로(자동차전용도로 포함)	1.5배, 2배, 2.5배
일반도로	1.3배 1.6배, 2배

3. 반사재료

표지판은 고휘도 반사지 성능이상을 사용하여야 한다.

4. 문자의 서체 및 표지판의 재질

문자의 서체 및 표지판의 재질은 「도로표지 제작·설치 및 관리지침」을 따른다.