■ 농업기계화 촉진법 시행규칙 [별표 7] <개정 2014.3.6>

농업기계 사후검정기준(제4조제4항 관련)

1. 규격: ±5%

2. 엔진 정격출력: ±10%

3. 변속(감속)비: ±3%

4. 최고주행속도: ±5%

5. 크기(길이, 폭, 높이): ±10%

6. 질량(중량): ±10%

7. 타이어 최대 허용하중: ±5%

8. 타이어 크기

가. 폭: ±30%

나. 지름: ±15%

9. 차륜거리: ±10%

10. 축간거리: ±5%

11. 연료소비량(소비전력량): ±5%

12. 최대견인출력: ±10%

13. 최소선회반경: ±10%

14. 상용회전속도: ±5%

15. 최고 작동유압: ±5%

16. 효율: ±10%

17. 그 밖에 농촌진흥청장이 농업기계의 품질유지를 위하여 필요하다고 인정하여 고시하는 기준