■ 기상관측표준화법 시행규칙  [별표 3의3] <신설 2021. 4. 16.>

형식승인 또는 변경승인 내용의 표시방법(제6조의3제10항 관련)

형식승인 또는 변경승인 내용의 표시

◀

60㎜

▶

형식승인 또는 변경승인 내용의 표시

▲

형식승인번호

기상측기 명칭

제작사

40㎜

제조번호

모델명

형식승인일

년      월      일

변경승인번호

변경승인일

년      월      일

▼

◀

30㎜

▶

◀

30㎜

▶

2. 국가통합인증마크의 표시

가. 국가통합인증마크의 기본도안 모형

나. 도안 요령 및 색채

1) 도안 요령

1-1) 국가통합인증마크의 가로 및 세로 비율은 아래의 격자눈금에 따른다.

1-2) 국가통합인증마크의 크기는 제품의 크기에 따라 조정할 수 있으나, 인증마크의 세로 높이는 5㎜ 미만으로 할 수 없다.

2) 색채

2-1) 국가통합인증마크 기본모형의 색채는 아래와 같은 남색(KS A 0062에 따른 5PB 2/8 색채)을 사용한다.

	남색 5PB 2/8

2-2) 특수한 효과가 필요한 경우에는 아래와 같은 금색(KS A 0062에 따른 10YR 6/4 색채)과 은색(KS A 0062에 따른 N 7 색채)을 사용할 수 있으며, 남색, 금색 또는 은색을 사용할 수 없는 경우에는 아래와 같은 검정색(KS A 0062에 따른 N 2 색채)을 사용할 수 있다.

	금색 10YR 6/4
	은색 N 7
	검정색 N 2

※ 비고: 금색과 은색에는 반짝이는 효과를 넣어 사용할 수 있다.

3. 표시 방법

가. 제1호 및 제2호에 따른 표시는 기상측기에 각각 해야 한다.

나. 제1호 및 제2호에 따른 표시는 빗물 등에 젖지 않는 재질로 인쇄하여 부착하거나 기상측기의 표면에 각인하는 방법으로 할 수 있다.