[별도5] <개정 1980·1·9, 1983·5·4, 1996·5·17>

표지장의 제식

1. 모표

가. 장교모표

(1)육군

[그림생략]

제식:모표는 주석으로 한다

(2)해군(해병 제외)

[그림생략]

제식:1. 놋쇠에 은색과 금색으로 도금하여 부각면을 명확하게 한다.

2. 반원형 흑색 모직 바탕을 모테에 붙이고 그 위에 모표를 고정시킨다.

3. 모표 중앙부에 있는 두 닻발을 연결한 선이 모테선과 일치하게 부착시킨다

(3)해병

[그림생략]

지질 : 1. 닻은 30도 경사

2. 부각높이 6mm

(4)공군

[그림생략]

지질:1. 놋쇠에 황색 월계관과 별 백색 독수리, 금색 무궁화 환을 각각 상, 중, 하로 나사못으로 조립한다.

2. 독수리 머리는 날개의 중앙에 두며, 우측을 향하게 한다.

3. 독수리 날개, 몸통, 다리 및 머리는 닉켈 도금으로 한다

나. 하사관 및 병 모표

(1)육군

[그림생략]

※ 제식 : 장교모표와 동일하게 한다.

(2)해군

[그림생략]

※ 제식: 1. 무궁화잎:은색도금

2. 무 궁 화:은색도금

3.    닻   :금색도금

(3)해병

[그림생략]

※제식:전부 금색인 것을 제외하고는 장교모표와 동일하게 한다.

(4)공군

[그림생략]

※제식 : 장교모표와 동일하게 한다.

2. 장관급 장교 표지

가. 기관표지(각군 공용)

[그림생략]

지질:육군 해병:적색면직

해     군:청색면직

공     군:아청색면직

무궁화표지제식:각군 계급별공통

준장-대장(원수)

별과 별의 간격:각군 공통

소장-대장(15mm)

나. 차량, 선박, 비행리등 표지(각군 공용)

[그림생략]

지질:육군 해병:적색 바탕의 철판

해     군:청색 바탕의 철판

공     군:아청색 바탕의 철판

별  :각군 공히 은색

별제식:각군 공히

준장 및 소장(지름55mm 두께15mm)

중장 및 대장(원수)(지름40mm 두께15mm)

무궁화표지:각군 공히 은색

무궁화표지제식:각군 계급별 공통

준장-대장(원수)

별고 별의 간격:각군 공통

소장-대장(10mm)

※해병은 별 상단에 해병장교 모표표지

3. 정근상(예, 9년이상 근무자)

[그림생략]

1. 각군 특색으로 한다.

2. 정근장은 3년에 한줄씩 평형으로 부착한다

4. 상장(각군 공용)

[그림생략]

각종 악기 나팔끝 부근에 폭 10mm의 흑색포를 감는다.

※악기의 대·소에 따라 조정할 수 있다