전자문서 이용가능
[별지 제3호서식]<개정 2002.2.28>
【입체의장 도면】 【의장의 대상이 되는 물품】 【의장의 설명】 【의장창작내용의 요점】 【사시도】 【정면도】 【배면도】 【좌측면도】 【우측면도】 【평면도】 【저면도】
210㎜ ×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)

※ 기재요령

1. 일반적 유의사항

가. 용지는 가로 210㎜, 세로 297㎜의 A4 용지 크기의 인쇄용지(2종) 70g/㎡ 이상을 세로로 하여 상단을 철합니다.

나. 용지는 상단 40㎜, 좌단 25㎜, 하단 및 우단 20㎜의 여백을 두고 내용을 기재하여야 하며, 용지의 하단여백 중앙에 아라비아숫자로 쪽 번호를 기재하여야 합니다.

다. 도면은 진한 먹물 또는 제도용 흑색 잉크로 선명하게(300dpi 이상의 해상도) 도시하여야 하며, 연필, 잉크(제도용 흑색 제외), 크레파스 또는 그림물감을 사용하여서는 안됩니다.

라. 도형 내에는 중심선, 기선, 수평선, 음영 등을 표시하기 위한 세선 또는 농담, 내용의 설명을 하기 위한 지시선, 부호 또는 문자를 기입할 수 없습니다. 다만, 사시도에 음영을 가할 경우에는 모양과 혼동되지 아니하는 범위 안에서 세선, 점 또는 농담 등을 제한적으로 사용할 수 있습니다.

마. 식별항목의 기재

(1) 서식에 규정된 각 표제는 식별기호(【 , 】)와 식별항목명으로 구성된 식별항목으로 기재하여야 하며, 식별항목의 다음 행에 해당내용을 기재하여야 합니다.

(2) 식별기호(【 , 】)는 식별항목 외의 용도로 사용할 수 없습니다.

(3) 도면 내용은 필요한 경우에 가로(횡)로 배치해도 좋으나, 도면 내용의 상단이 용지의 우측이 되도록 배치하여야 하며, 【○○도】식별항목은 가로(횡)로 기재하여서는 아니 됩니다.

(4) 각 도면의 식별항목은 【사시도】, 【정면도】, 【배면도】, 【좌측면도】, 【우측면도】, 【평면도】, 【저면도】의 순으로 사시도와 6면도를 기재하여야 하며, 그 외에 사용상태도, 전개도, 단면도, 절단부단면도, 확대도 기타 필요한 참고도를 첨가하여야 할 경우에는 【참고도 1】, 【참고 도 2】.....순으로 식별항목을 만들어 기재하되, "사용상태도", "전개도", "확대도", "단면도"등과 같은 【참고도】의 명칭은 【참고도 ○】식별항목 다음 행에 다음 예와 같이 기재하여야 합니다. 또한, 【참고도】를 제외한 【도면】중의 식별항목은 최초 출원시에 도면의 일부 내용이 없는 경우에도 해당 식별항목을 삭제할 수 없습니다.

[예] 【참고도 3】

절단부 단면도

해당도면

내용

(5) 의장내용을 충분히 설명하기 위하여 여러 벌의 사시도 및 6면도가 필요한 경우(움직이는 것, 열리는 것 등의 의장으로써 변화 전.후의 상태의 도면을 각각 표현할 경우 등)에는 다음 예와 같이 각 도의 식별항목명에 영문자 대문자(A, B..순)를 부기하여 구분하고, 【의장의 설명】란에 통상적인 의장의 설명을 먼저 한 후에, "변화전 상태의 도면은 A, 변화후 상태의 도면은 B"라고 설명하는 방식으로 그 구분기준을 명시하여야 합니다.

[예] 【입체의장 도면】

【의장의 대상이 되는 물품】

【의장의 설명】

【의장창작내용의 요점】

【사시도 A】

【정면도 A】

【배면도 A】

【좌측면도 A】

【우측면도 A】

【평면도 A】

【저면도 A】

【참고도 A-1】

【참고도 A-2】

【사시도 B】

【정면도 B】

【배면도 B】

【좌측면도 B】

【우측면도 B】

【평면도 B】

【저면도 B】

【참고도 B-1】

【참고도 B-2】

(6) 복수의장등록출원의 도면인 경우에는 【입체의장 도면】식별항목명에 해당의장의 일련번호를 다음 예와 같이 부기하여야 합니다.

[예] 【입체의장 도면 : 의장일련번호 M03】

바. 도면의 면수가 복수 매수일 때는 각 의장마다 각 페이지 하단 여백중앙에 총 도면의 면수와 당해 면과의 일련관계를 표시하여야 합니다.

[예] 3-1, 3-2, 3-3

2. 도면 작성방법

가. 도면 기초정보

(1)【의장의 대상이 되는 물품】란에는 의장등록출원서와 동일하게 의장의 대상이 되는 물품명을 기재하여야 합니다.

(2)【의장의 설명】란에는 다음의 [별표 1]의 사항을 기재합니다.

(3)【의장 창작내용의 요점】란에는 다음의 [별표 2]의 방법에 따라 기재합니다.

나. 일반적 의장의 도면

(1) 입체를 표현하는 도면은 사시도와 정투상도법에 의하여 각도(各圖)를 동일축적으로 작성한 정면도·배면도·좌측면도·우측면도·평면도 및 저면도(이하 "6면도"라 한다)를 하나의 의장도로 하고, 사시도의 의장과 6면도의 의장은 동일하게 도시하여야 합니다. 다만, 아래의 경우에 해당하는 때에는 일부도면을 생략할 수 있으며, 이 때에는 그 뜻을 식별항목의 다음 행에 다음 예와 같이 기재하여야 합니다.

[예] "정면도와 동일"로 배면도를 생략하는 경우

【배면도】

정면도와 동일

< 도면의 일부생략이 가능한 경우와 그 뜻의 기재방법 >

도면생략이 가능한 경우	생략가능한 도면	그 뜻의 기재방법
가. 정면도와 배면도가 동일 또는 대칭인 경우	【배면도】	"정면도와 동일" 또는 "정면도와 대칭"
나. 좌측면도와 우측면도가 동일 또는 대칭인 경우	【일방의 측면도】	"좌측면도와 동일" "좌측면도와 대칭", "우측면도와 동일" 또는 "우측면도와 대칭"
다. 평면도와 저면도가 동일 또는 대칭인 경우	【저면도】	"평면도와 동일" 또는 "평면도와 대칭"
라. 대형의 기계 등으로 설치 또는 정치되어 있어서 상시 저면을 볼 수 없는 경우	【저면도】	해당 내용을 설명

※ 위 도면의 일부생략이 가능한 경우를 제외하고는 출원시에 원칙적으로 사시도와 6면도가 모두 제출되어야 합니다. 다만, 출원시 부득이하게 일부도면을 동시에 제출할 수 없는 경우에는 해당도면의 식별항목 다음 행에 "추후제출"이라 기재하고, 추후에 별지 제1호서식의 "도면보정서"의 보정방법에 따라 보정하여야 합니다.

(2) 물품이 입방체인 경우에 한하여 반드시 그 물품의 의장을 쉽게 파악할 수 있는 방향에서 본 사시도를 먼저 도시하여야 하며, 사시도로서 물품의 파악이 곤란한 경우는 사용상태도를 【참고도】란에 도시하여야 합니다. 다만, 사시도에 음영을 가할 경우에는 모양과 혼동되지 아니하는 범위 안에서 제한적으로 도시하여야 합니다.

(3) (1),(2)항의 도면만으로는 그 의장을 충분히 표현할 수 없는 때에는 전개도·단면도·절단부단면도·확대도 기타 필요한 【참고도】를 첨가하여야 합니다.

(4) 라디오 수신기의 코드 중간부분과 같이 물품의 일부분의 도시를 생략하여도 의장을 명백히 알 수 있는 경우 또는 도면 작성상 생략하지 아니할 수 없을 경우에는 1부분의 도시를 생략할 수 있으며, 그 생략한 곳은 두선의 평행한 1점쇄선으로 절단한 것 같이 표시하고, 그 취지 및 그 생략한 곳의 도면상 길이를 【의장의 설명】란에 기재하여야 합니다.

(5) 봉재, 선재, 판재, 관재 등으로서 이 형상이 연속하는 것 또는 지물로서 모양이 연속 또는 반복되어 연속하는 것을 표시하는 도면은 그 연속 또는 반복되어 연속하는 상태를 알 수 있게 도시하여야 하며, 【의장의 설명】란에 형상이나 모양이 1방향 또는 상하좌우로 연속 또는 반복하는 것인지를 기재하여야 합니다.

(6) 단면도 또는 절단부단면도의 절단면에는 평행사선을 긋고(이질의 결합된 것에 의하여 의장적 표현이 관련됨으로서 이 관계를 나타내고자 할 때에는 각기 다른 방향의 평행사선을 긋습니다) 그 절단된 곳을 그 밖의 도에서 쇄선으로 표시하여야 합니다. 다만, 이 쇄선의 양끝에는 부호를 붙이고 화살표로서 절단면을 보는 방향을 표시하여야 합니다.

(7) 부분확대도를 그릴 경우에는 그 확대한 곳을 당해 부분확대도의 원래의 도에 쇄선으로 표시합니다. 이 경우에 쇄선은 도형 안에 들어가도록 표시하여서는 아니되며, 그 쇄선의 양단에는 부호를 표시하고 화살표로 부분확대도를 그린 방향을 표시하여야 할 경우에는 그 표시를 하여야 합니다.

다. 특수한 의장의 도면

(1) 조립완구와 같이 그 구성 각편의 도면만으로서는 사용의 상태를 충분히 표현할 수 없는 것에 대하여는 그 만들어지는 상태 또는 수장되는 상태를 표시하는 사시도를 첨부하고, 조립한 후 분해하는 것으로서 조립한 상태의 도면만으로는 분해된 상태를 충분히 표현할 수 없는 물품에 대하여는 그 구성 각편의 사시도를 첨가하여야 합니다.

(2) 움직이는 것, 열리는 것 등의 의장으로서 그 움직임 또는 열림에 대한 의장의 변화에 대하여는 변화전 상태의 도면과 변화후 상태의 도면을 각각 도시하여야 합니다.

(3) 물품의 전부 또는 일부가 투명인 의장의 도면은 다음의 요령에 의하여 작성하여야 합니다.

① 외주가 무색하여 모양이 없는 경우에는 투명으로 보이는 부분은 보이는 대로 표시할 것

② 외주의 외면·내면 또는 그 두께면의 어느 쪽의 한곳에 모양 또는 색채가 표시되어 있는 경우에는 뒤면 또는 밑바닥의 모양 또는 색채를 나타내지 아니하고 겉으로나 위에 나타나는 모양 또는 색채만을 나타낼 것

③ 외주의 외면·내면 또는 그 두께면이나 외주에 둘러싸인 내부의 어느 곳에 2 이상의 형상·모양 또는 색채가 표현되어 있는 경우에는 각각 그 형상·모양 또는 색채를 각면에 표시할 것

라. 부분의장의 도면

(1) 부분의장을 도면에 도시하는 경우에는 당해 의장의 대상이 되는 물품의 전체의장 중 부분의장으로 의장등록을 받고자 하는 부분은 실선으로 표현하고, 그 외의 부분에 관한 형상은 파선으로 표현하여 부분의장으로 등록받고자 하는 부분을 명확히 특정하여야 합니다.

(2) 부분의장을 견본으로 출원하는 경우에는 당해 의장의 대상이 되는 물품의 전체의장 중 부분의장으로 의장등록을 받고자 하는 부분 이외의 부분에 대해서는 검정색 등 무채색으로 칠함으로서 부분의장으로 등록받고자 하는 부분을 명확히 특정하여야 합니다.

(3) 부분의장을 사진으로 출원하는 경우에는 당해 의장의 대상이 되는 물품의 전체의장 중 부분의장으로 의장등록을 받고자 하는 부분 이외의 부분에 대해서는 검정색 등 무채색으로 칠함으로서 부분의장으로 등록받고자 하는 부분을 명확히 특정한 다음 이를 촬영한 사진이어야 합니다.

(4) 부분의장을 의장등록출원하는 경우에는 의장등록을 받고자 하는 부분을 도면·사진 또는 견본에서 특정하고 있는 방법에 대한 설명을 의장의 설명란에 기재하여야 합니다.

(5) 기타는 이 서식의 ※ 기재요령 2. 나. 및 다.와 같이 작성합니다.

3. 기타정보

가. 도면이 2면 이상으로 된 경우 최초의 1면 외의 면에는 【의장의 대상이 되는 물품】, 【의장의 설명】, 【의장창작내용의 요점】의 기재를 생략할 수 있습니다.

나. 도면에 갈음하여 사진을 제출하는 경우에는 사진의 규격은 최대 10㎝×15㎝, 최소 7㎝×10㎝ 크기로 하고 사진에는 의장이 명료하게 표현되도록 하여야하며, 배경·음영 등이 나타나서는 아니 됩니다. 이 경우 사진은 도면규격에 의한 보조용지에서 떨어지지 아니하도록 부착하여야 하며, 사진의 설명을 해당 도면 식별항목의 다음 행에 다음 예와 같이 "도면대용 ○○면 사진"이라고 기재하여야 합니다.

[예] 【배면도】

도면대용 ○○면 사진

해당 사진

다. 도면에 갈음하여 사진 또는 견본을 제출하는 경우에는 그 사진 또는 견본에 의하여 의장이 구체적으로 파악될 수 있어야 하며, 다음 각목의 요건을 충족하여야 합니다.

(1) 파손 또는 용이하게 변경되거나 변질되지 아니할 것

(2) 취급 또는 보존이 용이할 것

(3) 용지에 첨부할 경우 떨어질 염려가 없을 것

(4) 견본을 제출하는 경우 견본 1개 및 견본의 사진(입체적인 것은 사시도와 6면도 사진, 평면적인 것은 표면도와 이면도 사진) 1통을 각각 이 서식에 부착하여 제출할 것

라. 이 서식의 ※ 기재요령 1. 및 2., 3.의 가 내지 다.는 복수의장등록출원의 경우에도 적용됩니다. 다만, 복수의장등록출원이라 할지라도 2개 이상의 의장을 하나의 도면에 도시하여서는 아니 됩니다.

4. 전자문서이용시 유의사항

가. 입력가능 문자 및 이미지

전기통신기본법 제29조의 규정에 의한 표준(KSC5601, KS 2바이트 완성형)문자에 포함된 문자 및 기호만을 사용하여 작성하여야 하며, 이에 포함되지 아니하는 특수문자 또는 도형 등은 이미지로 입력하여야 합니다.

나. 이미지는 다음과 같은 요령에 따라 입력하여야 합니다.

(1) 도면 내용의 이미지 포맷은 해상도 200 내지 300 dpi(권장 200 dpi)의 흑백 TIFF(Tagged Image File Format)이어야 합니다.

(2) 의장의 내용을 표현하기 위하여 반드시 필요한 경우에는 그레이스케일 또는 칼라 이미지의 입력이 허용되며, 이들의 이미지 포맷은 200 내지 300 dpi(권장 200 dpi)의 JPEG(Joint Photographic Experts Group)이어야 합니다.

(3) '도면' 내용의 이미지는 '삽입그림'형태로 완전히 삽입 저장되어야 하며, '객체 연결 및 삽입'(OLE) 또는 '동적 자료교환'(DDE)형태로 연결되어서는 아니됩니다.

[별표 1] 【의장의 설명】란의 기재사항(제7조제1항관련)

1. 의장등록출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본만으로는 그 물품의 사용목적·사용방법·재질 또는 크기 등을 이해하기 어려울 경우에는 그에 관한 설명

2. 물품이 가지는 기능에 의하여 변화하는 의장에 있어서 그 변화의 전후에 걸친 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 관하여 등록을 받고자 하는 경우에는 그에 관한 설명

3. 출원서에 첨부된 도면 또는 사진에 색채를 가하는 경우에 백색·회색 또는 흑색 중의 어느 하나를 생략할 수 있으며, 이러한 경우에는 그에 관한 설명

4. 의장의 대상이 되는 물품의 전부 또는 일부가 투명한 경우에는 그에 관한 설명

5. 도면에서 길이가 생략된 경우에는 생략한 길이가 도면상 몇 ㎝ 생략되었음을 표시

6. 물품의 부분에 관한 의장(이하 "부분의장"이라 한다)을 의장등록출원하는 경우에는 의장등록을 받고자 하는 부분을 도면·사진 또는 견본에서 특정하고 있는 방법에 대한 설명

※ 의장의 설명란이 부족시에는 별지를 사용한다.

[별표 2] 【의장창작내용의 요점】란의 기재방법(제8조관련)

1. 의장등록출원하는 의장의 창작내용의 요점을 쉽고 간결하며 명확하게 기재한다.

2. 가능한 공지된 의장과 비교하여 독창적으로 창작된 내용을 중점적으로 기재한다.

3. 국내에 널리 알려진 형상·모양, 자연물, 유명한 저작물 및 건조물 등을 모티브로 하여 창작한 경우에는 가능한 이들 형태로부터 독창적으로 창작한 내용을 중점적으로 기재한다.

4. 문자수는 가능한 300자 이내로 작성한다.