[별표]<개정 1992.11.27, 1995.3.11, 1995.8.12> 버스등의 설비기준(제4조·제5조·제14조 및 제15조 관련) (단위 : mm)
종 류 구 분			시 외 버 스					전 세 버 스			시 내 버 스				일반 장의 자동차
			우등 고속형	고속형	직행형	일반형	중 형	표준형	일반형	중 형	좌석형	일반형	저상형	중 형
승강구	수		1	1	1	1 또는 2	1	1	1	1	1 또는 2	2	2	1 또는 2	1
	너 비		600이상	600이상	600이상	600이상	600이상	600이상	600이상	600이상	600이상	800이상 900이상	800이상 1,100 이상	600이상	600이상
	제1단높이		400이하	400이하	400이하	400이하	400이하	400이하	400이하	400이하	400이하	400이하	380이하	400이하	400이하
좌석구조	배 열		2X1	2X2	2X2	2X2	2X2또는2X1		2X2	2×2 또는 2×1	2X2또는 2X1	2X2,2X1,1X또는2X2,2X1,1X1혼합배열	2X2,2X1,1X1측방배열 또는2X2,2X1,1X1혼합배열	2X2 2X1 또는 2X2와1X1의 혼합배열	2X2, 2X3또는 3향식 혼합배열
	좌석간거리		930이상	770이상	700이상	650이상	750이상	770이상	750이상	750이상	700이상	650이상	650이상	700이상	700이상
	등받침	두 께	70이상	70이상	50이상	50이상	50이상	70이상	70이상	50이상	50이상	50이상	50이상	50이상	50이상
		높 이	700이상	700이상	500이상	500이상	500이상	700이상	500이상	500이상	500이상	500이상	500이상	500이상	500이상
		경사각도	45°이상	10˚~35˚	10˚~20˚	10˚~20˚	10˚~35˚		10˚~35˚	10˚~35˚	10˚~45˚	10˚~20˚	10˚~20˚	10˚~35˚	10˚~15˚
	쿠션두께		100이상	100이상	70이상	50이상	70이상	100이상	70이상	70이상	70이상	50이상	50이상	70이상	50이상
통로의 너비			400이상	370이상	300이상	300이상	300이상	370이상	370이상	300이상	300이상	300이상	300이상	300이상	300이상
휴대물품적재함			5㎡이내	5㎡이내	4㎡이내	3㎡이내	2㎡이내	5㎡이내	4㎡이내	2㎡이내