[별표 1] <개정 2008.3.4> 각종 표지 및 방사능표지(제3조제2항제1호등관련)
구분	표지사항	방사능표지의 크기	표지를 붙일 장소
1. 방사선관리구역(생산·사용·분배·저장·보관·처리·배출·처분) 등 제시설(제3조제2항제1호,제16조의2, 제18조제1항제7호,제19조제6호,제20조제4호,제21조제5호,제22조제5호,제23조의2,제25조제1항제4호,제26조제5호,제27조제5호,제28조의2,제30조제1항제5호,제52조제6호)	부표에 의한 표지(이하"표지"라함)의 위에는 "방사선 관리구역"이란 글자를, 그 바로 아래에는 "생산시설"."사용시설"·"분배시설"·"저장시설"·"보관시설"·"처리시설"·"배출시설" 또는 "처분시설" 등을 표시하는 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 들어감을 금함"이란 글자를 기입한다.	반지름 15센티미터 이상	생산시설 및 사용시설 등의 출입구와 방사선관리구역의 경계로 설정된 곳
2. 방사성동위원소 또는 방사선발생장치의 생산실, 사용실 및 작업실(제16조의2,제18조제1항제7호,제23조의2,제25조제1항제4호,제28조의2,제30조제1항제5호,제52조제6호)	표지의 위에는 "방사성동위원소생산실","방사성동위원소사용실"·"방사성동위원소사용작업실"·"방사선발생장치생산실" 또는 "방사선발생장치사용실"이란 글자를 기입한다.	반지름 10센티미터 이상	방사성동위원소생산실·방사성동위원소사용실·방사성동위원소사용작업실·방사선발생장치생산실 또는 방사선발생장치사용실의 출입구 및 그 부근
3. 방사성동위원소의 분배실(제18조제1항제7호,제25조제1항제4호)	표지의 위에는 "방사성동위원소분배실"이란 글자를 기입한다.	반지름 10센티미터 이상	방사성동위원소분배실의 출입구 또는 그 부근
4. 방사성동위원소의 저장실(제19조제6호,제26조제5호)	표지의 위에는 "방사성동위원소저장실"이란 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 접	반지름 10센티미터 이상	방사성동위원소 저장실의 출입구 및 그 부근
	근함을 금함"이란 글자를 기입한다.
5. 오염검사실· 처리작업실(제18조제1항제7호,제21조제5호)	표지의 위에는 "오염검사실" 또는 "폐기작업실"이란 글자를 기입한다.	반지름 10센티미터 이상	오염검사실 또는 폐기작업실의 출입구 또는 그 부근
6. 방사성동위원소의 저장함(제19조제6호,제26조제5호)	표지의 위에는 "방사성동위원소저장함"이란 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 접근함을 금함"의 글자를 기입한다.	반지름 3센티미터 이상	저장함의 표면
7. 방사성동위원소저장시설에 비치한 용기(제19조제6호)	표지의 위에는 "방사성동위원소"의 글자를, 표지의 아래에는 방사성동위원소의 종류와 수량을 기입한다.	반지름 2.5센티미터 이상	용기의 표면
8. 배수설비(제22조제5호)	표지의 위에는 "배수설비"의 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 들어감을 금함"의 글자를 기입한다.	배수정화탱크에는 반지름 10센티미터 이상, 배액처리장치에는 반지름 5센티미터 이상, 배수관에는 반지름 2.5센티미터 이상, 기타의 설비의 주위에 붙이는 표지는 반지름 10센티미터 이상	배수정화탱크의 경우에는 그 표면(배수정화탱크가 매몰되어 있을 경우에는 당해 매몰장소의 지상 또는 바로 위쪽), 배액처리장치 및 배수관의 경우에는 지상에 노출한 부분의 표면과 그 설비의 주위 일대
9.소각로(제21조제5호)	표지의 위에는 "소각로"의 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 접근함을 금함"의 글자를 기입한다.	반지름 5센티미터 이상	소각로의 주위
10.배기설비(제22조제5호)	표지의 위에는 "배기설비"의 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 접근함을 금함"의 글자를 기입한다.	반지름 5센티미터 이상	배수구 또는 그 부근 및 배기정화장치배기관의 표면
11.보관설비 및 보관시설에 비치한 용기(제20조제4호)	표지의 위에는 "방사성폐기물"의 글자를 기입한다.	반지름 2.5센티미터 이상	용기의 표면
12. 방사성동위원소 또는 방사성동위원소에 의한 오염물 비치장소(영 제301조제1항제3호 라목)	표지의 위에는 "방사성오염물"의 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 접근함을 금함"의 글자를 기입한다.	반지름 10센티미터 이상	비치장소의 주위
13. 방사성폐기물을 보관·처리·저장·배출·처분하는 경우 표면방사선량률이 교육과학기술부장관이 정하는 수치를 초과하는 경우(제79조제1항제3호, 제80조제1항제2호, 제81조제9호 다목)	표지의 위에는 "방사성폐기물"의 글자를, 표지 아래에는 폐기하는 사업자의 성명·폐기물의 수량·방사성물질의 농도 및 정리번호 등을 기입한다.	반지름 5센티미터 이상	방사성폐기물의 표면
비고 1. 방사능 표지의 크기를 위 표의 반지름기준에 맞추어 정하기가 곤란하다고 인정되는 때에는 당해 반지름기준을 적용하지 아니할 수 있다. 2. 위 표에서 "반지름"이라 함은 부표의 5R의 크기를 말한다.

[부표]

표지의 예시도