[별표 1] <개정 1996.7.27> 화물터미널의 구조 및 설비기준(제17조의2관련)
구분	설비기준
1. 구조의 내구력 2. 구내차도 및 조차장소 3. 자동차의 입구 및 출구 4. 화물취급장 5. 창고 또는 배송센타 6. 주차장	○자동차의 하중(40톤)․지진 기타 진동이나 충격에 대하여 견딜 수 있도록 안전하게 설계할 것 가. 구내차도는 자동차가 후진하지 아니하고 출구 또는 입구로 향하여 운행할 수 있도록 할 것 나. 구내차도의 너비는 6.5미터이상으로 할 것. 다만, 일방통행 구내차도는 3.5미터이상으로 할 수 있다. 다. 구내차도 또는 조차장소위에 횡단육교 또는 이와 유사한 구조물을 설치하는 경우에는 그 유효높이를 4.5미터이상으로 할 것 라. 구내차도 또는 조차장소의 경사부분의 구배는 10퍼센트 이내로 할 것 마. 조차장소의 형상 및 너비는 당해 복합화물터미널의 규모 및 구조에 적합할 것 ○자동차의 출입과 안전에 지장이 없는 곳에 위치할 것 가. 일정한 시간대에 적재하여야 할 물동량중 최대물량을 동시에 적재할 수 있는 충분한 면적으로 할 것 나. 화물을 안전하고 용이하게 하역할 수 있도록 할 것 다. 전산정보체계를 갖출 것. 다만, 일반화물터미널의 경우에는 그러하지 아니하다. 라. 화물자동분류설비(Sorting Machine)를 갖출 것. 다만, 일반화물터미널 및 컨테이너전용화물터미널의 경우에는 그러하지 아니하다. ○당해 화물터미널에서 보관 또는 집화․배송하는 물동량을 보관하기에 충분한 면적으로 할 것 ○승용차용주차장과 화물자동차용주차장을 각각 갖출 것