[별표 10]

일일기준초과배출량 및 일일유량 산정방법(제20조제4항관련)

가. 일일기준초과배출량의 산정방법

일일기준초과배출량 = 일일유량 × 배출허용기준초과농도 × 10-6

비고 : 1. 배출허용기준 초과농도는 다음 각 목과 같다

가. 법 제41조제1항제2호 가목의 경우 : 배출농도 - 배출허용기준농도

나. 법 제41조제1항제2호 나목의 경우 : 배출농도

2. 특정수질유해물질의 배출허용기준초과 일일오염물질배출량은 소수점  이하 넷째자리까지 계산하고, 그 밖의 오염물질은 소수점 이하  첫째자리까지 계산한다.

3. 배출농도의 단위는 리터당 밀리그램(mg/L)으로 한다.

나. 일일유량의 산정방법

일일유량 = 측정유량 × 일일조업시간

비고 : 1. 측정유량의 단위는 분당 리터(L/min)로 한다.

2. 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설의 조업시간의 평균치로서 분으로 표시한다.