[별표11]<개정 1987.1.16, 1988.8.4.>
중기정비업의 허가기준
구분	명칭	제원등	종별		비고
			종합	부분
대지및건물	옥내작업장면적 옥외작업장면적	사무실, 작업장, 공작실, 부속창고 등 작업장, 주기장등	1천 300 제곱미터 1천 900 제곱미터	600 제곱미터 900 제곱미터	1. 자동차정비업허가 또는 등록을 받은 자가 중기정비업허가를 받고자 하는 경우에는 자동차관리법 제 49조의 규정에 의한 자동차정비사업허가 또는 등록 기준외에 중기정비업의 허가기준에 적합한 시설을 따로 갖추어야 하고 중기와 자동차의 정비장소는 그 사이에 경계벽을 설치하여 완전히 분리되어야 한다. 2. 옥내작업장은 콘크리트로 포장되어야 한다. 3. 중기원동기의 크랑크샤후트캠샤후트의 재생연마를 하고자하는 자는 정비기계류중 크랑크연마기(1천600mm이상)를 보유하여야 한다. 4. 삭제<1991.5.29> 5. ○표는 비치를 요하는 사항임.
부대시설	체인블록 또는 호이스트크레인 트럭(서비스용) 세차시설 폐유처리시설 검차대	2.5톤 이상 중기세차시설	5톤이상 ○ ○ ○ ○	2톤이상 ○ ○ ○
정비기계류	트랙(링크)·프레스(인펙트렌치를 포함한다) 2. 트랙링크자동용접기 3. 로라아이드러프레스 4. 로라아이드러자동용접기 5. 르라아이드러연마기 6. 유압잭 7. 전기용접기 8. 선반 9. 공기압축기 10. 탁상드릴링머신 11. 전기그라인다	150톤이상 100톤이상 10KVA이상 1천200mm이상	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
검사시험기	마이크로메타 시린다게이지 시크네스게이지 다이얼게이지 타이어게이지 핏치게이지 버니어캘리퍼스 비중계 축전기시험기 햇드라이트시험기 볼트암페어메타 유압계 압축시험기 캠바캐스타기 제동시험기 분사펌프시험기 속도계 (R.P.M게이지) 온도계 정반 수평계 매연농도측정기 속도계시험기 23. 싸이드스립측정기	축전지용 15톤이상 0~100%측정용 15톤이상, 120km/h이상	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
공구	밸브시트캇타 밸브가이드리마 피스톤리마 토르크렌치 탭다이스 엔빌 바이스 핸드드릴 파이프캇타 토치램프 그리스건 스프레이건 파이프렌치 분해조립용일반 및 특수공구셋트		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
기술자	중기정비기사 2급 또는 중기정비기능사 1급 이상 중기정비기능사2급이상 중기정비기능사보이상		1인이상 1인이상 1인이상	1인이상 1인이상